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关于无锡市锡山区重点建设项目管理中心
锡山区中医院配套桥涵、驳岸工程
项目环境影响报告表的批复
无锡市锡山区重点建设项目管理中心：

你单位报送的由江苏锡澄环境科学研究院有限公司编制的《锡山区中医院配套桥涵、驳岸工程项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）等相关材料均悉。经研究，审批意见如下：
一、根据无锡市锡山区行政审批局《关于锡山区中医院配套桥涵、驳岸工程项目建议书的批复》（锡山行审投〔2023〕283号）、《关于锡山区中医院配套桥涵、驳岸工程可行性研究报告的批复》（锡山行审投〔2024〕45号）、无锡市锡山区水利局《关于锡山区中医院配套驳岸工程水利规划同意书的行政许可决定》（锡山水许可〔2024〕33号）、工程渣土接收证明、报告表评价结论等，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，仅从环保角度考虑，同意本项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。
本项目性质为新建，建设地点为无锡市锡山区锡北镇西新路与泉星路交叉口西北侧，建设锡山区中医院配套桥涵、驳岸工程项目。本项目主要建设内容为新建桥梁3座，西新河河道拓宽及驳岸新建250米，新开河道305米及新建两侧驳岸约570米。景观绿化面积约2800平方米。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，须重点做好以下工作：
1、施工废水经隔油沉淀池处理后全部回用，不外排。施工期生活污水经依托周边公共设施后接管锡北污水处理厂。

2、施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆燃油废气、沥青烟气。对施工场所及交通运输过程中产生的废气，须落实报告表中的各项污染防治措施。施工期扬尘执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准。
3、选用低噪声施工机械及施工方法，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。中午12点至下午2点及夜间10点至次日凌晨6点不得从事高噪声机械作业，确需连续作业的，应当取得相关部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
4、施工期产生的生活垃圾、弃土等固体废物应分类定点收集，按有关规定和协议及时进行清运处理，并落实安全处置措施和去向，不得向环境排放。
5、尽量避免雨季施工，以避免大规模水土流失。施工结束须及时覆土并实施地表植被恢复，完成绿化等水土保持工作。
6、施工前须按报告表提出的各项污染防治措施和生态环境部门的审批意见编制防止水土流失和生态环境影响的方案，在施工中加以贯彻，将工程对生态环境的负面影响降低到最低。
三、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。项目如有不实申报或报告存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理，降低环评等级等严重质量问题的，本批复自动失效。
四、本项目按规定需征得相关部门同意后方可开工建设。工程完工后按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作，验收合格后方可投入使用。
五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报生态环境部门重新审核。

（项目代码：2311-320205-89-01-132022）

无锡市数据局

                            2026年7月1日
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□抄送：无锡市生态环境局，无锡市锡山生态环境局，锡北镇综合行政执法局。
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□无锡市数据局办公室
　  2026年7月1日印发□
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