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关于无锡晶华复合材料有限公司汽车制动器等零部件、空气污染物智能净化系统和

高性能陶瓷材料生产制造建设项目

环境影响报告表的批复

无锡晶华复合材料有限公司：

你单位报批的由苏州科瑞研环保科技有限公司编制的《汽车制动器等零部件、空气污染物智能净化系统和高性能陶瓷材料生产制造建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下：
一、根据无锡市惠山区数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠数投备〔2026〕102号）和报告表评价结论，在使用清洁能源、无生产废水排放、落实废气治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡晶华复合材料有限公司总投资30270万元，利用无锡市惠山区洛社镇振亚路36号自建厂房42583.84平方米，建设汽车制动器等零部件、空气污染物智能净化系统和高性能陶瓷材料生产制造建设项目，建成后全厂项目规模：年产制动器100万只（其中8万只用于本项目驱动总成件生产）、驱动总成件8万套、气体净化系统2万套、高性能陶瓷材料2.5万套、储能项目配件和电子专用材料20万套。限按所报地点、内容、规模建设生产。
二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作：

1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水排放，热水浴、除油、清洗等废水经厂内废水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1相关标准后回用于生产，零排放。生活污水经预处理符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。
3、本项目分泵总成清洗、热水浴、除油、电泳、胶接烘干、喷塑后固化使用电加热，电泳后烘干使用天然气并采用低氮燃烧技术。本项目使用的水基清洗剂在施工状态下VOCs含量达到《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1相关限值要求；水性电泳漆在施工状态下VOCs含量达到《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1相关限值要求；胶粘剂在施工状态下VOCs含量达到《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3相关限值要求。

焊接、电泳、烘干、抛丸、胶接烘干、磨外圆、喷塑、固化产生的废气经收集处理后达标排放，排放废气执行江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/3966-2021）表1和江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1、表5相关标准要求，排气筒高度≥15米。
采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放，厂界无组织排放的废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相关标准要求。厂区内污染物执行江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/3966-2021）表3和江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表3相关标准要求。

4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。本项目夜间不生产。

采取切实有效的防振措施，确保振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准要求。
5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等有关文件规定要求。

6、湿式机械加工区、电泳区、清洗区、喷胶浸胶区、液态辅料区、危废仓库、废水处理区等重点区域做好防渗防腐措施，防范土壤和地下水污染。生产废水管线均须采用明管敷设并做好标识。

7、按要求规范设置排污口和标志。按规范要求制订并落实环境监测计划，监测结果及相关资料备查。
8、建设单位应落实报告表提出的环境风险防范措施，按《突发环境事件应急管理办法》《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》等要求，有针对性地建立突发环境事件隐患排查治理制度，编制环境应急预案并定期组织演练。设雨水切断阀。
9、本项目南侧生产车间外50米与北侧生产车间外100米形成的包络线为报告表提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。
三、建成后全厂污染物年排放总量为：

1、水污染物：

接管考核量：生活污水水量≤1920吨，COD≤0.768吨，SS≤0.576吨，氨氮≤0.0864吨，TN≤0.1344吨，TP≤0.01536吨。

最终排放量：生活污水水量≤1920吨，COD≤0.0576吨，SS≤0.0192吨，氨氮≤0.0029吨，TN≤0.0192吨，TP≤0.00058吨。

2、大气污染物：

有组织：非甲烷总烃≤0.1948吨，颗粒物≤0.3797吨，二氧化硫≤0.004吨，氮氧化物≤0.0935吨。

3、固体废物：零排放。

四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。
（项目代码：2203-320206-89-01-514429）

无锡市数据局

                                  2026年7月9日
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抄送：无锡市生态环境局、无锡市惠山生态环境局
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