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中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产电力配套注塑材料120万套搬迁扩建项目

	项目代码
	2604-320264-89-03-421689

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	江阴市月城镇月城东路217号8号楼

	地理坐标
	（120度 8 分 31.874 秒，31度 29 分 1.250 秒）

	国民经济
行业类别
	[bookmark: OLE_LINK2]C2929 塑料零件及其他塑料制品制造
	建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29中“53.塑料制品业292”的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	江阴市月城镇人民政府
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	[bookmark: OLE_LINK1]江阴月城备[2026]80号

	总投资（万元）
	800
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期（月）
	3个月

	是否开工建设
	否
□是：           
	用地（用海）
面积（m2）
	1100

	
专项评价设置情况

	本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《江阴市月城镇总体规划（2012-2030）》
审查机关：江阴市人民政府
审查文件：江阴市人民政府关于江阴市月城镇总体规划的批复
审查文号：澄政复[2013]46号

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《江阴市月城镇工业园区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书》
审批机关：无锡市江阴生态环境局
审批文件：关于江阴市月城镇工业园区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书的批复
文号：澄环发〔2024〕50号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目选址合理，符合相关规划要求。

	其他符合性分析
	本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发〔2020〕1号）》中的相关要求。
本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。本项目的建设符合资源利用上线的要求。本项目符合国家及地方产业结构调整、限制用地等相关要求。
综上，本项目符合“三线一单”要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
江阴市东凯电子有限公司原名为“江阴市东凯电子配件有限公司”成立于2012年3月，最初位于江阴市月城镇月东路211号，主要从事塑料管和电子器件的生产加工。2018年1月，该公司“新建年产50吨塑料管及10万个电子元器件项目”经江阴市环境保护局审批同意建设，于2022年1月13日通过自主验收，验收规模达塑料管50吨/年、电子元器件10万个/年。2023年10月，该公司搬迁至江阴市月城镇北环路13号，编制了《年产电力配套注塑材料80万套项目 环境影响报告表》通过无锡市行政审批局审批，于2024年2月通过一阶段验收，实际建设能力为60万套电力配套注塑材料。
[bookmark: OLE_LINK3]为适应月城镇工改推进规划，企业由江阴市月城镇北环路13号搬迁至江阴市月城镇月城东路217号，搬迁现有设备注塑机、冷却塔、粉碎机、搅拌机15台，新购置国产设备注塑机7台，粉碎机1台，形成迁建后全厂年产电力配套注塑材料120万套的生产规模。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53-塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应该编制环境影响报告表。
江阴市东凯电子配件有限公司委托无锡市锦烽环保科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地勘探和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。
2、产品方案
本项目产品方案见表2-1。
表2-1 项目产品方案
	工程名称
	产品名称及规格
	设计能力
	年运行时数
（小时）

	
	
	迁建前
	迁建后
	增减量
	

	生产车间
	电力配套注塑材料
	约100g/套
	80万套/年
	120万套/年
	+40万套/年
	3720



3、主要原辅料消耗情况


项目主要原辅料消耗情况见表2-2。
表2-2 主要原辅材料消耗情况
	序号
	名称
	主要成分
	年用量（t/a）
	最大存储量
	存储位置
	包装规格
	运输方式

	
	
	
	迁建前
	迁建后
	增减量
	
	
	
	

	1
	PC粒子
	PC
	80
	120
	+40
	40
	仓库
	25kg/袋
	汽运

	2
	色母粒
	-
	5
	8
	+3
	3
	
	25kg/袋
	汽运


备注：原料塑料粒子均为国内正品新料，均为颗粒状（直径约4mm）。

主要原辅料理化性质及其危险特性见表2-3。
表2-3 主要原辅料理化性质及危险特性
	序号
	名称
	理化性质
	危险特性

	1
	PC
	聚碳酸酯，CAS号：25037-45-0，是一种强韧的热塑性树脂。聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。
	/



4、主要生产设备
本项目主要设备见表2-4。
表2-4 主要生产设备一览表
	[bookmark: OLE_LINK27]序号
	设备名称
	规格
	数量（台/套）
	备注

	
	
	
	迁建前
	迁建后
	增减量
	

	1
	注塑机
	0.01t/h,5kw
	2
	6
	+4
	国产，搬迁现有设备2台，新增4台

	
	注塑机
	0.002t/h,2kw
	9
	12
	+3
	国产，搬迁现有设备2台，新增4台

	2
	冷却塔
	1t/h,10kw
	1
	1
	0
	国产，原有搬迁

	3
	粉碎机
	0.01t/h,5kw
	1
	2
	+1
	国产，搬迁现有设备1台，新增1台

	4
	拌料机
	0.03t/h,7.5kw
	2
	2
	0
	国产，原有搬迁


备注：迁建前设备数量为一阶段验收实际投产数量，对应产能年产60万套电力配套注塑材料，一阶段未投产设备包括0.01t/h注塑机1台，0.002t/h注塑机3台，粉碎机1台。
产能匹配性分析：
根据企业《年产电力配套注塑材料80万套项目 一阶段验收报告》，实际投产注塑机11台，其中0.01t/h注塑机2台，0.002t/h注塑机9台，对应实际生产能力为60万套/年（对应重量约为60吨），日工作时间8小时，年工作天数300天，实际生产能力与设计能力占比约60~65%，分析主要原因是1.生产不同规格、颜色的产品需要停机、清理和更换原料；2.设备平时的维护保养；3.100g/套的规格为常规产品，部分异形产品可能重量存在差异。
本项目扩建后0.01t/h注塑机6台，0.002t/h注塑机12台，类比现有项目验收报告设备负荷60%计，理论产能为120.96吨，略大于扩建后项目120吨产能，属于合理范围内，因此产能和设备生产能力相匹配。

5、公用及辅助工程
项目公用及辅助工程见表2-5。
表2-5 建设项目公用及辅助工程
	工程名称
	建设名称
	总设计能力
	备注

	
	
	迁建前
	迁建后
	增减量
	

	贮运工程
	原料及成品仓库
	500m2
	1113.3m2
	+613.3m2
	位于室内

	公用工程
	给水系统
	20t/h
	20t/h
	0
	由区内自来水管网提供，依托现有，利用现有余量18t/h，由承租方担任环境责任主体

	
	排水系统
	雨水管网
	20t/h
	20t/h
	0
	厂区内雨水管网，依托出租方现有设施，利用现有余量18t/h，由承租方担任环境责任主体

	
	
	废水管网
	10t/h
	10t/h
	0
	厂区内污水管网，依托出租方现有设施，利用现有余量9t/h，由承租方担任环境责任主体

	
	供电
	250KVA
	250KVA
	250KVA
	依托出租方现有设施，利用现有余量

	环保工程
	废气
	二级活性炭吸附装置
	5000m3/h
	6000m3/h
	+1000m3/h
	淘汰现有5000m3/h处理设施，新增1套6000m3/h处理设施，捕集率90%，去除率90%，废气通过一根15米高的排气筒（DA001）排放

	
	废水
	化粪池
	30m3
	50m3
	+20m3
	生活污水预处理，依托出租方现有设施

	
	固废
	一般固废堆场
	50m2
	50m2
	0
	综合利用或处置，不排放；位于车间3F

	
	
	危险废物暂存区
	5m2
	10m2
	+5m2
	危废分类暂存；位于车间3F

	
	噪声
	隔声量
	≥25dB（A）
	≥25dB（A）
	0
	厂界达标


6、工作制度与劳动定员
[bookmark: OLE_LINK26]工作制度：本项目实行“一班”8小时工作制，工作时间：7:00-11:00，12:00-16:00，年有效工作日为300天。
劳动定员：现有项目劳动定员20人，本项目新增劳动定员30人，共计全厂50人。

7、本项目水量平衡图
本项目用水环节主要为职工生活用水、注塑成型工序隔套冷却用水，均采用自来水。
生活用水：按照国家《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水定额为每人每班30-50L，本报告采用50L/人·班计，本项目劳动定员共计50人，按300天计，则生活用水量为750t/a，排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为600t/a。
注塑成型工序隔套冷却用水：注塑成型工序采用隔套冷却水冷却模具，冷却机设计量1t/h·台，共18台注塑机，年运行时间为2400小时，则循环用水量为43200t/a；补充新鲜水量按循环用水量的5%计，全部损耗，不排放。
生活污水
隔套冷却用水
化粪池
新鲜水
接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理
损耗：150
损耗：2160
43200
750
600
600
2910
2160

图2-1 本项目水量平衡图单位 t/a






	工艺流程和产排污环节
	本项目主要从事电力配套注塑材料的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2。
注塑成型
粉碎
拌料
检测
成品
PC粒子及色母粒
S2不合格品
G2颗粒物
N噪声

N噪声
G1有机废气
S1边角料
N噪声
电加热至260~280℃
隔套冷却水

图2-2 工业用塑料板生产工艺流程及产污环节图






	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有项目环保手续履行情况
江阴市东凯电子配件有限公司成立于2012年3月，位于江阴市月城镇月东路211号，主要从事塑料管和电子元器件的生产加工。产品及产能为塑料管50吨/年、电子元器件10万个/年。2023年10月，企业由江阴市月城镇月东路211号搬迁至江阴市月城镇北环路13号。搬迁后淘汰原有塑料管生产能力，经验收，现有项目产品及其产能为电力配套注塑材料60万套/年。
表2-7 该公司项目建设、审批以及验收情况
	环评批复时间
	审批项目
	产品方案
	环评审批部门
	验收情况
	备注

	2018.1
	《新建年产50吨塑料管及10万个电子元器件项目》环境影响报告表
	塑料管
	50吨/年
	江阴市环境保护局
	2022.1已通过环保竣工“三同时”验收
	已淘汰

	
	
	电子元器件
	10万个/年
	
	
	

	2023.10
	《年产电力配套注塑材料80万套项目》环境影响报告表
	电力配套注塑材料
	80万套/年
	无锡市行政审批局
	2024.2已通过一阶段环保竣工“三同时”验收，实际生产能力60万套
	本次扩建


现有项目于2020年5月9日进行了排污许可登记并于2023年11月3日做了相应的排污许可变更登记（登记编号：9132028159253817X1001X），目前在有效期内。
原有项目产品生产工艺流程见图2-3，工艺流程与本次迁建项目相同，具体描述见上文，此处不进行赘述。
注塑成型
粉碎
拌料
检测
成品
PC粒子及色母粒
S2不合格品
N噪声

N噪声
G1有机废气
S1边角料
N噪声
电加热至260~280℃
隔套冷却水

图2-3 电子元器件生产工艺流程及产污环节图

（1） 废气
废气主要为挤出环节及注塑环节产生的有机废气（以非甲烷总烃计），建设单位在挤出机出口及注塑机上方设置吸风罩，将废气引入一套“活性炭吸附装置”净化处理后通过一根15米高的排气筒（DA001）排放，废气捕集率90%，非甲烷总烃处理效率90%以上，核定废气排放量为0.0042t/a（有组织排放量为0.002t/a，无组织排放量为0.0022t/a）。未捕集废气非甲烷总烃在车间内无组织排放。
（2） 废水
原有项目全厂生活污水产生量为240t/a，经化粪池预处理后接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入锡澄运河。水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.012t/a、0.0024t/a、0.001t/a、0.0001t/a、0.0029t/a。
（3） 噪声
项目噪声源主要为挤出机、注塑机、切割机及辅助设备风机等，噪声源强≤90dB（A）。
（4） 固废
原有项目产生的固废主要为切割、修边过程中产生的塑料边角料，废气处理环节产生的废活性炭，职工生活活动产生的生活垃圾。塑料边角料外售综合利用，废活性炭委托资质单位处置，生活垃圾由环卫统一清运。

二、现有项目达标排放情况
（1）废气
根据现有项目一阶段验收报告，废气检测数据见下表。
表2-8 有组织废气监测结果
	检测点位
	检测日期
	检测项目
	检测频次
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放浓度限值mg/m3
	排放速率限值kg/h

	DA001后道
	2024.1.17
	非甲烷总烃
	1
	0.72
	9.78×10-4
	60
	/

	
	
	
	2
	0.71
	9.60×10-4
	
	

	
	
	
	3
	0.72
	9.73×10-4
	
	

	
	2024.1.18
	非甲烷总烃
	1
	0.80
	9.27×10-4
	
	

	
	
	
	2
	0.82
	7.89×10-4
	
	

	
	
	
	3
	0.81
	7.87×10-4
	
	






表2-9 厂界无组织排放废气监测结果
	检测项目
	检测点位
	检测日期
	检测结果（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	标准限值（mg/m3）

	非甲烷总烃
	上风向G1
	2023.12.6
	0.29
	0.28
	4.0

	
	
	
	0.27
	
	

	
	
	
	0.29
	
	

	
	下风向G2
	
	0.28
	0.29
	

	
	
	
	0.30
	
	

	
	
	
	0.29
	
	

	
	下风向G3
	
	0.30
	0.30
	

	
	
	
	0.31
	
	

	
	
	
	0.30
	
	

	
	下风向G4
	
	0.29
	0.27
	

	
	
	
	0.25
	
	

	
	
	
	0.27
	
	

	
	上风向G1
	2023.12.7
	0.32
	0.30
	4.0

	
	
	
	0.30
	
	

	
	
	
	0.27
	
	

	
	下风向G2
	
	0.31
	0.30
	

	
	
	
	0.30
	
	

	
	
	
	0.30
	
	

	
	下风向G3
	
	0.32
	0.29
	

	
	
	
	0.26
	
	

	
	
	
	0.30
	
	

	
	下风向G4
	
	0.32
	0.28
	

	
	
	
	0.24
	
	

	
	
	
	0.29
	
	


表2-10 厂界无组织排放废气监测结果
	检测项目
	检测点位
	检测日期
	检测结果
mg/m3
	采样频次
	气象参数
	标准限值
mg/m3

	
	
	
	
	
	气温
℃
	气压
kPa
	风速
m/s
	风向
	

	非甲烷总烃
	厂
区
内
	2023.12.6
	0.27
	3
	12.3
	101.98
	1.2
	东风
	6

	
	
	
	0.25
	
	13.5
	101.96
	1.3
	东风
	

	
	
	
	0.26
	
	14.9
	101.93
	1.3
	东风
	

	
	厂
区
内
	2023.12.7
	0.32
	3
	12.4
	101.99
	2.4
	东风
	

	
	
	
	0.31
	
	13.6
	101.97
	2.6
	东风
	

	
	
	
	0.28
	
	15.1
	101.95
	2.7
	东风
	



根据检测结果，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，厂界无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，厂区内非甲烷总烃排放浓度满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2相关标准。

（2） 噪声
企业运营期噪声监测结果见表
表2-11 工业企业厂界噪声监测结果
	检测时间
	测点位置
	测点风速（m/s）
	等效声级dB(A)
	标准限值dB(A)

	2023.12.6
	厂界东侧
	1.8~2.0
	56.2
	65

	
	厂界南侧
	
	56.6
	

	
	厂界西侧
	
	56.8
	

	
	厂界北侧
	
	56.5
	

	2023.12.7
	厂界东侧
	1.7~1.9
	56.7
	65

	
	厂界南侧
	
	56.4
	

	
	厂界西侧
	
	55.7
	

	
	厂界北侧
	
	56.1
	


厂界噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

（3）废水
     现有项目仅排放生活污水，验收报告检测结果如下：
表2-12 废水检测结果
	点位名称
	检测日期
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准限值

	生活污水
	2023.12.6
	化学需氧量
	mg/L
	40
	500

	
	
	悬浮物
	
	24
	400

	
	
	氨氮
	
	2.94
	45

	
	
	总磷
	
	1.50
	8

	
	2023.12.7
	化学需氧量
	
	38
	500

	
	
	悬浮物
	
	24
	400

	
	
	氨氮
	
	2.92
	45

	
	
	总磷
	
	1.59
	8


生活污水中化学需氧量、悬浮物达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。
根据一阶段竣工环境保护验收检测报告，废水中废水排放量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放总量与控制指标对照详见表2-13。
表2-13 污染物排放总量与控制指标对照表
	污染物名称
	实际接管量/排放量（t/a）
	环评接管/排放总量指标（t/a）
	结论

	废水
	水量
	240
	240
	符合

	
	化学需氧量
	0.012
	0.012
	符合

	
	悬浮物
	0.0024
	0.0024
	符合

	
	氨氮
	0.0010
	0.0010
	符合

	
	总磷
	0.0001
	0.0001
	符合

	废气
	非甲烷总烃
	0.0022
	0.0026
	符合


备注：废气的实际排放量和核定排放总量均按有组织废气排放量进行统计。
（4）固废
现有项目产生的固废主要为废包装袋、边角料、不合格品、废活性炭和生活垃圾。其中废包装袋收集后外售综合利用，边角料、不合格品收集后回用于生产，废活性炭委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司转移和处置。生活垃圾委托环卫清运。固废均有效处置，不外排。
（5）水平衡
图2-4 [image: ]现有项目水平衡图

三、环保问题和以新带老措施
本项目自上一轮环境影响评价至今未有环境处罚情况。项目租用车间进行建设，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不属于疑似污染地块，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发〔2012〕140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办〔2013〕246号）文件相关要求。
现有项目未识别边角料和不合格品粉碎过程产生的颗粒物，本次迁建项目补充识别并申请颗粒物排放总量。





三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、 大气环境
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本报告选取2024年作为评价基准年，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。
表3-1 空气环境质量现状（单位μg/m3）
	污染物
	评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率（%） 
	达标情况 

	SO2
	年平均
	8.0
	60
	13.3
	达标

	NO2
	年平均
	33.1
	40
	82.8
	达标

	PM10
	年平均
	51.7
	60
	73.9
	达标

	PM2.5
	年平均
	32
	30
	91.4
	不达标

	CO
	日平均第95百分位数浓度
	1.134
	4
	28.4
	达标

	O3
	日最大8小时平均浓度第90百分位数
	162
	160
	101
	不达标



根据上表，项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO日平均值、NOx年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准；PM2.5年平均值、O3最大8小时平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准，因此判定为不达标。
本项目特征大气污染物因子为非甲烷总烃、酚类，均在《环境控制质量标准》（GB3095-2026）中无相关质量标准，因此无需补充监测。

2、 声噪声
本项目厂界外周边50米范围内无声环境敏感目标，无需噪声现状监测。

3、 生态环境
本项目不新增用地，且建设地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

4、 电磁辐射
本项目非广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状调查。

5、 地下水、土壤环境
本项目正常运行情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。


	环境保护目标
	（1）大气环境
本项目建设地位于江阴市月城镇月城东路217号8号楼，厂界500米范围内环境空气保护目标如下表。
表3-2 环境空气保护目标一览表
	序号
	名称
	坐标/°
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对建设地距离/m

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	1
	蒋家村
	120.241960
	31.976712
	居民区
	居民74户/222人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准
	西南
	385

	2
	李家村
	120.246026
	31.985108
	居民区
	居民57户/424人
	
	东北
	350

	3
	戴庄新苑
	120.248496
	31.984309
	居民区
	居民317户/951人
	
	东北
	330



（2）声环境
建设项目位于江阴市月城镇月城东路217号8号楼，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。

（3）地下水环境
厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境
建设项目位于工业园区，距离本项目最近的生态环境保护对象为3400米处的江阴市低山生态公益林（秦望山）保护区。

	污染物排放控制标准
	（1）大气污染物排放标准
[bookmark: OLE_LINK15]有组织废气：本项目注塑成型环节的非甲烷总烃、酚类执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5标准。
无组织废气：厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物执行合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准；酚类执行江苏省地方标准《大气污染综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。
厂区内VOCs无组织排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相关标准。
表3-3 大气污染物排放标准
	排气筒编号
	污染物项目
	执行标准
	排放限值
mg/m3

	DA001
	非甲烷总烃
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5
	60

	
	酚类
	
	15

	
	臭气浓度
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准
	2000
无量纲



表3-4厂界无组织排放限值
	污染物项目
	执行标准
	排放限值mg/m3

	非甲烷总烃
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9
	4.0

	颗粒物
	
	1.0

	酚类
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2
	0.02

	臭气浓度
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准
	20（无量纲）



表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值
	污染物
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6mg/m3
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20mg/m3
	监控点处任意一次浓度值
	



2、水污染物排放标准
生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，然后接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。详见表3-6。
表3-6 污水排放标准限值（单位mg/L）
	标准
	污染物名称
	浓度

	接管标准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
	COD
	500

	
	
	SS
	400

	
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准
	氨氮
	45

	
	
	总氮
	70

	
	
	总磷
	8

	尾水排放标准
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准
	SS
	10

	
	执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准
	COD
	50

	
	
	氨氮
	4（6）

	
	
	总氮
	12（15）

	
	
	总磷
	0.5


备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、噪声排放标准
根据本项目所在地声环境功能区划，营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准。具体标准见表3-7。
表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准
	厂界名
	执行标准
	类别
	单位
	标准限值dB（A）

	
	
	
	
	昼
	夜

	厂界外1m
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	3类
	dB（A）
	65
	55



4、固废贮存标准
本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。







	总量控制指标
	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子：
废水：COD、氨氮、TP、TN
废气：非甲烷总烃
建设项目污染物排放总量指标见表3-7。
表3-7 建设项目污染物排放总量指标 单位t/a
	类别
	污染物名称
	现有项目
	本项目
	“以新带老”削减量
	迁建后全厂排放量
	排放增减量

	
	
	实际排放量
	核定排放量
	产生量
	削减量
	排放量
	
	
	

	废气
	有组织
	非甲烷总烃
	0.0022
	0.0026
	0.043
	0.039
	0.004
	0.0026
	0.004
	+0.0014

	
	
	酚类
	0
	0
	0.0086
	0.0078
	0.0008
	0
	0.0009
	+0.0009

	
	无组织
	非甲烷总烃
	0.0022
	0.0026
	0.005
	0
	0.005
	0.0026
	0.005
	+0.0024

	
	
	酚类
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	
	颗粒物
	0
	0
	0.003
	0.0024
	0.0006
	0
	0.0006
	+0.0006

	
	合计
	非甲烷总烃
	0.0044
	0.0052
	0.048
	0.039
	0.009
	0.0052
	0.009
	+0.0038

	
	
	酚类
	0
	0
	0.0096
	0.0078
	0.0018
	0
	0.0019
	+0.0019

	
	
	颗粒物
	0
	0
	0.003
	0.0024
	0.0006
	0
	0.0006
	+0.0006

	废水
	废水量
	240
	240
	600
	0
	600
	240
	600
	+360

	
	COD
	0.012
	0.108/0.012
	0.3
	0.03
	0.27/0.03
	0.012
	0.27/0.03
	+0.018

	
	SS
	0.0024
	0.084/0.0024
	0.24
	0.03
	0.21/0.006
	0.0024
	0.21/0.006
	+0.0036

	
	氨氮
	0.001
	0.0108/0.001
	0.027
	0
	0.027/0.0024
	0.001
	0.027/0.0024
	+0.0014

	
	总磷
	0.0001
	0.0019/0.0001
	0.0048
	0
	0.0048/0.0003
	0.0001
	0.0048/0.0003
	+0.0002

	
	总氮
	0.0029
	0.0168/0.0029
	0.042
	0
	0.042/0.0072
	0.0029
	0.042/0.0072
	+0.0043

	固废
	一般固废
	0
	0
	8.002
	8.002
	0
	0
	0
	0

	
	危险废物
	0
	0
	2.64
	2.64
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	7.5
	7.5
	0
	0
	0
	0


备注：废水污染物“/”左数据为进入污水处理厂的接管量，“/”右数据为污水处理厂处理后的外排量。
本项目迁建扩建后生活污水排放总量新增360t/a，水污染物排放总量分别为COD0.03t/a、氨氮0.0024t/a、TP 0.0003t/a、TN 0.0072t/a，根据苏环办字〔2017〕54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。
本项目迁建扩建后大气污染物非甲烷总烃排放总量为0.009t/a，较迁建扩建前新增0.0038t/a，新增颗粒物排放总量0.0006t/a，可在月城镇范围内平衡。
固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租用已经建成的生产车间，施工期无需进行内部装修，仅购置设备和安装，厂界周围100米范围内无敏感目标，经采取合理作业及相应防范措施后，施工期对周围环境影响较小，故本报告不做详细评述。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
（1）废气产生及排放情况
1）注塑产生的废气G1
本项目注塑过程中塑料的熔融温度低于分解温度，塑料基本不会分解成单体，但是在加热软化过程中，由于分子间的剪切挤压会发生断链、降解等而产生少许物质挥发。本项目注塑过程使用的塑料粒子为PC（聚碳酸酯），加热温度为260~280℃，该工序设备熔融挤压成型口会产生注塑废气（G1）以非甲烷总烃计。废气产生情况对照现有项目《东凯电子配件年产电力配套注塑材料80万套项目（一阶段）竣工环境保护验收监测报告》，验收期间（2024.1.17~2024.1.18）非甲烷总烃平均排放速率为9.02×10-4kg/h，则现有项目非甲烷总烃产生系数取0.376kg/吨-原料，本项目搬迁现有项目并购置同类型生产设备进行扩建，工艺技术和污染治理水平与现有项目一致，因此产污系数类比现有项目是合理的。迁建后原辅料中PC粒子、色母粒用量合计128t/a，非甲烷总烃产生量为0.048t/a，废气采用集气罩收集后经过“二级活性炭吸附”装置净化后通过1根15m高排气筒DA001排放。
根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），PC粒子污染物受热可能产生的污染物有酚类、氯苯类、二氯甲烷等。本项目外购成品PC粒子由双酚A和碳酸二苯酯通过酯交换和缩聚反应合成，反应原料成品粒子不含氯元素，因此污染物不考虑氯苯类、二氯甲烷等含氯废气。参照《聚碳酸酯的热行为》（高分子材料科学与工程-第19卷第3期），“PC初始分解温度在350℃左右，主链断裂温度在470℃左右，PC样品裂解的主要产物为苯酚、对甲基酚、对乙基酚、对异丙基酚及双酚A”，本项目注塑温度尚未达到PC分解温度，故本项目PC塑料粒子注塑废气污染物按非甲烷总烃和酚类计。类比同类型项目，酚类产生量约占非甲烷总烃产生量的10%~20%，本文保守估计取20%，则酚类产生量0.0096t/a，经过集气罩收集后经过“二级活性炭吸附”装置净化后通过1根20m高排气筒DA001排放。
    异味情况分析：类比现有项目，PC粒子在注塑过程中产生的废气经过收集和处理后，厂界外基本不会感受到异味，臭气浓度对于周边环境影响可忽略不计，本文不做定量分析。
2）粉碎产生的颗粒物G2
    粉碎工段会有少量粉尘产生，进入破碎工段的不合格品和边角料类比现有项目验收报告约占原料使用量的6.25%，本项目取8t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册-4220塑料制品业系数手册》产污系数取375g/t-原料，则颗粒物产生量为3kg/a，采用集气罩收集+布袋除尘器处理后，以无组织形式排放于车间。
2、废水
（1）废水产生情况及治理方案
迁建项目建设地污水管网已建成，生活污水产生量600t/a，经化粪池预处理后接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入锡澄运河。
3、噪声
（1）噪声源强
本项目噪声源主要为注塑机、粉碎机、拌料机、冷却塔、风机、水泵等生产及辅助设施，噪声源强≤90dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见表4-14。







	运营期环境影响和保护措施
	
4、固体废物
（2）固废贮存场所（设施）环境影响分析
①一般固废贮存场所（设施）环境影响分析
公司按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废堆场，具体如下：厂区内设置了专门的固废堆放场地；为防止雨水径流进入贮存、处置场内，堆场置于室内；固废堆场地面均已硬化；公司生活垃圾由当地环卫部门定期清运。
本项目固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，各类固废均经采取了合理的综合利用和处置措施，不会对外环境造成二次污染，因此对周围环境基本无影响。
②危险废物贮存场所（设施）环境影响分析
本项目危废的产生量低于10吨/年，故危险废物储存按《江阴市小微危废集中收集处理工作实施方案》（澄环发[2021]25号）中相关规定执行，本项目加入江阴市小微危废收处信息化监管平台，以智能收集设备替代危废仓库、信息化监管系统替代手工申报台账，实施危险废物规范化管理第三方运维工作，委托有资质单位为企业提供企业内部危废分类、收集、暂存、申报、转移运输等一站式与专业化延伸服务。

（3）环境风险评价
本项目的危险废物储存量不大，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本项目未构成重大危险源。危废暂存间各类固废存在泄漏风险，泄漏事故少量泄漏可用砂包堵漏、更换包装桶等措施收集，同时设置禁火标志，防止火灾的发生。综上，危废暂存间发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制在厂区内，环境风险较小。

（4）环境管理要求
针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求：
①履行申报登记制度；
    ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别；
③委托处置应执行报批和转移联单等制度；
④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换；
⑤直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。
⑥固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。
综上所述，本项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施后，对周围环境基本无影响。

（5、地下水、土壤
（1）地下水
本项目不开采地下水资源，也不利用深井等进行地下水的补给；本项目无生产废水产生，污水全部接管集中处理；固废暂存场所等均做好防渗措施，防止污染物通过渗漏污染地下水，正常运行情况下不会对当地的地下水环境造成影响。
（2）土壤
本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电气机械和器材制造业（电池制造）、生态保护和环境治理业（危废、医废处置）、公共设施管理业（生活垃圾处置）等可能造成土壤污染的行业。本项目车间地面均已硬化处理，厂区内已设置雨污分流系统，正常运行情况下不会对土壤环境造成影响。
6、生态
本项目建设地范围内无生态环境保护目标，距离最近生态环境保护目标为厂界西北侧江阴市低山生态公益林（秦望山），约3400米，故本项目不会对生态环境造成影响。
7、环境风险
（1）风险识别
本项目涉及的风险物质主要有废活性炭，废活性炭为毒性、可燃性物质，如管理操作不当或意外事故，存在着泄漏、火灾、爆炸等事故风险。
根据对环境风险物质的筛选、工艺流程风险的调查分析，确定本项目危险单元主要为：操作不当，引起火灾、爆炸事故，以及环境保护设施事故排放。本次评价将其作为环境风险评价重点。
本项目主要风险物质环境风险识别见下表4-27：
表4-27 项目环境风险识别情况表
	风险单元
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径

	危废仓库
	废活性炭
	泄漏、火灾
	地表水、地下水、土壤及大气环境

	废气处理设施
	二级活性炭吸附装置
	事故排放
	地表水、地下水、土壤及大气环境


（2）危险物质数量与临界量比值
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

式中：：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
（3）风险评价等级
由于Q值小于1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ，按照表4-29确定评价工作等级。
表4-29 环境风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


8、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射。



	

5、 环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	排放限值
	执行标准

	大气环境
	DA001/注塑成型
	非甲烷总烃
	集气罩+二级活性炭吸附装置
	60mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5标准

	
	
	酚类
	
	15mg/m3
	

	
	
	臭气浓度
	
	2000（无量纲）
	[bookmark: OLE_LINK42]《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2

	
	厂界无组织
	非甲烷总烃
	加强车间通风等措施
	4.0mg/m3
	[bookmark: OLE_LINK40]《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9标准

	
	
	颗粒物
	
	1.0 mg/m3
	

	
	
	酚类
	
	0.02 mg/m3
	[bookmark: OLE_LINK43]《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 

	
	
	臭气浓度
	
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	加强车间通风等措施
	监控点处1h平均浓度值6mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2

	
	
	
	
	监控点处任意一次浓度值20mg/m3
	

	地表水环境
	DW001、生活污水排放口
	pH值
	生活污水经化粪池预处理后接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理
	6-9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

	
	
	COD
	
	500
	

	
	
	SS
	
	400
	

	
	
	氨氮
	
	45
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准

	
	
	总磷
	
	8
	

	
	
	总氮
	
	70
	

	声环境
	生产车间/各类生产设备及辅助设施
	选用低噪声设备，合理布局，合理作业，定期维护
	昼间≤65dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废包装袋经收集后外售综合利用，边角料、不合格品经收集后回用于生产，废活性炭委托有资质单位妥善处置，生活垃圾由环卫部门统一处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区地面均硬化处理，厂区内设置雨污分流系统，污水全部接管集中处理，固废暂存场所做好防渗、防流失等措施，防止污染物通过渗漏污染地下水或土壤。

	生态保护措施
	项目建设地距离生态环境保护目标较远，不会对生态环境造成影响。

	环境风险防范措施
	1、设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。
2、车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。
3、定期对存放危险废物的容器进行安全检查，并做好检验记录。危废仓库做好防火、防雨、防流失、防渗措施。
4、车间地面全部硬化处理，防止危险物质渗漏。
5、加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。
6、结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。

	其他环境管理要求
	1、环境管理计划
（1）管理目的
保证工程各项环保措施的顺利落实，使工程建设对环境的不利影响得以减缓，并保证工程区环保工作的长期顺利进行，以保持工程地区生态环境的良性发展。
（2）环境管理
在合同中明确各环保设施施工单位的环保责任，检查“三同时”的实施情况，保证各项环境保护措施的落实，防止和减轻工程施工对环境造成的污染和破坏。
2、环境监测计划
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-62-塑料制品业292”中的“其他”，属于登记管理，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前完成排污登记。
3、排污口规范化设置
排污口根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置：
废水：厂区排水体制按“雨污分流”制排水体系实施，生活污水接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，利用租用厂家现有一个雨水排放口和一个废水接管口，不新增排污口，雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集地，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，受污染的初期雨水需经达标后方可接入污水管网。
废气：本项目新增一套“二级活性炭吸附”装置，设置1根高度20米的排气筒，排气筒设置用于监测采样用的监测平台和采样孔。
固废：各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，一般固体废物、危险废物和生活垃圾不混放。本项目一般固废堆放场所采取防火、防雨、防扬散等措施，危险废物堆放场所采取防渗、防火、防雨或者其他防止污染环境的措施，并在醒目处设置警示标志。本项目固体废物贮存场所均设置于室内，能够达到国家相关标准规定要求。



6、 结论
	综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；大气污染物可在月城镇内平衡；生活污水纳入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理后达标排放；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。




[image: ]
附图 1建设项目地周边500m土地利用现状图
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