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锡数环许〔2026〕3009号


关于无锡市梁溪区卫生健康委员会
《扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院）新址提升改造工程项目环境影响报告表》的批复

无锡市梁溪区卫生健康委员会：

你单位报送的《扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院）新址提升改造工程项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件收悉。审查意见如下：

一、根据报告表结论，同意建设单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

项目建设地点位于无锡市梁溪区中南路与清名路交叉口北侧，将原金星派出所用房（土建已完成），改造为扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院），本次整体改造面积约6191.12m2。项目总投资额6615.28万元，其中环保投资100万元，共设置标准床位50张。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.本项目产生的生活污水、医疗废水、纯水制备浓水经化粪池+污水处理设施预处理，处理达标后一起接管芦村污水处理厂集中处理，污水接管执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准；氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。
2.本项目污水处理站废气、危废暂存间废气经二级活性炭吸附净化处理后无组织排放；化验检验废气经生物安全柜排风系统排放；生活垃圾须定期消毒、密闭管理并做到日产日清；院内空气净化与消毒过程应加强通风。污水处理站周边无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中要求，厂界无组织排放的氨、硫化氢和臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3的标准限值。厂界无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢排放浓度执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内无组织排放的非甲烷总烃排放浓度执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，病房室内噪声执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中医院建筑室内允许噪声低限。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，污染物年排放总量核定如下：

1.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤9037.385吨、COD ≤1.77吨、BOD5 ≤0.66吨、SS≤0.53吨、NH3-N≤0.12吨、TN≤0.29吨、TP≤0.023吨、粪大肠菌群数≤1.35×1010个、总余氯≤0.072吨。

2.固体废物：零排放。
四、严格落实生态环境保护主体责任，建设单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2412-320213-89-01-178153）
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