|  |
| --- |
| 无锡市数据局文件 |

锡数环许〔2024〕7067号

关于无锡研群科技有限公司年产1000万件

（大健康医疗、新能源汽车、智能冰箱用）

塑料零部件、300套注塑模具、500套

机械设备研制项目环境影响

报告表的批复

无锡研群科技有限公司：

你单位报送的由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制的《无锡研群科技有限公司年产1000万件（大健康医疗、新能源汽车、智能冰箱用）塑料零部件、300套注塑模具、500套机械设备研制项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）附大气环境影响专项等相关材料均悉。经研究，审批意见如下：

一、根据报告表及相关专项的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表及专项中的建设内容在拟定地点进行建设。

本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区硕放街道里河路以南、规划鸿江路以东地块，总投资10000万元，建设年产1000万件（大健康医疗、新能源汽车、智能冰箱用）塑料零部件、300套注塑模具、500套机械设备研制项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表及相关专项中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点：

1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。

2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。施工期施工废水经处理达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市杂用水水质标准后回用于施工场地，施工人员生活污水经市政管网接入污水处理厂。

运营期排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入硕放水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。

3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。注塑成型废气经有效收集，采用二级活性炭处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-01排放；粉碎废气经密闭收集，采用滤筒除尘处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-02排放；机加工废气经有效收集，采用油雾净化器处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-03排放。

根据报告表所述，施工期大气污染物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值和《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中施工场地扬尘排放浓度限值。

运营期注塑成型、粉碎工序产生的颗粒物、甲苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中大气污染物特别排放限值和表9中的企业边界大气污染物浓度限值；注塑成型工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯、酚类、乙苯、氯苯类排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中大气污染物特别排放限值；机加工工序产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值、表2中厂区内VOCs无组织排放限值和表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。

本项目共设排气筒3根。

4.加强施工期环境管理，落实施工期噪声污染防治措施，文明施工，防止、减缓施工作业对周边环境的影响。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中建筑施工场界环境噪声排放限值。夜间10点至凌晨6点不得从事高噪声机械作业，需在夜间施工的报新吴生态环境部门确认夜间施工证明。

运营期选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。

5.按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。

6.建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。

7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

8.根据报告表推荐，全厂生产车间外周边50米，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下：

1.大气污染物（有组织）：颗粒物≤0.0024吨、非甲烷总烃≤0.3573吨（包含苯乙烯≤0.0107吨、丙烯腈≤0.0309吨、丁二烯≤0.0533吨、酚类≤0.0015吨、甲苯≤0.0075吨、乙苯≤0.0043吨、氯苯类≤0.0091吨）。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤5100吨；COD≤1.9125吨、SS≤1.224吨、氨氮（生活）≤0.204吨、总磷（生活）≤0.0255吨、总氮（生活）≤0.306吨。

3.固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴生态环境综合行政执法部门负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2302-320214-89-01-313897）

无锡市数据局

　　　　　 2024年12月10日

|  |
| --- |
| 抄送：无锡市生态环境局、无锡市新吴生态环境局 |
| 无锡市数据局办公室　　　　　　 　 　 2024年12月10日印发 |