|  |
| --- |
| 无锡市数据局文件 |

锡数环许〔2025〕7003号

关于江苏屹信航天科技股份有限公司

屹信航天总部暨研发生产基地

建设项目环境影响

报告表的批复

江苏屹信航天科技股份有限公司：

你单位报送的由无锡市韵蓝环保科技有限公司编制的《江苏屹信航天科技股份有限公司屹信航天总部暨研发生产基地建设项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）等相关材料均悉。经研究，审批意见如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区吴都路南侧、珠江路西侧地块，总投资50000万元，建设屹信航天总部暨研发生产基地建设项目，建设内容：新建厂房、研发测试中心及综合配套楼共3幢楼，年产航天载荷类和雷达产品300台（套）。全厂形成年产航天载荷类和雷达产品300台（套）的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点：

1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。

2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；本项目生活污水经化粪池预处理后同冷却塔排水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入新城水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。

3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。手工补焊、手工擦拭、外观擦拭、整机外观清洁擦拭、接插件焊接、线缆焊接产生的废气经有效收集，采用“过滤棉+二级活性炭”废气处理装置处理后，尾气通过45米高排气筒DA001排放。本项目共设排气筒1根。

建立废气污染防治设施的维护管理制度，定期按照设计方案及相关规定更换活性炭，建立使用及更换活性炭的台账。

手工补焊、手工擦拭、外观擦拭、整机外观清洁擦拭产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3中相关标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2相关标准。

4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保西侧、北侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放标准，其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5.按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。

6. 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。

7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

8.根据报告表推荐，全厂1#航天载荷及雷达研发制造车间外周边50米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

9、施工期含油废水经隔油池和沉淀池处理后一部分回用于建筑施工，其余与经化粪池处理后的生活污水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)表1中标准后，接入新城水处理厂集中处理；施工场所及交通运输过程中产生的扬尘、车辆尾气、油漆废气等须落实报告表中的各项污染防治措施。扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1相关标准；选用低噪声施工机械及施工方法，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。夜间10点至凌晨6点不得从事高噪声机械作业，需在夜间施工的报新吴区生态环境部门批准；施工期产生的生活垃圾、建筑垃圾等固体废物应分类定点收集，按有关规定及时进行清运处理，并落实安全处置措施和去向，不得向环境排放。

三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下：

1.大气污染物（有组织）：（本项目）非甲烷总烃≤0.002696吨。

水污染物（接管考核量）：（本项目）废水排放量≤6960吨、COD≤2.544吨、SS≤1.944吨、氨氮（生活）≤0.21吨、总磷（生活）≤ 0.03吨、总氮（生活）≤0.27吨。

3.固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前依法申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定开展项目竣工环保验收工作。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴生态环境综合行政执法部门负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2403-320214-89-01-509791）

无锡市数据局

　　　　　 2025年1月10日

|  |
| --- |
| 抄送：无锡市生态环境局、无锡市新吴生态环境局 |
| 无锡市数据局办公室　　　　　　 　 　 2025年1月10日印发 |