	


锡数环许〔2026〕2059号
关于远程电缆股份有限公司远程智能生产基地装备升级项目环境影响报告表的批复
远程电缆股份有限公司：

你公司申请报批的《远程智能生产基地装备升级项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关文件均悉。经研究，批复如下：

一、根据宜兴市数据局备案（备案证号：宜数投备【2025】530号）、宜兴市住房和城乡建设局排水证、《报告表》结论等，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，仅从生态环境角度考虑，同意你公司按《报告表》所述内容建设。

项目建设地点位于宜兴市杨巷镇镇龙村兴业大道（工业集中区内），总投资100000万元，主要原辅料、生产设施及设备必须与环评报告表表2-4、2-5一致，采用成品塑料粒子作为原料，严禁回收废旧塑料进行再生加工，建成后保持6条中高压干法交联生产线不变，年产110kV/220kV/500kV/750kV交联聚乙烯绝缘交流电力电缆2010公里、10kV/15kV/35kV交联聚乙烯绝缘交流电力电缆18150公里，产能不突破转移及收购产能总量。项目生产工艺必须严格按照《报告表》所述内容执行，不得擅自改变。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1、厂区排水系统按“雨污分流、清污分流”原则进行设计和建设。项目生产过程中无生产废水排放，冷却水循环使用不外排，职工生活污水经市政污水管网排入宜兴市官林污水处理厂处理，尾水达标排放。

2、项目实施过程中应按照《报告表》要求，进一步优化废气捕集处理方式，提高废气的收集和处理效率，落实有效的收集处理设施，规范设置排气筒位置和高度，同时加强无组织排放源管理。生产过程非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。
3、优先选用低噪声设备，对生产设备应合理布局，并采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，不得扰民。

4、按“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实各类固废（特别是危险固废）的收集处置和综合利用措施，废矿物油、废活性炭、交联废液、废包装桶、含油抹布及手套、废乳化液、铜泥等危险废物委托有资质单位处理，实现固体废物零排放。厂内危险废物暂存设施等须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办【2024】16号）等固危废管理要求，防止造成二次污染。

5、按照《报告表》设定依据严格执行防护距离要求，该范围内目前无居民住宅等环境敏感目标，今后也不得新建居民住宅等环境敏感目标。

三、原则同意该项目排放污染物总量按照《排放污染物指标申请表》核批量执行。

四、项目涉及的危险化学品等的安全、消防等需另行履行相关评价及监管手续，并对环境治理设施开展安全风险辨识管控。

五、项目建设和营运期间的环境监督管理由宜兴生态环境综合行政执法局和属地政府环保办负责，确保项目按照环保要求实施。

六、建设单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前办理排污许可手续，未完成办理的，不得排放污染物。项目须严格落实配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保"三同时"制度，竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收。

七 、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年方开工建设的，其环境影响报告应当报我局重新审核。

（项目代码：2504-320282-89-02-735324） 
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