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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产5000吨SQ-06Li锂吸附材料技改项目

	项目代码
	2508-320269-89-02-743849

	建设单位联系人
	钱**
	联系方式
	139****0772

	建设地点
	江苏省（自治区）无锡市江阴县（区）长泾乡（街道）河塘中心街152号

	地理坐标
	（120度27分4.504秒，31度43分41.470秒）

	国民经济

行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30中60.石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	江阴市长泾镇人民政府
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	江阴长泾备〔2025〕186号

	总投资（万元）
	600
	环保投资（万元）
	6

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：         
	用地（用海）

面积（m2）
	本项目2000（租赁现有厂房）

全厂12620（租赁现有厂房）

	专项评价设置情况
	对照专项评价具体设置原则，本项目无需设置专项评价，具体见表1-1。

表1-1专项评价设置情况

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的废气
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目不新增工业废水直排，不属于污水集中处理厂
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目危险物质存储量未超过临界量
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及新增河道取水
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于海洋工程建设项目
否


	规划情况
	2015年12月29日，《江阴市长泾镇控制性详细规划》，江阴市人民政府出具了《市政府关于同意<江阴市长泾镇控制性详细规划>的批复》（澄政复〔2015〕52号）。

2022年1月28日，江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号），依据《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》（阶段成果）及澄工改办〔2022〕1号，江阴市长泾镇人民政府组织编制了《江阴市长泾工业园区详细规划及城市设计》并获江阴市人民政府批准（澄政复〔2023〕51号）。

2025年2月24日，《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》经江苏省人民政府出具了《省政府关于江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（苏政复〔2025〕4号）。

	规划环境影响

评价情况
	2024年10月23日，《江阴市长泾镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》，无锡市江阴生态环境局出具了《关于江阴市长泾镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕46号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）园区相符性分析

2022年1月28日，江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号）。根据该通知，升级改造后长泾镇重点工业园区四至范围为：东至后巷路、花园路，西至长泾河、新泾河，南至云顾路，北至汤浜河、规划道路。根据《江阴市长泾镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》，规划范围为：南至云顾路，东至后巷路，西至长泾河、新泾河，北至北站浜、科技路。

本项目位于江阴市长泾镇河塘中心街152号，不在升级改造后的长泾镇重点工业园区内，不在《江阴市长泾工业园区详细规划及城市设计》、《江阴市长泾镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》规划范围内。

江阴苏青新材料有限公司目前不在《2024年江阴市园区外优势企业白名单》内，现有项目已于2024年10月17日经江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具工改会议纪要（澄工改办会纪〔2024〕7号），会议原则同意苏青新材料利用存量闲置厂房投资建设“年新增1万吨SQ-06Li锂吸附材料技改扩能项目”。本项目为技改项目，利用现有厂房进行建设，污染物排放量在区域内平衡。

根据《关于印发<江阴市工业园区产业定位实施方案>的通知》（澄工改办〔2022〕7号），长泾工业园以新型包装和功能性新材料为主导产业，精密机械为特色产业；根据《江阴市长泾镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》，长泾镇工业园区产业发展定位为：打造以新型包装及功能性新材料为主导产业，新型针纺织品和高档服装（不含印染）、精密机械零部件为特色产业的产业发展体系。本项目对现有锂吸附材料生产工艺进行技改，属于功能性新材料产业，与长泾工业园产业定位相符。
综上，本项目建设与园区管理相符。

（2）土地利用规划相符性

本项目位于江阴市长泾镇河塘中心街152号，根据《江阴市长泾镇控制性详细规划》（附图6-1），该地块规划用地性质为农林用地。该地块土地为长泾镇河塘村集体土地，无土地证，根据《江阴市长泾镇河塘村、蔡桥村、王家村村庄规划（2022-2035）》（附图6-2），本项目厂区用地大部分规划为工业用地且在城镇开发边界内，小部分区域规划为一般农业区及林业发展区且不在城镇开发边界内；本项目租用厂房进行建设，生产车间一位于厂区东南部，仓库位于生产车间一西侧，生产车间二位于厂区北部，危废仓库、辅料仓库、原料仓库位于生产车间二西侧，根据江阴市自然资源规划局华士管理所长泾管理服务科出具的情况说明（见附件），项目租用区域均为三调工业用地，位于城镇开发边界范围内，不在划定的农业空间、生态管控区域、生态保护红线、永久基本农田范围内，符合“三区三线”规划要求。且本项目租用现有厂房进行生产，不新增工业用地，项目符合《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发〔2008〕6号）和《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发〔2013〕54号），根据市政府印发《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》的通知（澄政发〔2017〕13号），“允许中小微工业企业（含新注册企业）租赁工业集中区外厂房（含标准厂房）实施建设项目。”项目符合澄政发〔2017〕13号的准入条件。本项目已取得江阴市长泾镇人民政府出具的江苏省投资项目备案证（江阴长泾备〔2025〕186号），故本项目符合用地要求。
2025年2月24日，《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》经江苏省人民政府出具了《省政府关于江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（苏政复〔2025〕4号）。对照《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》（见附图10），项目租用厂房位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间、永久基本农田保护红线、生态保护红线内，符合“三区三线”规划要求。本项目与《市政府关于印发<江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）>的通知》相符性具体见表1-2。
表1-2与《市政府关于印发<江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）>的通知》相符性
文件内容
相符性分析
 国土空间总体格局

 耕地和永久基本农田

严守耕地和永久基本农田，持续优化耕地布局，将可以长期稳定利用耕地优先划入永久基本农田实行特殊保护，全方位夯实粮食安全根基。......

 生态保护红线

锚固生态空间，将具有重要水源涵养、生物多样性维护等功能的生态功能极重要区域划入生态保护红线。......严格守护生态保护红线，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线一经划定，未经批准不得擅自调整。生态保护红线内用途管制按照相关制度执行。

 城镇开发边界

坚持保护优先、节约集约和紧凑发展，引导城镇建设集中布局，推动存量资源高效利用。基于自然地理格局和城乡发展规律，在确保农业生产空间和优良生态环境的前提下，避让不适宜城镇建设区域，全市城镇开发边界扩展倍数控制在1.2919以内。

城镇开发边界内各类建设活动严格实行国土空间用途管制，按照规划用途依法办理有关手续，并加强与工业用地控制线、历史文化保护线、城市四线等协同管控。城镇开发边界优化调整应符合国家、省有关规定。

 规划分区

生态保护红线区为生态保护红线划定的区域，主要包括长江部分水域、要塞森林公园和绮山备用水源地。生态控制区以促进生态功能系统性保护为目标，在生态保护红线外，主要由长江水域、锡澄运河等河道水系，凤凰山、秦望山、花山、绮山、定山、砂山范围内林地等构成。永久基本农田保护区为永久基本农田划定的区域......。城镇发展区是城镇开发边界围合范围和城镇集中开发建设区域......。
规划分区严格落实相应管控要求。生态保护红线区、永久基本农田保护区根据国家、省关于生态保护红线、永久基本农田的法律法规政策实施严格保护。生态控制区内以生态保护为重点，在满足相关自然资源保护法律法规管控要求的基础上，可适当布局必要的保护和附属设施用地。城镇发展区实行“详细规划+规划许可”的管制方式......。
本项目位于江阴市长泾镇河塘中心街152号，租用厂房位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间、永久基本农田保护红线、生态保护红线内（见附图10），且本项目利用现有土地进行建设，不新增用地。与该文相符。
 市政基础设施与城市公共安全

 工业与危险品仓储安全

1、加强化工安全生产防控

严格落实化工园区生产布局。......

严格推进化工企业整治提升。......
严格加强化工安全生产管理。......
2、整治潜在安全隐患企业

对全市“散乱污”企业和“厂中厂”企业开展专项整治。扎实深入开展堆场、码头扬尘污染治理及水环境质量等专项整治活动......。

3、大型危险品存储用地

危险品存储用地应远离城镇、水源地、水源保护区、人员密集场所、重要的公共设施等，并符合生态环境保护、安全生产、防火、防灾的有关规定。储存危险品应根据危险品的性能隔离、隔开、分离储存，不得与禁忌物料混合储存。
本项目不属于化工项目。本项目租用现有厂房进行建设，江阴市长泾镇人民政府已出具情况说明，该企业不属于厂中厂整治须关停的企业。本项目危险物质存储量未超过临界量，卫生防护距离范围内无敏感目标。与该文相符。
第十二章  长江保护与利用

第159条  保护范围

规划对长江干流进行全面保护，对长江岸线开发建设进行严格控制。长江岸线1千米范围为核心管控区，3千米范围为协调区......。

第162条  污染防治

入江支流水质管控。全市主要入江支流岸线1千米范围内严禁新建布局重化工园区，严控危化品码头岸线，推进环境压力大的产业有序转移。加强入江支流水质改善，开展河道环境综合整治......。

入江排污口整治。......。

加强固废处理。开展“五废共治”行动，科学规划，精细管理，加大源头治理。
本项目距离长江约27.5km，不新增废水排放，厂区生活污水经化粪池预处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，不新增废水排放口，不涉及入江排污口。本项目危险废物委托有资质单位处置，一般固废外售综合利用。与该文相符。
（3）环境保护规划相符性

项目建设地污水管网已接通，厂区生活污水经化粪池预处理后通过管网接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，不新增废水排污口，故该项目的建设符合建设地环保规划。

（4）规划环境影响评价相符性
本项目与《关于江阴市长泾镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕46号）相符性分析见下表。
表1-3与规划环境影响评价审查意见相符性一览表
序号
规划环评及审查意见
本项目情况
是否相符

1
（一）坚持绿色发展和区域协同发展理念，加强《规划》引导。落实区域发展战略，坚持生态优先、高效集约，以生态环境质量改善为核心，做好与国土空间规划和生态环境分区管控方案的衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位、发展规模。

本项目位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间、永久基本农田保护红线、生态保护红线内，符合“三区三线”规划要求。本项目与太湖流域生态环境准入清单、长泾镇生态环境准入清单相符。本项目对现有锂吸附材料生产工艺进行技改，属于功能性新材料产业，与长泾工业园产业定位相符。
是

2
（二）严格入区项目的环境准入，推动高质量发展。执行国家及省市产业政策，落实《报告书》产业发展方向与生态环境准入清单及无锡市和江阴市“三线一单”生态环境分区管控实施方案要求，执行严格的废水、废气排放控制标准，新、改、扩建项目应采取先进适用的工艺技术和装备，确保单位产品能耗、物耗和水耗等达到清洁生产国内先进水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进园区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。

本项目对现有锂吸附材料生产工艺进行技改，符合国家及地方产业政策，与太湖流域生态环境准入清单、长泾镇生态环境准入清单相符。本项目无废水产生排放，废气经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041 -2021），清洁生产达到国内先进水平。
是

3
（三）严格空间管控，优化空间布局。园区涉及的永久基本农田，本轮规划保持现状，暂不开发建设。加强对园区内及周边敏感区等空间的防护，优化用地布局，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。

本项目租用现有厂房进行建设，不占用基本农田。本项目技改后全厂以生产车间一边界设置50米卫生防护距离，以生产车间二边界设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感目标。
是

4
（四）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据省市关于大气、水污染防治相关要求和区域“三线一单”生态环境分区管控方案成果，科学确定污染物允许排放总量，并落实污染物总量管控要求。采取有效措施减少污染物的排放量，确保区域环境质量持续改善，实现产业发展与生态环境保护相协调。
本项目无废水产生排放，颗粒物废气经布袋除尘处理，新增废气污染物排放总量在区域内平衡。
是

5
（五）完善环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。加快落实区域污水收集管网建设及改造，确保废水全部接管处理。强化区域大气污染治理，加强颗粒物、恶臭污染物、挥发性有机物等污染治理。固体废物、危险废物应依法依规收集、处置或利用。
本项目无废水产生排放，厂区生活污水经化粪池预处理后通过管网接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理；颗粒物废气经布袋除尘处理，收集粉尘回用于生产，一般废包装袋、废布袋外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
是

6
（六）健全完善环境监测体系。严格落实污染物排放管理要求。开展包括环境空气、地表水、底泥等环境要素的跟踪监测，做好长期跟踪监测与管理。严格落实园区环境质量监测要求，提高园区生态环境管控水平。
本项目已制定自行监测计划，项目建设后，建设单位将按照计划开展自行监测。
是

7
（七）健全园区环境风险防控体系，提升环境应急能力。加强园区环境风险防范应急体系建设，确保事故废水不进入外环境，加强环境风险防控基础设施配置，提升园区环境防控体系建设水平。健全环境风险评估和应急预案制度，建立突发环境事件隐患排查长效机制。落实《报告书》提出的环境风险防控措施。

建设单位已编制应急预案，建立突发环境事件隐患排查制度，并按照应急预案要求定期进行培训和演练。本项目建成后将对应急预案进行修编。
是

8
（八）在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。

/
/
9
拟进入园区的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实规划环评提出空间管控、污染物排放、环境准入等要求。开展工程分析、污染物允许排放量测算和环境保护措施可行性论证等内容，强化项目实施对周边环境的影响分析。规划环评中规划协调性分析、环境现状、污染源调查等资料可供拟建项目环评共享，相应评价内容可适当简化。

本项目按要求办理环保审批手续。
是

本项目与《关于江阴市长泾镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕46号）相符。

	其他符合性分析
	“生态环境分区管控”
生态红线

①对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近生态红线区域为本项目西北侧约19.7km处的绮山应急备用水源地保护区，不在苏政发〔2018〕74号中规划范围之内。

②对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），距离本项目最近生态管控区为本项目北侧相邻的马镇河流重要湿地，不在苏政发[2020]1号中规划范围之内。根据江阴市自然资源和规划局出具的说明，项目用地范围不涉及已经批准公布的江苏省生态空间管控区域（见附件）。
③根据“江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果”（见附图7），距离本项目最近优先保护单元为本项目北侧相邻的马镇河流重要湿地，本项目不在优先保护单元之内。
表1-4重要生态功能区一览表

环境保护目标

距建设项目厂界

范围

备注

方位

距离

km

区域面积

km2
绮山应急备用水源地保护区
NW

19.7
0.54

包含绮山水库以及水库沿岸纵深与水岸边界水平距离50米范围内的陆域
《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）

马镇河流重要湿地

N
相邻
63.80
地跨江阴市域南部地区青阳镇、徐霞客镇、祝塘镇、长泾镇，北起暨南大道，南至江阴市界，西至锡澄公路，东至河塘杨家浜一线；以及京沪高速以西，璜塘、峭岐部分区域

《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果
环境质量底线

根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，该区域为大气不达标区，江阴市SO2、NO2、PM10年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值，PM2.5年平均浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值。根据引用数据，监测点位TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。目前地方政府已经出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。

根据引用数据，项目纳污水体张家港河断面水质中pH、COD、氨氮、总磷浓度能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，2025年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。
资源利用上线

项目进行锂吸附材料的生产，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》中“两高”项目范围。本项目主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水，取水水源为长江，项目用电由市政电网供电。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。厂内使用电、蒸汽等清洁能源。

环境准入负面清单

项目所在地目前尚未制定环境准入负面清单，本次评价参照《关于江阴市长泾镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕46号）中江阴市长泾镇工业园区生态环境准入清单分析，具体见表1-5。

表1-5江阴市长泾镇工业园区生态环境准入清单

类别

准入内容

相符性分析

禁止引入

1.与《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及江苏省实施细则、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等国家、地方法律法规、产业政策相冲突的项目；
2.不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，以及不符合要求的高耗能高排放项目；
3.涉及《环境保护综合名录》（2017年版）的高污染、高环境风险产品名录的项目；
4.严格控制生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（现阶段确实无法实施原料替代的项目需提供不可替代的论证说明）；
5.有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花除外）工序的项目；
6.专门从事表面处理加工的项目；

7.涉及产生含重金属、难生化降解废水、高盐废水、含氟废水且无法落实废水排放去向的项目。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目，不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及江苏省实施细则、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止的企业或项目。本项目不属于严重过剩产能行业的项目，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》中“两高”项目范围，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；本项目不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，不属于有前处理、染色、印花工序的项目；不属于专门从事表面处理加工的项目。本项目无生产废水排放。与产业准入要求相符。
空间布局约束
1.严格落实《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》、《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》中的有关要求。

2.严格落实永久基本农田特殊保护制度，已划定的永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途；
3.建立项目入区评估机制，优化后续引入项目布局选址，将废气污染物排放量较大的项目放在主导风向的下风向，尽量远离长泾镇区；在入区项目引入时，优先在现有企业用地内进行布局，助推现有企业的转型升级，提高土地利用效率。

4.规划居住用地周边优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并加强绿化隔离带建设，结合具体项目确定并落实防护距离的设置，防护距离范围内不得规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。
本项目不涉及河段利用与岸线开发，与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》，不在《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》规划范围内；对照《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目租用厂房位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间、永久基本农田保护红线、生态保护红线内，符合“三区三线”规划要求。本项目租用现有厂房进行生产，技改后全厂以生产车间一设置50m卫生防护距离，以生产车间二设置100m卫生防护距离，卫生防护距离范围内无敏感目标。与空间布局约束要求相符。
污染物排放管控
1.大气污染物：
规划近期：二氧化硫2.395吨/年，氮氧化物11.249吨/年，颗粒物19.043吨/年，VOCs 139.399吨/年；
规划远期：二氧化硫2.679吨/年，氮氧化物12.726吨/年，颗粒物22.168吨/年，VOCs 159.570吨/年；
2.水污染物：
规划近期：废水排放量148.215万吨/年，COD 74.108吨/年，氨氮7.155吨/年，总磷0.741吨/年，总氮19.625吨/年；
规划远期：废水排放量179.611万吨/年，COD 89.806吨/年，氨氮8.671吨/年，总磷0.898吨/年，总氮23.782吨/年。
本项目污染物排放总量在区域内平衡。与污染物排放管控要求相符。
环境风险防控

1.建立突发水污染事件应急防范体系，完善园区突发水污染事件三级防控体系工程建设。

2.加强应急预案的编制与演练，开展园区环境风险评估，建立健全环境应急机构和平台建设，完善环境应急救援队伍与物资储备，提升园区环境风险防控水平。

3.加强对关闭搬迁企业拆除活动的监管，对搬迁遗留场地开展污染调查、风险评估和风险管控。

4.禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。
建设单位已编制突发环境事件应急预案、建立定期隐患排查治理制度，并按照应急预案要求建立应急救援队伍，配备应急物资，定期进行培训和演练。本项目建设后，建设单位将对应急预案进行修编。本项目危险废物均委托有资质单位处置。与环境风险防控要求相符。
资源开发利用要求

1.规划近期、远期园区单位工业增加值综合能耗分别不得超过0.167吨标煤/万元、0.131吨标煤/万元；
2.规划近期、远期园区单位工业增加值新鲜水耗分别不得超过6.851立方米/万元、5.169立方米/万元；

3.园区新建、改建和扩建项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均应达到同行业国内先进水平；
4.入区企业因工艺要求确需新增锅炉或工业炉窑的，需以天然气或轻柴油（含硫率低于0.2%）等清洁燃料为能源。
本项目能耗、水耗较低，生产工艺、设备、单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均达到同行业国内先进水平；本项目不使用燃料。与资源开发利用要求相符。
同时，对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-6。

表1-6区域环境准入负面清单

序号

内容

相符性分析

1

《产业结构调整指导目录（2024年本）》
不属于限制类、淘汰类项目，符合要求

2
《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年）》
不属于限制、淘汰和禁止类项目，符合要求

3
《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》

不属于限制类、淘汰类项目，符合要求

4
《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）

不属于禁止类、淘汰类项目，符合要求

5
《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》
不属于限制类、禁止类项目，符合要求

6
《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则

不属于禁止类项目，符合要求

7
《市场准入负面清单》（2025年版）

不属于禁止准入类项目，符合要求

8
《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》
不属于禁止和限制的产业产品，符合要求

综上，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。

对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于江阴市长泾镇河塘中心街152号，属于太湖流域，位于“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中一般管控单元中“长泾镇”，项目地不在优先保护单元内，属于一般管控单元中“长泾镇”，本项目与太湖流域生态环境准入清单、长泾镇生态环境准入清单相符性分析如下：
表1-7与太湖流域生态环境准入清单相符性分析

管控类别

内容

相符性分析

空间布局约束

1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。

2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。

3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。
本项目位于太湖流域三级保护区，本项目对现有锂吸附材料生产工艺进行技改，无含氮、磷生产废水排放，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，与“空间布局约束”相符。

污染物排放管控

城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。
本项目无生产废水排放，厂区生活污水经化粪池预处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理后达标排放。与“污染物排放管控”相符。

环境风险防控

1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。

2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。

3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。
本项目不涉及运输剧毒物质、危险化学品的船舶；无生产废水排放，厂区生活污水经化粪池预处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理后达标排放；危险废物委托有资质单位处置。建设单位拟加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，加强应急物资管理。与“环境风险防控”相符。

资源开发效率要求

1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。

2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。
建设单位严格用水定额管理制度，取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整。与“资源开发效率要求”相符。

表1-8与长泾镇生态环境准入清单相符性分析

管控类别

内容

相符性分析

空间布局约束

（1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。

（2）禁止引进列入《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发〔2008〕6号）禁止淘汰类的产业。

（3）位于太湖流域的建设项目，符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》等相关要求。

本项目用地符合规划，对现有锂吸附材料生产工艺进行技改，不属于《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发〔2008〕6号）禁止淘汰类产业，本项目无含氮磷生产废水排放，符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》要求。与“空间布局约束”相符。

污染物排放管控

（1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。

（2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。

（3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

本项目污染物排放总量在长泾镇内平衡，厂区生活污水接管江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，生产车间按照分区防控要求采用硬化防渗等措施。与“污染物排放管控”相符。

环境风险防控

（1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

（2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。

本项目建设后将修编应急预案，并定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，配备必要的应急物资。与“环境风险防控”相符。

资源开发效率要求

（1）优化能源结构，加强能源清洁利用。

（2）万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标达到市定目标。

（3）提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。

（4）严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。

本项目不使用燃料，不新增用地，与“资源开发效率要求”相符。

综上，本项目符合“生态环境分区管控”要求。

2、产业政策相符性分析

本项目对现有锂吸附材料生产工艺进行技改，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造中“高岭土化工载体/吸附材料”，对照《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办〔2019〕96号）文件，该产品不属于化工产品范畴。
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的限制类、淘汰类。

对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入类。

对照《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发[2013]54号），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类。

对照《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》（苏发改规发〔2024〕3号），本项目不属于限制类、淘汰类、禁止类。

本项目已由江阴市长泾镇人民政府出具备案证（备案号：江阴长泾备〔2025〕186号）。

综上，本项目的建设符合国家及地方产业政策。

3、其他国家及地方政策相符性分析

表1-9项目与其他国家及地方政策相符性分析一览表

文件

内容

相符性分析

《江苏省太湖水污染防治条例》

第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。

对照《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），本项目位于太湖流域三级保护区，本项目无含磷、氮生产废水产生排放，不属于第四十三条规定中三级保护区禁止行为，与该文相符。

《太湖流域管理条例》
第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。
本项目不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内。与该文相符。
《中华人民共和国长江保护法》
第二十条：长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。对不符合国土空间用途管制要求的，县级以上人民政府自然资源主管部门不得办理规划许可。

第二十六条：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

第二十七条：严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。

第二十八条：禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。

第五十五条：禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。

本项目距离长江27.5km，项目符合用地规划，不属于《中华人民共和国长江保护法》中禁止、限制活动，与该文相符。

《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则（苏长江办发〔2022〕55号）
第四条（管控效力）（二）本实施细则中所禁止的项目，各类市场主体不得投资建设，各级政府有关部门不得批准建设，金融机构不得提供信贷支持。

附件条款：

10.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。

12.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。

19.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

20.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

本项目距离长江27.5km，位于太湖流域三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》相符，本项目对现有锂吸附材料生产工艺进行技改，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》中“两高”项目范围。与该文相符。

《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）
二、坚持原则，切实把好生态环境准入关（二）依法依规开展环评审批。严格落实《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，严守审批原则，严格环境准入，落实“五个不批”和“三挂钩”、国家和省生态红线管控要求、污染防治攻坚战意见等法律法规或相关文件要求。

本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》中不予批准情形；本项目建设后污染物排放总量在长泾镇平衡，符合总量控制要求；本项目不在生态保护红线范围内，与生态保护红线相符；本项目危险废物委托有资质单位处置；本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则中禁止类项目。与该文相符。

《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（澄委发〔2022〕14号）

（六）加快能源绿色低碳转型。深化能源消费总量控制，严格煤炭消费等量减量替代，持续降低能耗强度。

（七）坚决遏制“两高”项目盲目发展。优化产业布局，严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。对水气环境质量未达标地区，实施更加严格的污染物总量控制要求。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、化工、建材等重点行业企业，依法依规淘汰和化解落后、过剩产能。

本项目不使用燃料，对现有锂吸附材料生产工艺进行技改，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》中“两高”项目范围。与该文相符。

《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）

（一）生产工艺、装备、原料、环境四替代

用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施，从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）标准的产品。对“两高”项目（当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定）要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。
本项目不使用挥发性原料，生产过程设备密闭，从源头控制无组织排放；本项目对现有锂吸附材料生产工艺进行技改，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》中“两高”项目范围。与该文相符。
（二）生产过程中水回用、物料回收

强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业（如印刷、包装类企业）通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用，强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。
本项目无生产废水排放；一般固废外售综合利用，符合固体废物综合利用要求，危险废物委托有资质单位处置，在本市具有稳定可靠的承接单位。与该文相符。
（三）治污设施提高标准、提高效率

项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。

涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线，确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须采用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。
本项目生产过程中设备密闭，无生产废水排放；颗粒物经布袋除尘处理后通过15米高排气筒排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），袋式除尘是处理颗粒物的可行性技术。一般固废外售综合利用，符合固体废物综合利用要求；危险废物委托有资质单位处置。与该文相符。
《关于建立农村集体资产流转交易预核机制的实施办法（试行）》（锡委农发〔2022〕4号）
1.禁止生态保护红线、生态空间管控区域范围内不符合相应管控要求的建设项目；

2.禁止审批没有通过节能审查的项目，或其他经产业主管部门会商认定的排量大、耗能高、产能过剩的项目；

3.禁止在太湖流域一、二级保护区范围内新建、扩建化工、医药生产项目；

4.禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目（符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求的除外）；
5.禁止化工园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目；

6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目；
7.严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目建设；禁止新建、扩建单纯采用以电泳、喷漆、喷粉等为主要工艺的表面处理加工项目（区域配套的“绿岛”项目除外）；
8.禁止新建含电镀（包括镀前处理、镀上金属层、镀后处理)、化学镀、化学转化膜、阳极氧化、蚀刻、钝化、化成等工艺的建设项目（列入太湖流域战略性新兴产业目录的项目除外）；
9.严格控制危险废物利用及处置项目，以及一般工业固体废物、建筑施工废弃物等废弃资源综合利用及处置项目建设。
本项目不在生态保护红线、生态空间管控区域范围内，本项目对现有锂吸附材料生产工艺进行技改，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》中“两高”项目范围；本项目在太湖流域三级保护区范围内，无含磷、氮生产废水排放，符合《江苏省太湖水污染防治条例》；本项目不属于化工项目，不使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等，不涉及电泳、喷漆、喷粉、电镀等工艺，不属于危险废物利用及处置项目，不属于废弃资源综合利用及处置项目。与该文相符。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

江阴苏青新材料有限公司成立于2022年11月14日，位于江阴市长泾镇河塘中心街152号，为江苏苏青水处理工程集团有限公司全资子公司，主要从事锂吸附材料的生产，设计生产能力为年产SQ-06Li锂吸附材料15000吨/年（其中一代产品5000吨/年，二代产品10000吨/年）。
现该公司为迭现技术优势、研发系列产品、抢占市场份额，拟于江阴市长泾镇河塘中心街152号，利用原租用的江苏苏青标准件有限公司厂房，对现有“年产5000吨SQ-06Li锂吸附材料新建项目”（即一代产品）的原辅料、配方、设备、工艺等进行技术改造。本项目购置国产混合加料斗、实验检测仪器等，利用原有环保安全消防系统、叉车等，合计设备设施共13台套。本项目技改后，年产系列产品SQ-08Ti钛系锂吸附剂新材料5000吨。
（略）
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“60.石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他”，应编制环境影响报告表。建设单位江阴苏青新材料有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上编制了本报告。
2、工程内容及建设规模
本项目租赁现有厂房进行建设，工程内容主要为厂房内部布局调整，新增设备的购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程及产品方案见表2-1。

表2-1建设项目主体工程及产品方案

序号

工程名称

产品名称及规格

设计生产能力（吨/年）

年运行时数

技改前
技改后
增减量

1

锂吸附材料生产线
SQ-06Li锂吸附材料

一代
5000
0
-5000
2400hr
2
二代

10000
10000
0
7200hr
3
SQ-08Ti钛系锂吸附剂新材料
0
5000
+5000
2400hr
根据建设单位提供资料，目前SQ-08Ti钛系锂吸附剂新材料尚无国家或行业质量标准，本项目产品执行公司内部标准，具体见表2-2。
（略）
建设项目公用和辅助工程见表2-3。

表2-3公用和辅助工程

类别

建设名称

设计能力

备注

技改前
技改后
增减量

环评
验收
贮运工程

仓库

3500m2
3000m2
3000m2
0

租用厂区现有，位于室内

原料仓库
155.29m2
500m2
500m2
0
租用厂区现有，位于室内
辅料仓库
0
300m2
300m2
0
租用厂区现有，位于室内
储罐
30m3×4

30m3×4
30m3×4

0

现有，储存循环水，位于生产车间一内，停用
0.5m3×2

0.5m3×2
0.5m3×2

0

50t×3
50t×3
50t×3
0
现有，储存工艺回用水，位于生产车间二内

50t×1
50t×1
50t×1

0
现有，储存**，位于生产车间二内，地上储罐，围堰高度约1m
储水箱

6m×1.5m×1.5m

6m×1.5m×1.5m
6m×1.5m×1.5m

0

现有，储存循环水，停用
公用工程

给水

DN200

DN200
DN200

0

依托现有，区内自来水管网提供

排水

雨水

DN300

DN300
DN300

0

依托现有，排入市政雨水管网
污水

DN110

DN110
DN110

0

依托现有，接管江阴市长泾综合污水处理有限公司处理

供电

1884.82万kWh/a
1884.82万kWh/a
1799.64万kWh/a

-85.18万kWh/a

依托厂区现有变压器
蒸汽

10890t/a
10890t/a
10890t/a
0
依托现有市政蒸汽管网

环保工程

废气

布袋除尘装置

1000m3/h

1000m3/h
4000m3/h

+3000m3/h
现有改造，投料颗粒物废气收集率90%，***颗粒物废气收集率100%，去除率95%，尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放

布袋除尘+二级活性炭吸附装置
布袋除尘装置1000m3/h
1000m3/h
1000m3/h
0

现有，分筛颗粒物废气收集率100%，去除率99%，尾气通过1根15m高排气筒（DA004）排放
布袋除尘+二级碱喷淋+二级活性炭吸附装置
二级碱喷淋装置18000 m3/h，处理投料HCl、**储罐呼吸废气
4500m3/h
4500m3/h
0

现有，投料颗粒物、HCl废气收集率90%，**储罐呼吸废气收集率100%，颗粒物去除率99%，HCl去除率90%，尾气通过1根15m高排气筒（DA002）排放
布袋除尘装置18000 m3/h，处理投料、干燥颗粒物废气
2500m3/h
2500m3/h

0

现有，干燥颗粒物废气、溶剂回收不凝气收集率100%，颗粒物去除率99%，VOCs去除率90%，尾气通过1根15m高排气筒（DA003）排放
水喷淋+二级活性炭吸附装置
二级活性炭吸附装置3500m3/h，处理溶剂回收不凝气、三效蒸发不凝气
3500m3/h
3500m3/h
0
现有，真空泵尾气、三效蒸发不凝气收集率100%，同时收集造粒车间废气，真空泵尾气、造粒车间废气经水喷淋处理后与三效蒸发不凝气一并经二级活性炭吸附处理，VOCs去除率90%，尾气通过1根15m高排气筒（DA006）排放
二级活性炭吸附装置

2000m3/h

2000m3/h
2000m3/h

0

现有，处理危废仓库废气，VOCs去除率90%，尾气通过1根15m高排气筒（DA005）排放
废水

化粪池

10m3
10m3
10m3
0

依托厂区现有，简单生化处理

三效蒸发+反渗透装置

6t/h
6t/h
6t/h

0
现有，废气喷淋废水经中和后与离心出水、冷凝水、清洗水、真空泵废水一并经三效蒸发+反渗透处理后回用，不外排
噪声

隔声防治措施

隔声量≥25(A)

厂界达标排放

固废

一般固废堆场

20m2
20m2
20m2
0

依托现有，固废分类收集
危废仓库

110m2
110m2
110m2
0
应急池

480m3
480m3
480m3
0

依托厂区现有

初期雨水池

111m3
111m3
111m3
0

依托厂区现有

注：“年新增1万吨SQ-06Li锂吸附材料技改扩能项目”实际建设过程中平面布置、废气处理设施发生变动，项目废气处理设施变动已填报《废气处理设施改建项目环境影响登记表》备案，均不属于重大变动，已于验收中完善。
①主体工程：本项目租赁现有厂房进行建设，该厂房现用于SQ-06Li锂吸附材料一代产品生产，本项目对该一代产品进行技改，仅新增5台设备，厂房内部空余空间能够满足设备安装生产需要。
②管线：本项目技改后生产车间一无生产废水产生及回用水使用，车间现有生产废水、回用水管线停用。
自来水：厂区现有自来水管网已接通至生产车间一，本项目技改后造粒工序需使用自来水，由车间现有管道接至***；

蒸汽：厂区现有蒸汽管网已接通至生产车间一，并通过管道接至车间内***，本次技改将新增***与车间现有蒸汽管道连接；
物料：本项目***之间均采用管道连接；

本项目车间外自来水、蒸汽管道依托厂区现有，车间内新增部分自来水、蒸汽、物料管道，采用明管铺设，各通道处管道架空设置。

③雨污管网及排放口：本项目无生产废水排放，依托厂内现有办公楼，生活污水依托厂内现有化粪池处理后依托现有污水管网接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，不单独设置雨污管网和排放口，均依托江苏苏青标准件有限公司现有排污口。

江苏苏青标准件有限公司厂内已按雨污分流原则建设管网，且雨污管网已经覆盖整个厂区，厂内已设置雨水排放口1个和污水接管口1个，因此本项目依托现有排放口可行。

厂区已设置111m3初期雨水池一个，初期雨水收集范围为整个厂区，厂区现有初期雨水经江苏苏青标准件有限公司污水处理站处理后经厂区现有污水接管口接管江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，污水处理站处理工艺见图2-1。

（略）
本项目租赁江苏苏青标准件有限公司部分厂房进行建设，不新增用地，不会导致厂区初期雨水水量变化，厂区现有初期雨水池仍可满足收集需要；本项目所有设备和原辅料储存均位于室内，不设置露天罐区，故本项目技改后厂区初期雨水水质情况变化不大，江苏苏青标准件有限公司现有污水处理站能够处理本项目技改后厂区初期雨水。本项目建成运营后，厂内现有初期雨水池、雨污排口日常监管工作由江苏苏青标准件有限公司负责。江苏苏青标准件有限公司为厂内雨污排口的环境责任主体。

④本项目改造现有的1套布袋除尘装置，依托现有一般固废堆场、危废仓库，租用区域采用厂房隔声、设备隔声等措施，布袋除尘装置、一般固废堆场、危废仓库及生产设备的维护和管理均由本建设单位江阴苏青新材料有限公司负责。江阴苏青新材料有限公司为本项目的环保责任主体。
⑤厂区已设置480m3应急池一个，事故废水收集范围为整个厂区，当本项目发生突发环境事件，有事故废水产生时，本单位利用车间导流沟进行事故废水收集，并依托厂区现有管网、事故池、切换阀门对事故废水进行截留、收集。经计算，本项目应急事故废水最大量为290.54m3，应急池容量可满足本项目风险预防要求。江苏苏青标准件有限公司负责事故池切换阀门，江苏苏青标准件有限公司为突发环境事件的环保责任主体。
3、原辅材料及理化性质
本项目技改前SQ-06Li锂吸附材料（一代）及技改后SQ-08Ti钛系锂吸附剂新材料原辅材料用量见表2-4，建设项目技改前后全厂原辅材料用量见表2-5，原辅材料理化性质见表2-6。
（略）
4、主要设备
本项目从事SQ-08Ti钛系锂吸附剂新材料的生产，涉及的主要设备见表2-7。
（略）
5、建设项目厂区平面布置情况
本项目租用江苏苏青标准件有限公司厂房进行生产，生产车间一位于厂区东南部，仓库位于生产车间一西侧；生产车间二位于厂区北部，危废仓库、辅料仓库、原料仓库位于生产车间二西侧。厂区平面布置具体见附图2。
6、劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目不新增员工，所需员工在现有项目中调配，本项目技改后全厂劳动定员仍为80人。

工作制度：本项目技改前后生产车间一均实行昼间1班8小时工作制度，生产车间二实行3班24小时工作制度，年有效工作日均为300天。

7、物料平衡及水平衡
7.1 物料平衡
根据建设单位提供资料，本项目每批次生产约4t产品，每批次物料平衡见表2-8及图2-2。

（略）
7.2水（汽）平衡

本项目车间地面仅定期清扫，无地面冲洗用水，本项目用水主要为***工序冷却用水、造粒工序用水、检测工序用水，用水依据如下：
冷却用水：本项目***需采用冷却水隔套冷却，根据建设单位提供资料，冷却水循环量为10t/h（80t/d），补充新鲜水量以循环水量的5%计，则需补充水量约4t/d（1200t/a）。

造粒工序用水：本项目造粒工序需添加水及***。根据建设单位提供资料，造粒工序需用水量为135kg/t产品，本项目产品产量为5000t/a，则用水量约675t/a；***用量为500t/a，含水率约50%（即250t/a）。造粒工序采用蒸汽隔套加热控制产品含水率约17%（约850t/a），则水损耗量约75t/a。
（3）检测工序用水：根据建设单位提供资料，检测工序用水量约500mL/次，每批次取样检验一次，检验次数约1250次/a，则检测工序用水量约0.625t/a，最终进入检测废液作为危废委托有资质单位处置。
本项目用汽主要为造粒工序隔套加热用汽，根据建设单位提供资料，蒸汽用量为50kg/t产品，则本项目需用蒸汽250t/a，损耗以20%计，则蒸汽冷凝水产生量为200t/a，回用于造粒工序。
本项目租用江苏苏青标准件有限公司现有厂房进行生产，厂区初期雨水已由江苏苏青标准件有限公司收集处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司，故本项目不新增初期雨水。
本项目新鲜水用量为1675.625t/a，循环利用水量为24200t/a，水的循环利用率达93.5%。本项目水（汽）量平衡见图2-3。
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图2-3本项目水（汽）量平衡图（单位：t/a）

本项目对一代产品进行技改，技改后现有一代产品生产过程用水（汽）环节取消，现有一代产品生产过程水（汽）量平衡见图2-4。
（略）
本项目技改后全厂水（汽）量平衡见图2-5。
（略）


	工艺流程和产排污环节
	生产工艺

本项目技改后主要从事SQ-08Ti钛系锂吸附剂新材料的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-6（其中G—废气、N—噪声、S—固废）。

（略）
2、其他产污环节分析
建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机、水泵运行噪声（N4）、除尘器收集粉尘（S2）、废布袋（S3）、废包装袋（S4）、废包装桶（S5）、废试剂瓶（S6）等。
根据上述分析，本项目在营运期阶段产污环节见表2-9。

表2-9产污环节表
类别

代码

产生点

污染物

去向

废气

G1
投料
颗粒物
经布袋除尘装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
G2
***
颗粒物
废水

/
/
/
/
噪声

N

各生产及辅助设备

噪声

优先选用低噪声设备，隔声、距离衰减

固废

S1
检测
检测废液
委托有资质单位处置
S2
废气处理
收集粉尘
回用
S3
废布袋
外售综合利用
S4
原辅料包装
废包装袋
S5
废包装桶
委托有资质单位处置
S6
废试剂瓶


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目环保手续情况
江阴苏青新材料有限公司成立于2022年11月14日，位于江阴市长泾镇河塘中心街152号，为江苏苏青水处理工程集团有限公司全资子公司，主要从事SQ-06Li锂吸附材料生产。现有项目建设、审批及验收情况如表2-10所示。
表2-10现有项目建设、审批以及验收情况
项目名称

产品方案

环评批复

“三同时”竣工验收

备注

年产5000吨SQ-06Li锂吸附材料新建项目环境影响报告表
SQ-06Li锂吸附材料5000t/a
无锡市行政审批局
锡行审环许〔2023〕1166号

2023年6月29日
2024年4月9日通过企业自主验收
已建
年新增1万吨SQ-06Li锂吸附材料技改扩能项目环境影响报告表
SQ-06Li锂吸附材料10000t/a
无锡市数据局

锡数环许〔2024〕1059号

2024年12月9日
2025年6月4日通过企业自主验收
已建

废气处理设施改建项目环境影响登记表
投料废气及**储罐呼吸废气一并经1套布袋除尘+二级碱喷淋+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒排放；干燥废气、溶剂回收不凝汽一并经1套布袋除尘+二级碱喷淋+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒排放；真空泵尾气、造粒车间废气经水喷淋处理后与三效蒸发不凝汽一并经1套二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒排放；筛分废气经1套布袋除尘+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒排放
备案号：202532028100000283
2025年5月30日
/
已建
现有项目已于2024年12月12日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91320281MAC20M73XK001X。
2、现有项目污染物排放情况

本报告依据现有项目环评、验收统计现有项目污染物排放情况。
现有项目生产工艺未发生变动，具体见图2-7、图2-8。
（略）
现有项目租用江苏苏青标准件有限公司厂房进行生产，厂区初期雨水由江苏苏青标准件有限公司收集处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司，不属于含氮磷废水，江苏苏青标准件有限公司为厂区初期雨水处理排放的责任主体。现有项目车间地面仅定期清扫，无地面冲洗用水。

现有项目水（汽）量平衡见图2-9。

（略）
（1）废气
现有项目废气主要为生产车间一投料颗粒物废气，生产车间二投料颗粒物、HCl废气，**储罐呼吸HCl废气，干燥、分筛工序颗粒物废气，溶剂回收不凝气、真空泵尾气、三效蒸发不凝气、造粒车间废气及危废仓库VOCs废气。
生产车间一投料颗粒物废气经投料口上方集气罩收集后（收集效率以90%计），经布袋除尘装置处理（颗粒物去除率以95%计），尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
生产车间二投料颗粒物、HCl废气经投料口上方集气罩收集后（收集效率以90%计），与经管道收集的**储罐呼吸废气（收集率以100%计）一并经布袋除尘+二级碱喷淋+二级活性炭吸附装置处理（颗粒物去除率以99%计，HCl去除率以90%计），尾气通过1根15m高排气筒（DA002）排放。
分筛颗粒物废气经管道收集后（收集率以100%计），经布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理（颗粒物去除率以99%计），尾气通过1根15m高排气筒（DA004）排放。
危废仓库VOCs废气经导出口收集后经1套二级活性炭吸附装置处理，尾气通过1根15m高排气筒（DA005）排放，有机废气产生量较小，原环评未做定量分析。
现有项目造粒工序水性软包胶与溶剂使用比例约为93：7，经双锥回转真空干燥机加热挥发产生VOCs，通过真空泵抽入回收冷凝器、放空冷凝器，约有0.061t/aVOCs被真空泵用水吸收。回收冷凝器、放空冷凝器采用冷冻水隔套冷凝，平均回收率按95%计。冷凝液在回收筒中分层为溶剂和冷凝水，约1.558t/a溶剂进入冷凝水中；回收溶剂回用于造粒工序，溶剂循环使用8次后更换产生废有机溶剂，放空冷凝器不凝尾气（溶剂回收不凝气）中含VOCs约1.638t/a。溶剂回收不凝气与干燥颗粒物废气分别经管道收集后（收集率以100%计），经布袋除尘+二级碱喷淋+二级活性炭吸附装置处理（颗粒物去除率以99%计，VOCs去除率以90%计），尾气通过1根15m高排气筒（DA003）排放。
真空泵用水吸收的VOCs部分挥发进入真空泵VOCs尾气，真空泵废水、冷凝水均经三效蒸发+反渗透处理，废水中溶剂经蒸发进入三效蒸发不凝气，经管道收集的真空泵VOCs尾气（收集率以100%计）与经集气罩收集的造粒车间VOCs废气一并经水喷淋处理，再与经管道收集的三效蒸发不凝气（VOCs，收集率以100%计）一并经二级活性炭吸附处理（VOCs去除率以90%计），尾气通过1根15m高排气筒（DA006）排放。
现有项目废气收集、处理及排放流程图见图2-10，废气处理设施运行技术参数见表2-11。

（略）
现有项目废气有组织、无组织产生和排放情况分别见表2-12和表2-13。
（略）
根据现有项目验收检测报告，检测期间，排气筒中颗粒物、HCl、VOCs有组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，排气筒中苯乙烯、臭气浓度有组织排放可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准；厂界颗粒物、HCl、非甲烷总烃无组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂界苯乙烯、臭气浓度无组织排放可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。检测结果见表2-14。
（略）
根据原环评，生产车间一需设置50米卫生防护距离，生产车间二需设置100米卫生防护距离，卫生防护距离包络线内无环境敏感目标。
（2）废水
现有项目离心出水、冷凝水、清洗水、真空泵废水、废气喷淋水均经三效蒸发+反渗透处理后回用。排放废水主要为员工生活污水，产生量为960t/a，经化粪池预处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，尾水处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入张家港河，其中COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.048t/a、0.0096t/a、0.0038t/a、0.0005t/a、0.0115t/a。
现有项目废水产生情况、治理措施、排放情况详见下表。

（略）
现有废水处理工艺见图2-11，三效蒸发装置设计参数见表2-16。

（略）
根据现有项目验收检测报告，检测期间，该公司回用水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中工艺用水、产品用水标准；接管水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。检测结果见表2-17。

（略）
（3）固废
现有项目固体废物产生量及其处置措施情况见表2-18。

表2-18现有项目固体废物产生及其处置措施一览表

固体废物名称

产生工序

属性

废物代码

产生量（t/a）

利用处置方式

利用处置单位

环评
实际
收集粉尘
废气处理
一般固废

SW17
900-099-S17

24.2285
18.94
回用于生产
/
废布袋
SW59

900-009-S59
0.15
暂未产生
外售综合利用

/
废盐*
废水处理
SW59

900-099-S59

2109.01
1648.74

/
一般废包装袋
原辅料包装
SW17
900-003-S17

80.555
67.86

/

一般废包装桶

SW17
900-099-S17
20.8
16.86

/
危险废包装桶
危险废物
HW49

900-041-49
26.2197
23.78

委托有资质单位处置
江阴市通源包装容器处置有限公司
危险废包装袋

HW49

900-041-49

3.3
2.64

江阴市锦绣江南环境发展有限公司
塑料内袋
HW49

900-041-49

2.4
1.92

废活性炭
废气处理
HW49

900-039-49

33.1313
33.13
废有机溶剂
回收溶剂
HW06

900-402-06
3.668
3.7
生活垃圾
员工生活
生活垃圾

SW64
900-099-S64
6.12
10.2

定期清运
当地环卫
注：原环评废盐属性为待鉴别，建设单位已委托生态环境部南京环境科学研究所编制《三效蒸发废盐危险特性鉴别报告》并备案，根据鉴别报告，该废盐属于一般固废。
现有项目已建设一般固废堆场及危废仓库，并根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定要求设置，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存。一般固废堆场采取防火、防扬散、防流失措施，危险仓库采取环氧地坪防渗漏，封闭仓库防雨淋，专人保管仓库钥匙及设置监控摄像头、防流失等措施，并悬挂相应标识标牌。
（4）噪声

现有项目噪声源主要为***、***、离心机、造粒机、水泵、风机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对各噪声源噪声产生特点，经厂区内合理布局，优先选用低噪声设备，设置于厂房内，并采取相应的防噪、降噪措施后，根据现有项目验收检测报告，检测期间，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类/4类标准。检测结果见表2-19。

（略）
（5）现有总量
现有项目污染物排放量见表2-20。
表2-20现有项目污染物排放量汇总（t/a）

种类

污染物名称

现有项目实际排放量
现有项目批复量

废水

废水量

960
960

COD

0.432/0.048
0.432/0.048

SS

0.336/0.0096
0.336/0.0096
氨氮

0.0432/0.0038
0.0432/0.0038

TP

0.0077/0.0005
0.0077/0.0005

TN

0.0672/0.0115
0.0672/0.0115

废气

有组织

颗粒物
0.0352
0.2479
HCl
0.0076
0.0359
VOCs
0.0620
0.3257
无组织

颗粒物
0.0276
0.0276
HCl
0.0394
0.0394
合计

颗粒物
0.0628
0.2755
HCl
0.0470
0.0753
VOCs
0.0620
0.3257
固废

一般工业固废

0

0

危险废物

0

0

生活垃圾

0

0

注：现有项目有组织废气实际排放量依据现有项目验收检测报告核算；现有项目仅生活污水排放，且与江苏苏青标准件有限公司合并接管，未单独测定废水量，故本报告现有项目废水实际排放量按环评核定量核算。
（6）风险防范措施

该公司已于2025年编制《突发环境事件应急预案》并通过无锡市江阴生态环境局备案（备案编号：320281-2025-112-M），环境风险等级为较大，已采取的环境风险防控与应急措施见表2-21。

表2-21现有项目环境风险防控与应急措施
措施类型
现状
截流措施
（1）①原料仓库地面为防腐防渗，且四周设置导流沟；②辅料仓库地面为防腐防渗，且四周设置导流沟；③回收区设置围堰（10m*10m*0.25m），回收区最大罐桶容量为10m3，回收区围堰应急贮存空间为25m3，可满足泄漏物料的收集；④生产车间二生产设施四周设置导流沟，地面防腐防渗，若发生泄漏，可有效收容于导流沟内；⑤储罐位于生产车间二内，设置围堰（6m*8m*1.2m），围堰内为防腐防渗，储罐50m3，储罐区围堰应急贮存空间为57.6m3，可满足泄漏物料的收集；⑥危废仓库地面为防腐防渗，且四周设置导流沟和收集井；危废仓库内最大包装规格为25kg/桶，若发生泄漏，可有效收容于导流沟和收集井内；⑦废水、废气处理设施安排专人巡检，当故障时，立即停止生产线，并联系相关人员检修。

（2）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。

事故排水收集措施
依托江苏苏青标准件有限公司1个事故应急池，容积为480m3（14.5m*9.5m*3.5m），应急池设抽水设施。事故时泄漏物料及污染消防废水通过管道进入事故应急池，事故池内废水送至厂区内污水预处理站处理或作为危险废物委托有资质的公司处置。

雨水系统防控措施
（1）依托江苏苏青标准件有限公司一座111m3初期雨水收集池；雨水排放口设置手自一体切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；厂内设置临时泵，能将受污染的雨水送至厂区内污水处理设施处理；

（2）雨水系统外排总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。

厂内危险废物环境管理

企业针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施。

符合防护距离情况

卫生防护距离范围内无敏感目标，符合环评及批复文件相应卫生防护距离要求。

厂区已按照应急预案要求配备了必要的应急物资和装备，具体见表2-22。

表2-22现有应急物资清单
主要作业方式或资源功能
名称

数量
存放位置
污染源切断
雨水应急阀
2个
雨水排放口
污水切断阀
1个
污水接管口
沙袋

10个
厂区

挡水板

10个
厂区

黄沙

1吨
危废仓库
铁锹

若干

危废仓库
污染物控制
导流沟
/

危废仓库
污染物收集
应急池

480m3
厂区

初期雨水池
111m3
厂区
20t/h潜水泵
2台
厂区

污染物降解
石灰

300kg
危废仓库

安全防护
火灾预警装置
2个
厂区

防护鞋

10双
厂区
安全绳

5根
厂区
口罩

若干

厂区
防护服
3件
厂区
应急桶
2个
厂区
耐酸碱手套
若干
厂区
洗眼器
1个
生产车间
医疗急救箱
6个
厂区
消防应急箱
5个
厂区
应急通信和指挥
探照灯
1台
厂区
对讲机
若干
厂区
应急监测
pH试纸
若干
厂区
公司已按照“预防为主、统一指挥、分工负责”的原则，建立了应急组织体系，在应急指挥小组领导下设置综合协调小组、现场处置小组、应急保障小组、医疗救治小组、应急监测小组。公司已建立环境风险防控和应急措施制度，已明确环境风险防控重点岗位的责任人，已落实定期巡检和维护责任制度，已建立年度环境应急培训计划和隐患排查制度，定期对环境风险和环境应急管理进行宣传和培训，已建立突发环境事件信息报告制度。
（7）批建验运相符性分析
现有项目建设、验收、运行情况与环评批复相符性见表2-23。
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	表2-23现有项目批建验运相符性分析一览表
项目名称
环评批复要求
建设情况

验收情况
运行情况

年产5000吨SQ-06Li锂吸附材料新建项目
废气：颗粒物排放执行江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1、表3标准，臭气浓度执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表1标准。

投料产生的颗粒物废气经集气罩收集进入1套布袋除尘装置处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放，符合环评、批复要求。
验收监测期间，颗粒物有组织排放达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，颗粒物无组织排放达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，臭气浓度无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，符合环评、批复要求。

正常运行
废水：生活污水经预处理达接管标准后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理、达标排放。
生活污水经化粪池预处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，符合环评、批复要求。

验收监测期间，接管水水质中pH值、COD、SS、氨氮、总磷、总氮达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，符合环评、批复要求。

***出水经储罐收集后直接回用，由于出水中各种无机盐逐步累积，长期回用将影响产品中成分比例，导致产品质量下降，通过“年新增1万吨SQ-06Li锂吸附材料技改扩能项目”以新带老，出水经三效蒸发+反渗透装置处理后回用。

生活污水经化粪池预处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理。

西侧厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类功能区厂界环境噪声排放限值要求，其余厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类功能区厂界环境噪声排放限值要求。
噪声源主要为***、***、离心机、造粒机、水泵、风机等生产辅助设备，噪声源强≤90dB(A)，建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：优先选用低噪声设备、设备置于室内、厂房隔声、距离衰减等。符合环评、批复要求。
验收监测期间，西侧厂界噪声测点达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中4类标准，其余厂界噪声测点达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中2类标准。符合环评、批复要求。

正常运行
落实各类固废特别是危险废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》及修改单场地要求。
项目实验检测仪器未建，检验工序委外，原辅料中标准锂溶液、标准卤水实际不使用，无检验废液及废试剂瓶产生，已于验收中完善。

项目固体废物主要为废包装袋、废包装桶及员工生活垃圾。目前厂区内实际已建设危废仓库，危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定要求设置，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，符合环评、批复要求。
正常运行
本项目污染物排放不得突破无锡市江阴生态环境局核定总量。
项目污染物排放量未突破核定总量，符合环评、批复要求。

加强环境风险管理，依法制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。
企业已于2025年编制《突发环境事件应急预案》，已按照应急预案要求配备了必要的应急物资和装备，符合环评、批复要求。
按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。
项目设置一个污水接管口、一个雨水排放口、1个废气排放口，已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）有关要求，规范化设置排污口和标识，符合环评、批复要求。

本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。本项目需要配套建设的防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目需要配套建设的防治污染的设施验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。
现有项目已于2024年12月12日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91320281MAC20M73XK001X，有效期至2029年12月11日。项目需要配套建设的防治污染的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，符合环评、批复要求。

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你单位应当重新报批环境影响评价文件；自批准之日起超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
项目设备数量减少，工作时间由7200h/a缩短为2400h/a，不会导致生产能力增大，不会导致污染物种类、排放量增加。危废仓库、排气筒位置调整不会导致环境防护距离范围变化，防护距离范围内未增加敏感点。项目未发生重大变化，已于验收中完善。

通过“年新增1万吨SQ-06Li锂吸附材料技改扩能项目”以新带老，***出水经三效蒸发+反渗透装置处理后回用。
项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。
已开展安全评价，符合环评、批复要求。
年新增1万吨SQ-06Li锂吸附材料技改扩能项目
废气：颗粒物、VOCs、氯化氢排放执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1、表3标准；苯乙烯、臭气浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1、表2标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准。
投料颗粒物、HCl废气及**储罐呼吸废气一并经1套布袋除尘+二级碱喷淋+二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放；干燥颗粒物废气、溶剂回收不凝汽一并经1套布袋除尘+二级碱喷淋+二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；真空泵尾气、造粒车间废气经水喷淋处理后与三效蒸发不凝汽一并经1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA006）排放；筛分颗粒物废气经1套布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放；危废仓库废气经1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA005）排放，废气处理设施变动已填报《废气处理设施改建项目环境影响登记表》备案，并于验收中完善。
验收监测期间，颗粒物、VOCs、氯化氢有组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，苯乙烯、臭气浓度有组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。厂界颗粒物、VOCs、氯化氢无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，苯乙烯、臭气浓度无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。符合环评、批复要求。
正常运行
废水：离心出水、冷凝水、清洗水、真空泵废水、废气喷淋水经处理回用，回用水执行GB/T19923-2024《城市污水再生利用 工业用水水质》中工艺用水、产品用水标准；生活污水经相应预处理达接管标准后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理、达标排放。
生活污水经化粪池预处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理；废气喷淋废水经中和后与离心出水、冷凝水、清洗水、真空泵废水一并经三效蒸发+反渗透处理后回用。符合环评、批复要求。
验收监测期间，回用水水质中pH、COD、溶解性总固体、氯化物达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923- 2024）中工艺用水、产品用水标准；接管水水质中pH值、化学需氧量、悬浮物达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- 2015）表1中A等级标准。符合环评、批复要求。
正常运行
西侧厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类功能区厂界环境噪声排放限值要求，其余厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类功能区厂界环境噪声排放限值要求。
项目噪声源主要为***、***、离心机、造粒机、水泵、风机等生产辅助设备，噪声源强≤90dB(A)，建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：优先选用低噪声设备、设备置于室内、厂房隔声、距离衰减等。符合环评、批复要求。
验收监测期间，西侧厂界噪声测点达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中4类标准，其余厂界噪声测点达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中2类标准。符合环评、批复要求。
正常运行
落实各类固废特别是危险废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》。
项目固体废物主要为废盐、废有机溶剂、员工生活垃圾、收集粉尘、废活性炭、一般废包装袋、危险废包装袋、塑料内袋、一般废包装桶、危险废包装桶、废布袋。厂区内实际已建设一般固废堆场及危废仓库，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定要求设置，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存。符合环评、批复要求。
正常运行
本项目污染物排放不得突破无锡市江阴生态环境局核定总量。
项目污染物排放量未突破核定总量，符合环评、批复要求。

加强环境风险管理，依法制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。
企业已于2025年编制《突发环境事件应急预案》，已按照应急预案要求配备了必要的应急物资和装备，符合环评、批复要求。
按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。
项目依托江苏苏青标准件有限公司现有的一个污水接管口、一个雨水排放口，新增5个废气排放口，已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）有关要求，规范化设置排污口和标识，符合环评、批复要求。

本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前依法申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。本项目需要配套建设的防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目需要配套建设的防治污染的设施验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。
项目已于2024年12月12日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91320281MAC20M73XK001X，有效期至2029年12月11日。项目需要配套建设的防治污染的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，符合环评、批复要求。

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你单位应当重新报批环境影响评价文件；自批准之日起超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
项目废气处理设施变动已填报《废气处理设施改建项目环境影响登记表》备案，调整后废气处理工艺提升，喷淋废水仍经三效蒸发+反渗透装置处理后回用，废活性炭仍委托有资质单位处置，新增1根排气筒不属于主要排放口。平面布置调整不会导致卫生防护距离范围变化。项目未发生重大变化，已于验收中完善。

正常运行
项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。
已开展安全评价，符合环评、批复要求。
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	3、主要环境问题及以新带老措施
综上所述，该公司针对污染物产生情况，采取了相应的、有效的污染防治措施，使污染物达标排放或不外排，对周围环境影响较小；根据当地环保主管部门反馈信息，该公司近二年有信访投诉但已完成整改。
现有项目排污许可管理类别为登记管理，目前暂未按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）要求开展例行监测，本报告已制定自行监测计划，项目建设后，建设单位将按照计划开展自行监测。

由于本项目对现有“年产5000吨SQ-06Li锂吸附材料新建项目”（即一代产品）的原辅料、配方、设备、工艺等进行技术改造，本报告按技改后年产5000吨SQ-08Ti钛系锂吸附剂新材料重新核算污染物排放量，故将现有一代产品生产过程污染物排放量作为“以新带老”削减量，具体见表2-24。
表2-24“年产5000吨SQ-06Li锂吸附材料新建项目”污染物产生排放情况
类别

污染物名称
产生量（t/a）
削减量（t/a）
排放量（t/a）
废气

有组织
颗粒物
0.084
0.08
0.004
无组织
颗粒物
0.009
0
0.009
合计
颗粒物
0.093
0.08
0.013
生产废水

/
/
/
/
固废

一般固废
废布袋
0.05
0.05
0
一般废包装袋
27.9
27.9
0
收集粉尘
0.08
0.08
0
废盐
73.53
73.53
0
危险废物
危险废包装桶
26
26
0



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	大气环境

根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，2025年，全市PM2.5年平均浓度浓度32微克/立方米。空气质量优良天数276天，优良天数比率达75.6%。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为34.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为53.0微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.103毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为181微克/立方米，同比上升11.7%。因此，该区域为不达标区。

根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，2025年度江阴市空气质量状况见表3-1。

表3-1空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度（μg/m3）
评价标准（μg/m3）
占标率%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
8.0
60
13.33
达标
NO2
年平均质量浓度
34.2
40
85.5
达标
PM10
年平均质量浓度
53.0
60
88.33
达标
PM2.5
年平均质量浓度
32
30
106.67
不达标
O3
日最大8小时滑动平均值第90百分位数
181
160
113.12
不达标
CO
24小时平均第95百分位数
1103
4000
27.58
达标
监测结果显示，江阴市SO2、NO2、PM10年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值，PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值，目前地方政府已经出具大气环境整治方案及《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。

本项目特征因子TSP现状监测数据引用《升辉新材料股份有限公司年新增45000吨功能性高分子膜材料扩能项目》（报告编号：NVTT-2023-H0136）中G2司家湾东侧的大气监测数据，监测时间为2023年11月12日~11月18日，距离项目地约3.88km。
表3-2大气环境测点布设表

编号

监测点

名称

监测点坐标

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

G2
司家湾东侧
120°28'34.083"

31°45'28.000"

TSP
2023.11.12~11.18
NE
3880
表3-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表

编号

监测点坐标

污染物

平均

时间

评价标准mg/m3
监测浓度范围mg/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标

情况

经度

纬度

G2
120°28'34.083"
31°45'28.000"
TSP
日平均
0.3
0.153-0.188
62.67
0

达标

监测结果表明，监测期间监测点位TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。
2、地表水环境

项目所在地纳污河流为张家港河，现状监测数据引用南京万全检测技术有限公司出具的《检测报告NVTT-2023-H0075》（江阴市长泾综合污水处理有限公司、江阴市花园污水处理有限公司、江阴市澄东综合污水处理有限公司地表水环境质量现状监测）W1、W2断面检测数据，监测时间为2023年8月17日-8月19日。

表3-4水环境质量监测断面一览表

水体名称

监测编号

断面位置

监测因子

张家港河

W1

江阴市长泾综合污水处理有限公司排放口上游500米

pH、COD、氨氮、总磷

W2

江阴市长泾综合污水处理有限公司排放口下游1000米

表3-5地表水环境质量现状监测结果表（单位：mg/L，pH无量纲）

监测断面

监测因子

监测值

平均值

最大污染指数

超标率%

超标倍数

标准值

W1

pH

7.3~7.4

7.4
0.2

0

0

6~9

COD

14~17

15.3
0.85
0

0

20

氨氮

0.129~0.151
0.141
0.151
0
0
1.0

总磷

0.09~0.10
0.10

0.5

0
0
0.2

W2

pH

7.4

7.4

0.2
0

0

6~9

COD

17~20
18.7
1.0
0
0
20

氨氮

0.069~0.082
0.076
0.082
0
0
1.0

总磷

0.12~0.13
0.12

0.6

0
0
0.2

根据表3-5，张家港河W1、W2断面水质中pH、COD、氨氮、总磷浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、声环境
根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。本项目位于2类声环境功能区，厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需进行声环境质量现状监测。
生态环境

本项目不属于产业园区外新增用地的，不进行生态现状调查。
电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，不对电磁辐射现状开展监测与评价。

土壤、地下水

本项目厂区地面已按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
7、区域主要存在的环境问题

根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，该区域空气环境质量有超标现象，PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值。项目所在地属于不达标区。

根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。
达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。
近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。
远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。
总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热电整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。
分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。



	环境

保护

目标
	（1）大气环境：本项目厂界外500m范围内无空气自动监测站，厂界外500m范围内环境空气保护目标见表3-6。
表3-6环境空气保护目标一览表
环境保护

对象名称

坐标

保护

对象

保护内容
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m
X

Y

邢家宕

120°26'57.477"

31°43'39.970"

居民区
16户/56人

二类区

W

85

庆家宕

120°27'4.176"

31°43'50.356"

居民区
4户/14人

N

185

陶北庄

120°27'10.747"

31°43'47.711"

居民区
50户/175人

NE

150
家园小区

120°27'15.825"

31°43'30.170"

居民区

150户/525人

SE

312

河塘新村

120°27'8.391"

31°43'34.734"

居民区

300户/1050人

S

147

河塘中心小学

120°27'11.982"

31°43'34.732"

学校
师生1400人

S

136

家园新村
120°27'11.862"

31°43'27.801"

居民区

100户/350人
S
335
长河湾
120°26'51.779"

31°43'49.779"

居民区

52户/182人
NW
315
苏青新村

120°26'59.023"

31°43'25.302"

居民区

96户/336人

SW

441

河塘医院

120°27'3.747"

31°43'33.733"

医院

床位25张
S
165
声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

（3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。

（4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标，距离本项目最近生态管控区为本项目北侧相邻的马镇河流重要湿地，根据江阴市自然资源和规划局出具的说明，本项目用地范围不涉及已经批准公布的江苏省生态空间管控区域（见附件）。

项目地周边声、地下水、生态环境保护目标见表3-7。
表3-7声、地下水、生态环境保护目标

环境要素

环境保护目标

距建设项目厂界

环境功能

方位

距离(m)

规模

声环境
西侧厂界外1m

/

/

/

GB3096-2008中4a类

其余厂界外1m

/

/

/

GB3096-2008中2类

地下水

/

/

/

/

/

生态环境

马镇河流重要湿地
N
相邻
地跨江阴市域南部地区青阳镇、徐霞客镇、祝塘镇、长泾镇，北起暨南大道，南至江阴市界，西至锡澄公路，东至河塘杨家浜一线；以及京沪高速以西，璜塘、峭岐部分区域
湿地生态系统保护
 

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，具体见表3-8。
表3-8大气污染物排放标准

污染物名称

污染物排放浓度限值

最高允许排放浓度

(mg/m3)

排气筒高度

(m)

排放速率

(kg/h)

无组织排放监控

浓度限值(mg/m3)

颗粒物

20
15
1
0.5
本项目技改后，颗粒物废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，HCl废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，VOCs有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，苯乙烯、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准；厂界颗粒物、HCl、非甲烷总烃无组织排放排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂界苯乙烯、臭气浓度无组织排放排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。具体见表3-9。
表3-9技改后全厂大气污染物排放标准

污染源
污染物
污染物排放限值

标准来源
浓度(mg/m3)

速率(kg/h)

DA001
颗粒物
20
1
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
DA002
HCl
10
0.18
颗粒物
20
1
DA003
颗粒物
20
1
VOCs
60
3
苯乙烯
/
5.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
臭气浓度（无量纲）
2000
/
DA004
颗粒物
20
1
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
DA005
VOCs
60
3
DA006
VOCs

60

3

污染源
污染物
无组织排放浓度限值(mg/m3)
标准来源
厂区内
非甲烷总烃
6（1h平均浓度值）
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
20（任意一次浓度值）
厂界
颗粒物
0.5
HCl
0.05
非甲烷总烃
4
苯乙烯
5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
臭气浓度（无量纲）
20
2、废水

本项目无废水产生排放，技改后全厂离心出水、冷凝水、清洗水、真空泵废水、废气喷淋水经处理回用，回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中工艺用水、产品用水标准，具体限值如下：

表3-10回用水水质指标

控制项目

单位

限值

pH

无量纲

6~9

COD

mg/L

≤50

溶解性总固体
mg/L

≤1000
氯化物

mg/L

≤250
全厂生活污水经化粪池预处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。污水厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（自2026年3月28日起执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准）。具体见表3-11。

表3-11污水接管标准和排放标准  单位：mg/L（pH无量纲）

项目

污水处理厂接管标准（mg/L）

排放标准（mg/L）

pH

6~9

6~9

COD

500

50

SS

400

10

氨氮

45

4（6）

总磷

8

0.5

总氮

70

12（15）

注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
本项目租用江苏苏青标准件有限公司厂房进行生产，厂区初期雨水由江苏苏青标准件有限公司收集处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司，后期雨水通过江苏苏青标准件有限公司现有雨水排放口排入富贝河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》（苏环办〔2022〕82号），富贝河水质目标为Ⅲ类，排放标准参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，具体见表3-12。

表3-12雨水排放标准  单位：mg/L（pH无量纲）

项目

pH

SS

COD
排放标准

6~9

70
100
3、厂界噪声

根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发[2020]71号），项目地位于2类声环境功能区，西侧厂界距离长安大道15米，长安大道属于城市主干路，故西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，具体见表3-13。
表3-13厂界噪声排放标准  单位：dB(A)

类别
昼间（6:00-22:00）

夜间（22:00-6:00）

2类

60
50
4类
70
55
4、固体废弃物

本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关规定执行。



	总量

控制

指标
	根据《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为：

废气：颗粒物、VOCs，特征因子为HCl、***；

废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS；

固废：总量控制因子为各类固废。

建设项目污染物排放总量指标见表3-14。

表3-14污染物排放总量指标  单位：t/a

类别

污染物名称

现有项目

本项目

“以新带老”削减量

技改后全厂排放量

排放

增减量

实际排放量

核定排放量

产生量

削减量

排放量

废气

有组织

颗粒物
0.0352
0.2479
2.387
2.268

0.119
0.004
0.3629

+0.115
HCl
0.0076
0.0359
/
/
/
/
0.0359
0
VOCs
0.0620
0.3257
/

/

/

/

0.3257
0

无组织

颗粒物
0.0276
0.0276
0.008
0
0.008
0.009
0.0266
-0.001
HCl
0.0394
0.0394
/
/
/
/
0.0394
0
合计

颗粒物
0.0628
0.2755
2.395
2.268
0.127

0.013
0.3895

+0.114
HCl
0.0470
0.0753
/
/
/
/
0.0753
0
VOCs
0.0620
0.3257
/
/
/
/
0.3257
0
废水

废水量

960
960
/
/
/
/
960
0
COD

0.432/

0.048
0.432/

0.048
/
/
/
/
0.432/

0.048
0
SS

0.336/

0.0096
0.336/

0.0096
/
/
/
/
0.336/

0.0096
0
氨氮

0.0432/

0.0038
0.0432/

0.0038
/
/
/
/
0.0432/

0.0038
0
总磷

0.0077/

0.0005
0.0077/

0.0005
/
/
/
/
0.0077/

0.0005
0
总氮

0.0672/

0.0115
0.0672/

0.0115
/
/
/
/
0.0672/

0.0115
0
固废

生活垃圾

0
0
/
/
/
/
0
0
一般固废

0
0
26.318
26.318
0
/
0
0
危险废物
0
0
27.882
27.882
0
/
0
0
注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。
由上表可见，本项目无废水产生排放，符合总量控制的要求。

本项目技改后全厂颗粒物排放量新增0.114t/a，根据总量控制原则，新增颗粒物总量在长泾镇内平衡。
固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整，新增设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。施工期较短，因此施工期粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

1.1废气产排情况

本项目废气主要为投料及***工序颗粒物废气。
（1）投料颗粒物废气
本项目投料过程有少量颗粒物产生，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章 粒料加工厂”中卸料粉尘系数，颗粒物产生系数以0.02kg/t原料计，本项目技改后***及收集粉尘用量共4002.395t/a，则颗粒物产生量约0.080t/a，经投料口上方集气罩收集后（收集效率以90%计），经1套布袋除尘装置处理（颗粒物去除率以95%计），尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
（2）***工序颗粒物废气
本项目***工序有颗粒物产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“38电气机械和器材制造业（不包括3825光伏设备及元器件制造、384电池制造）、39计算机、通信和其他电子设备制造业、40仪器仪表制造业、435电气设备修理、436仪器仪表修理、439其他机械和设备修理业行业系数手册”中***工段颗粒物产污系数为5.785×10-1g/kg-原料，本项目进入***工序的物料量约4002.315t/a，则***工序颗粒物产生量约2.315t/a。本项目***过程密闭，废气经管道收集通过1套布袋除尘装置处理（颗粒物去除率以95%计），尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
废气处理工艺流程图见图4-1。

（略）

废气产污系数见表4-1。

表4-1各污染因子产污系数表

所在车间
产污环节
因子
产污系数
原辅料用量（t/a）
产生量（t/a）
备注
生产车间一
投料
颗粒物

0.02kg/t-原料
4002.395
0.080
《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章 粒料加工厂”

***
颗粒物

5.785×10-1g/kg-原料
4002.315
2.315
《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“38电气机械和器材制造业（不包括3825光伏设备及元器件制造、384电池制造）、39计算机、通信和其他电子设备制造业、40仪器仪表制造业、435电气设备修理、436仪器仪表修理、439其他机械和设备修理业行业系数手册”

本项目技改后生产车间一颗粒物产生量较现有增加2.302t/a，排放量较现有增加0.114t/a。废气产生排放情况见表4-2。



	运营
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	表4-2废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/

生产线
装置

废气编号
污染源

污染物名称

污染物产生

治理措施
污染物排放

排放标准

排放

时间

h

核算

方法

废气量

m3/h

浓度

mg/m3
速率

kg/h
产生量

t/a
工艺

效率%

是否为可行技术
废气量

m3/h
浓度

mg/m3
速率

kg/h
排放量

t/a
浓度

mg/m3
速率

kg/h
投料
***
G1
DA001
颗粒物

产污系数法
2000
15
0.03
0.072
布袋除尘

95
是

4000
12.40
0.0496
0.119
20
1
2400
***
***
G2
2000
482.29
0.9646
2.315
生产车间一
无组织排放
颗粒物

/
/
/
0.0033
0.008
/
/
/
/
/
0.0033
0.008
0.5
/
2400
根据表4-2，颗粒物有组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。
通过采取措施加强车间通风，便于扩散等措施后，厂界颗粒物无组织排放监控浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，对环境影响较小。

本项目技改后全厂有组织废气产生及排放情况见表4-3，无组织废气排放情况见表4-4。
（略）

1.2废气治理设施可行性分析
本项目在***投料口上方约0.3m装置集气罩口，投料颗粒物废气经集气罩收集，共设置1个集气罩（罩口敞开面为1m×1m）。根据大气污染控制工程系统设计参数，以缓慢释放的气态物质，最小控制风速可取0.25-0.5m/s，本项目集气罩均设置在车间内，车间基本密闭，故本项目取0.3m/s。风机风量计算公式如下：

Q=1.4×K×H×vx
其中：K——罩口敞开面周长，m；

H——罩口距污染源的距离，m；

vx——控制风速，是保证污染物能被全部吸入罩内时控制点上必须具有的吸入速度。本项目取0.3m/s。

经计算，集气罩风量需1814.4m3/h，为确保废气收集效率，风机风量设置为2000m3/h。根据上述要求设置的集气罩投影面积大于产污点占地面积，废气污染物基本可全部被吸入罩内，因此废气捕集率按照90%计算是可行的。


	运营
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	本项目***过程密闭，废气经管道收集，收集率以100%计，设计风机风量约2000m3/h。

现有项目在4台***投料口上方设置集气罩，配套风机为变频风机，设计风量为800~15000m3/h，实际使用风量为1000m3/h。本项目技改后投料颗粒物废气经***投料口上方设置的集气罩收集；***工序密闭，颗粒物废气经管道收集；废气经收集后进入现有的1套布袋除尘装置处理，经计算所需收集处理风量为4000m3/h。本项目技改后车间内现有集气罩及部分收集管道封闭，现有布袋除尘装置风量满足本项目技改后所需的4000m3/h处理风量。由于本项目技改后新增***工序颗粒物废气，该废气具有一定温度，故原有普通布袋需更换为耐高温布袋。根据表4-2，本项目技改后DA001颗粒物有组织排放仍可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，故本项目颗粒物废气依托现有布袋除尘装置处理可行。

由于本项目技改后废气排放量增加，现有排气筒（DA001）内径不能满足技改后废气排放需要，需进行改造，将排气筒内径增加至0.3m，改造后排气筒出口风速约15.72m/s，符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中“5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”要求。
布袋除尘原理：主要是利用过滤材料对含尘气体进行过滤和净化。首先，当含有粉尘的气体进入布袋除尘器时，大颗粒的粉尘由于重力的作用会直接落入灰斗中，而小颗粒的粉尘则会随着气流进入滤袋。滤袋是布袋除尘器的核心部件，它是由特殊的纤维材料制成的，表面覆盖着一层细小的网孔。这些网孔的大小刚好可以阻止粉尘通过，但同时又能让气体顺利通过。当含尘气体通过滤袋时，粉尘会被滤袋的表面吸附住，从而实现粉尘与气体的分离。布袋除尘器除了具有高效的除尘效果外，还具有结构简单、操作方便、占地面积小等优点。因此，它在冶金、化工、电力、建材等行业的烟气治理中得到了广泛的应用。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），袋式除尘是处理颗粒物废气的可行技术。
根据化学工业出版社出版的《环保设备设计手册——大气污染控制设备》P160可知，袋式除尘器的除尘效率一般可达99%以上，类比现有项目，本项目布袋除尘装置去除效率以95%计。

1.3异味影响分析

本项目生产过程需使用***，在储存与加工过程中可能会散发少量异味，本项目***采用密闭桶装，生产过程中设备均密闭，且加热温度未达到软化分解温度，基本无异味散发，臭气浓度无组织排放可达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准，因此本项目异味对厂界及近距离敏感目标处影响较小。
1.4环境保护距离
（1）大气环境保护距离
通过采取加强通风，便于扩散等措施后，本项目厂界颗粒物可达环境空气质量标准，无需设置大气环境防护距离。
（2）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），卫生防护距离初值计算公式如下，计算结果见表4-5。
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式中：
[image: image3.wmf]m

C

——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3
L——大气有害物质卫生防护距离初值，m

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m

B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次
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Q

——大气有害物质的无组织排放量，kg/h。
表4-5无组织卫生防护距离计算表

产生点

污染物

Qc
Cm
r

A

B

C

D

L计
L

生产车间一
颗粒物
0.0033
0.45
21.11
470
0.021
1.85
0.84
0.213
50
根据上表计算结果及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》，本项目以生产车间一边界设置50米卫生防护距离；技改后全厂以生产车间一边界设置50米卫生防护距离，以生产车间二边界设置100米卫生防护距离，根据现场勘查，卫生防护距离内无敏感目标。
1.5非正常工况
非正常工况指生产过程中开、停车（工、炉）状态、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。
根据工程分析，本项目非正常排放主要考虑废气处理装置出现故障，此时废气未有效处置排入大气，将造成周围大气环境污染。本项目非正常排放状况主要是：布袋除尘装置发生故障，导致颗粒物处理效率降为0。本项目非正常情况见表4-6。

表4-6非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放

单次持续时间

年发生频次/次

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放量

（t）

DA001/投料、***
废气处理装置故障

颗粒物
248.64
0.9946
0.0009946
1h

1

1.6废气排放口

本项目废气排放口见表4-7。
表4-7废气排放口信息一览表

序号

排放口编号

排放口

名称

污染物

种类

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）

其他信息

经度

纬度

1

DA001
排气筒1
颗粒物
120°27′26.60″
31°43′31.99″
15
0.3
150
/

1.7大气环境影响

本项目所在地大气为不达标区，目前，地方政府已经出具环境整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》；本项目废气排放量较小，可达标排放，卫生防护距离范围内无敏感目标，对大气环境影响较小。

1.8自行监测计划
该公司属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中：“二十五、非金属矿物制品业30”中“70、石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）”，属于登记管理。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气自行监测计划见表4-8。

表4-8废气自行监测计划表
类型

排口名称/点位名称

监测因子

监测频次

废气

DA001、DA004
颗粒物

1次/年

DA002

颗粒物、HCl
1次/年

DA003

颗粒物、VOCs、乙酸乙酯、苯乙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、臭气浓度
1次/年

DA005
VOCs

1次/年

DA006
VOCs、乙酸乙酯、丙烯酸
1次/年

厂区内

非甲烷总烃

1次/年

厂界上风向1个点、下风向3个点

颗粒物、HCl、非甲烷总烃、臭气浓度
1次/年

2、废水

2.1废水产排情况
现有一期项目废水产生量约761.11t/a，经三效蒸发+反渗透处理后回用。本项目技改后无生产废水产生排放，全厂废水产生量减少761.11t/a，污水排放量不变，对周围地表水环境无影响。
2.2雨污排口

污水排放口见表4-9，雨水排放口见表4-10。

表4-9废水排放口信息一览表

序号

排放口编号

排放口名称

排放口地理坐标

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

接管

标准(mg/L)

排放

标准(mg/L)

受纳受体

1
DW001

生活污水接管口
120°27'

4.002"

31°43'

43.966"

进入城市污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
工作期间
江阴市长泾综合污水处理有限公司
COD
500
50
张家港河
SS
400
10
氨氮

45
4

总磷

8

0.5

总氮

70
12
表4-10雨水排放信息一览表

序号

排放口编号

排放口名称

排放口地理坐标

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳自然水体信息

其他信息

经度

纬度

名称

受纳水体功能目标

1
YS001
雨水排放口
120°27'

6.551"

31°43'

43.392"

直接进入江河、湖、库等水环境
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
有流量期间

富贝河

Ⅲ类
/
2.3自行监测
该公司属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中：“二十五、非金属矿物制品业30”中“70、石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）”，属于登记管理。本项目技改后全厂仅生活污水排放，且间接排放，对自行监测不做要求。
2.4雨水排口设置要求

雨水排放口前端应设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，以便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，初期雨水纳入废水处理系统。本项目租赁江苏苏青标准件有限公司厂房进行建设，项目建成运营后，依托厂内现有雨水排放口的明渠（排放井）和初期雨水收集池，日常监管工作由江苏苏青标准件有限公司负责。
3、噪声

3.1噪声达标情况

本项目噪声源主要为***、水泵、风机等生产辅助设备，噪声源强≤90dB(A)，本项目噪声源强见表4-11、表4-12。
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	表4-11工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

型号

数量
声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

X

Y

Z

东

南

西

北

东
南
西
北
声压级/dB(A)

建筑物外距离

单台设备
叠加后源强
东
南
西
北
1

生产车间一
***
40kW
1台
75/1

75/1
优先选用低噪声设备，合理布局

10
50
1
15
50
10
30
61.25
61.19
61.34
61.20
连续

15
40.25
40.19
40.34
40.20
1

2

***
40kW
1台
70/1

70/1
3
3
1
22
3
3
77
56.21
57.72
57.72
56.18
连续

15
35.21
36.72
36.72
35.18
1

3

***
600kW
1台
80/1
80/1
5
3
1
20
3
5
77
66.22
67.72
66.80
66.18
连续

15
45.22
46.72
45.80
45.18
1

4

水泵
/
2台
90/1

93.01/1
7
26
0.5
18
26
7
54
79.24
79.21
79.52
79.20
连续

15
58.24
58.21
58.52
58.20
1

注：以生产车间一西南角地面为坐标原点。

表4-12工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号
声源名称
型号
数量
空间相对位置/m
声源源强（任选一种）
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
声功率级/dB(A)
1

风机
/
1台
24
66
0.5
90/1
/
优先选用低噪声设备，合理布局，距离衰减
连续
注：以生产车间一西南角地面为坐标原点。

本项目仅昼间生产，噪声源经隔声和距离衰减后，厂界噪声预测结果与达标分析见表4-13。
表4-13工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号

声环境保护目标名称

噪声背景值/dB(A)

噪声现状值/dB(A)

噪声标准/dB(A)

噪声贡献值/dB(A)

噪声预测值/dB(A)

较现状增量/dB(A)

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

东厂界
/
/
48.4
46.3
60
50
32.96
/
58.59
46.3
10.19
/
达标

达标

2

南厂界

/
/
49.5
47.2
60
50
35.77
/
52.35
47.2
2.85
/
达标

达标

3

西厂界
/
/
59.5
52.1
70
55
43.26
/
59.50
52.1
0.00
/
达标

达标

4

北厂界

/
/
58.3 
48.4
60
50
48.78
/
58.31
48.4
0.01
/
达标

达标

注：噪声现状值依据现有项目验收检测报告。
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	本项目建成后，厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类/4类限值，对声环境影响较小。

建设单位针对噪声产生特点，经过①采用低噪声设备，合理布局；②车间厂房隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，确保厂界噪声达标排放。本项目拟采取的噪声防治措施具体见表4-14。
表4-14工业企业噪声防治措施及投资表

噪声防治措施名称（类型）

噪声防治措施规模

噪声防治措施效果

噪声防治措施投资/万元

优先选用低噪声设备，设备置于室内，厂房隔声，距离衰减

/

≥25dB(A)
5
3.2自行监测

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该公司属于“二十五、非金属矿物制品业30”中“70、石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）”，属于登记管理。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目建设后全厂噪声自行监测计划见表4-15。

表4-15噪声自行监测计划表

类型

排口名称/点位名称

监测因子

监测频次

噪声
厂界外1m

昼间Leq、夜间Leq、夜间Lmax
1次/季度

4、固体废物

4.1固废产生情况

根据工程分析，本项目固体废物主要为检测废液、收集粉尘、废布袋、废包装袋、废包装桶、废试剂瓶。
（1）检测废液：根据建设单位提供资料，本项目检验工序需用水500mL/次、标准锂溶液5mL/次、标准卤水500mL/次，年检验次数约1250次，则产生检测废液约1.432t/a。
（2）收集粉尘：本项目颗粒物废气经布袋除尘处理，收集粉尘约2.268t/a。
（3）废布袋：本项目布袋除尘装置有废布袋产生，产生量约0.05t/a。
（4）废包装袋：本项目原料***采用25kg袋装，年产生废包装袋160006个，每个包装袋重约0.15kg，则废包装袋产生量约为24t/a。
（5）废包装桶：本项目***采用25kg桶装，年产生废包装桶20000个，每个包装桶重约1.3kg，则废包装桶产生量约为26t/a。
（6）废试剂瓶：根据建设单位提供资料，本项目标准锂溶液采用20mL/瓶装，标准卤水采用500mL/瓶装，年产生废试剂瓶1563个，约0.45t/a。
固体废物污染源源强见表4-16。
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	表4-16固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

装置

固体废物名称

固废属性

产生情况

处置措施

最终去向

核算方法

产生量/(t/a)

工艺

处置量/(t/a)

检测
实验检测仪器
检测废液
危险废物
物料衡算法

1.432
/
1.432
委托有资质单位处置
废气处理

布袋除尘装置
收集粉尘
一般固废
物料衡算法

2.268
/
2.268
回用于生产
废布袋
类比法
0.05
/
0.05
外售综合利用

原辅料包装
/
废包装袋
物料衡算法

24
/

24
/
废包装桶
危险废物
物料衡算法
26
/

26
委托有资质单位处置

/
废试剂瓶
物料衡算法
0.45
/

0.45
表4-17固体废物分析结果汇总表

序号

固体废物

名称

废物

类别

废物代码

主要成分

有害成分

物理

性状

危险

特性

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量（t/a）

1
收集粉尘
SW17
900-099-S17
收集粉尘
/
固
/
2.268
/
回用于生产
2.268
2
废布袋
SW59
900-009-S59
布袋
/
固
/
0.05
贮存于一般固废堆场
外售综合利用

0.05
3
废包装袋
SW17
900-003-S17
包装袋
/
固
/
24
24
4
检测废液
HW49
900-041-49
水、锂、卤水
锂、卤水
液
T/In
1.432
密闭桶装，贮存于危废仓库

委托有资质单位处置

1.432
5
废包装桶
HW49
900-041-49
包装桶
乳液
固
T/In
26
加盖堆放，贮存于危废仓库
26

6
废试剂瓶
HW49
900-041-49
试剂瓶
锂、卤水
固
T/In
0.45
0.45
本项目技改后全厂固体废物产生及其处置措施情况见表4-18。
表4-18技改后全厂固体废物产生及其处置措施情况一览表
序号

固体废物名称

属性
废物

类别

废物代码

物理

性状

危险特性

产生量（t/a）
贮存方式
利用处置方式和去向
1
废布袋
一般固废
SW59
900-009-S59
固
/
0.15
贮存于一般固废堆场
外售综合利用
2
一般废包装袋
SW17
900-003-S17
固
/
76.655
3
收集粉尘
SW17
900-099-S17
固
/
26.4165
/
回用于生产
4
一般废包装桶
SW17
900-099-S17
固
/
20.8
贮存于一般固废堆场
外售综合利用
5
废盐
SW59
900-099-S59
固
/
2035.48
6
危险废包装桶
危险废物
HW49

900-041-49
固
T/In

26.2197
加盖堆放，贮存于危废仓库
委托有资质单位处置
7
危险废包装袋
HW49

900-041-49
固
T/In

3.3
密闭袋装，贮存于危废仓库
8
塑料内袋
HW49

900-041-49
固
T/In

2.4
9
废活性炭
HW49

900-039-49
固
T
33.1313
10
废有机溶剂
HW06
900-402-06
液
T，I，R
3.668
密闭桶装，贮存于危废仓库
11
检测废液
HW49

900-041-49
液

T/In

1.432
12
废试剂瓶
HW49

900-041-49
固
T/In

0.45
加盖堆放，贮存于危废仓库
13
生活垃圾
生活垃圾
SW64
900-099-S64
固
/
16.32
贮存于生活垃圾塑料桶
环卫清运
4.2一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下：

①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

③应设计渗滤液集排水设施。

④为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。

⑤为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

4.3危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

①危废贮存设施设置情况

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目危险废物暂存在厂内危废仓库。

该危废仓库应当设置专用的贮存设施专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放；

对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能；
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	对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；
危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运；
固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输；

在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。

本项目危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），危废仓库做到防风、防雨、防晒、防渗等。

本项目将严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求，按照《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。根据危废特性，采取以下污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏等。

根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-19。
表4-19固废堆放场的环境保护图形标志一览表

排放口名称

图形标志

形状

背景颜色

图形颜色

提示图形符号

一般固废暂堆场所

提示标志

正方形边框

绿色

白色

[image: image5.png]&




厂区门口

危险废物信息公开栏

长方形边框

蓝色

白色
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危险废物

暂存场所

危险废物标签
正方形边框

橘黄色
黑色
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危险废物贮存分区标志
正方形边框

黄色
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危险废物贮存设施标志（横版）

长方形边框
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危险废物贮存设施标志（竖版）
长方形边框
黄色
黑色
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②危废贮存设施选址
本项目危废仓库的选址与设计：（1）满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目依法进行环境影响评价；（2）项目地不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；（3）项目所在地不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点；（4）不位于居民中心区常年最大风频的上风向；（5）全厂设置专门的危废仓库，车间基础层铺设2mm厚，渗透系数不大于10-10cm/s人工防渗材料，地面为混凝土地面，表面用防渗水泥抹平，同时铺设环氧树脂层，避免了腐蚀性物质对地基的侵蚀，车间裙角高度不低于20cm，裙角材料使用耐腐蚀的防渗材料。因此，危废仓库选址可行。
③危废贮存设施能力

危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表4-20。

表4-20建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地

面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废仓库
检测废液
HW49

900-041-49
危废仓库
110m2
密闭桶装
165t

1年
2

危险废包装桶
HW49
900-041-49
加盖堆放
1年
3

废试剂瓶
HW49

900-041-49
1年
4
危险废包装袋
HW49

900-041-49
密闭袋装
1年

5
塑料内袋
HW49

900-041-49
1年

6
废活性炭
HW49

900-039-49
半年
7
废有机溶剂
HW06
900-402-06
密闭桶装
1年

本项目危废主要为检测废液（1.432t/a）、危险废包装桶（26t/a）、废试剂瓶（0.45t/a），贮存期限为1年。检测废液采用密闭桶装，所需暂存面积1.5m2；危险废包装桶、废试剂瓶加盖堆放，所需暂存面积18m2。本项目危废暂存于现有危废仓库内，该危废仓库面积110m2，技改后现有项目需使用18.5m2，剩余部分可以满足本项目危废贮存的要求。
④危废贮存设施主要环境影响

本项目运营期产生的危险废物主要为检测废液、危险废包装桶、废试剂瓶，产生后危险废包装桶、废试剂瓶加盖堆放，检测废液密闭桶装，贮存于厂内的危废仓库，定期委托有资质单位处置，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄漏情况。

综上，本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。

4.4危险废物运输过程环境影响分析
在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，企业严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程基本不会有泄漏和洒落。
4.5危险废物委托利用、处置环境影响分析

本项目尚未与相关单位签订危废协议。无锡市辖区内具有处理本项目危废的资质单位如下，建设单位可经过比选后选择处置单位：

无锡市工业废物安全处置有限公司，位于无锡市滨湖区荣巷街道青龙山村（桃花山），经营许可内容为HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW05木材防腐剂废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW16感光材料废物，HW19含金属羰基化合物废物，HW37有机磷化合物废物，HW38有机氰化物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW45含有机卤化物废物，HW49其他废物900-039-49，HW49其他废物900-041-49，HW49其他废物900-047-49，HW50废催化剂261-151-50，HW50废催化剂261-183-50，HW50废催化剂263-013-50，HW50废催化剂275-009-50，HW50废催化剂276-006-50，合计23000吨/年。

4.6固废环境风险评价
对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目产生的固废无危险化学品，本项目不存在重大危险源。
根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施：
（1）加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式；
（2）针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火；
（3）制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用；
（4）结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。
4.7突发环境事件应急预案

制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事件时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），制定该项目的环境风险事故初步应急预案，供厂方参考，环境风险事故应急预案的内容主要有以下几点：

a、设立应急组织机构、人员

公司应该成立“应急救援领导小组”，当发生突发事件的时，能尽快采取有效措施，第一时间投入紧急事故处理，以防事态进一步扩大。

b、配备应急救援保障

整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置，如：消防设施、应急通讯、道路交通、应急电源、招聘、厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物质等。

同时还应该考虑外部救援，比如单位互助，平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。

c、应急环境监测、抢险、救援及控制措施

抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故。医疗救护队到达现场后，与消防队配合，立即救护伤员，治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，组织纠察在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查等，救援措施后，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。

d、制定和实施已经培训计划

安环部应半年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施，并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。消防队员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。

e、定期进行公众教育和信息发布

4.8固体废物环境管理与监测
江阴苏青新材料有限公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。将生产过程中产生的废物及时收集，保持车间的整洁，收集后集中堆放。提高固体废物的整合利用效率。
4.9与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析
对照苏环办〔2024〕16号相关要求，本项目分析见表4-21。

表4-21本项目危废仓库与苏环办〔2024〕16号文相符性分析表
序号

文件规定要求

实施情况

相符性

1

建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。
本项目固体废物产生种类、数量、来源及属性详见表4-16、表4-17；固体废物贮存、转移和利用处置方式合理性分析及污染防治措施详见4.2~4.8章节。
符合

2

企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。
建设单位将在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，将根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。
符合

3

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。
本项目危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求贮存。
符合

4

危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。
建设单位将在厂区出入口、危废贮存设施内部、危废运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。
符合

5、土壤、地下水

本项目可能造成土壤、地下水污染的是废气形成大气沉降、原辅料、生产设备泄漏形成地面漫流、垂直入渗。本项目废气主要为颗粒物，废气排放量较小，厂区地面、生产车间等均按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，故本项目正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响。

本项目对地下水、土壤的污染情况见表4-22。

表4-22建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

污染源

工艺流程/节点

污染途径

污染因子

仓库

原辅料储存

地面漫流、垂直入渗

pH、COD、Li+等
生产车间
生产

大气沉降

颗粒物
地面漫流、垂直入渗

pH、COD、Li+等

危废仓库
危废暂存
地面漫流、垂直入渗

pH、COD、Li+、有机物等
应急池
事故废水暂存
地面漫流、垂直入渗

pH、COD、Li+、有机物等
正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若发生渗漏，首先污染所在土壤，同时污染物会较快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水造成污染。由于地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取以下的污染防治措施。
（1）源头控制
本项目仓库、生产车间、危废仓库等地面均进行防渗、防腐处理。污水管网采用专用排水管材，具有耐腐蚀、防泄漏的优点。通过加强管理可防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，减少污染物的泄漏途径。项目运营过程中，应当加强仓库、危废仓库、生产车间等的巡视和监控，定期对设备装置进行维护，保持设备装置运行处于良好的状态，一旦出现装置运行异常，应当及时检查，尽量避免装置设备中的物料和污染物的跑、冒、滴、漏现象产生。
（2）实施分区管理
针对本项目厂区不同区域，划分为重点污染防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点污染防渗区包括生产车间、仓库、危废仓库、应急池，一般防渗区主要为一般固废堆场，除此之外的其他地区均为简单防渗区。根据地下水、土壤污染源情况，本项目设置的分区防控要求见下表4-23。

表4-23拟建项目污染区划分及防渗要求

厂区区域

防渗

分区

污染控制难易程度

天然包气带防污性能

污染物

类型

防渗技术要求

厂内目前防渗情况

生产车间、仓库、辅料仓库、危废仓库、应急池、初期雨水池、三效蒸发+反渗透装置
重点防渗区

难

中

聚氯乙烯乳液、标准锂溶液、标准卤水、检测废液、废有机溶剂、盐酸等
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；

或参照GB18598执行

已采取防渗措施
一般固废堆场、原料仓库
一般防渗区

易

中

废布袋、一般废包装袋、一般废包装桶
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；

或参照GB16889执行

办公区、道路

简单防渗区

易

中

其他类型

一般地面硬化

一般地面硬化

综上，本项目采取的事故防范措施在正确贯彻执行的情况下，对所在区域地下水环境质量影响较小，不会改变区域地下水水质功能现状。
6、生态

本项目不属于产业园区外新增用地的，对生态环境无影响。
7、环境风险

7.1风险物质
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；
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式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。
经筛选分析，本项目涉及环境风险物质主要为检测废液，检测废液暂存于现有危废仓库内，危废仓库内现有环境风险物质主要为废活性炭、废有机溶剂。根据表4-24，Q值为0.54252，即危险物质量小于临界量，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
表4-24建设项目危险化学品临界量

序号

危险物质名称

CAS号

临界量Qn/t

最大存在总量（折纯计）qn/t

该种危险物质Q值

1
检测废液
/
100
1.432
0.01432
2
废活性炭
/
100
16.57
0.1657

3
废有机溶剂
***
***
10
2.674
0.2674
***
***
10
0.105
0.0105
***
***
10
0.846
0.0846
项目Q值∑
0.54252

7.2风险源分布及影响途径

本项目风险情况见表4-25。

表4-25本项目风险情况一览表

危险物质
风险源分布情况
风险事故情形
可能的影响途径
检测废液
生产车间一
泄漏
地表水、土壤、地下水

检测废液、废活性炭、废有机溶剂
危废仓库
泄漏、火灾
大气、地表水、土壤、地下水

颗粒物
废气收集处理系统
废气超标排放
大气
表4-26苏环办〔2020〕101、苏环办〔2019〕406号文安全风险辨识
名称

具体内容

本项目情况

《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）

《省生态环境厅关于推进生态环境保护与安全生产联动工作的通知》（苏环办〔2019〕406号）

建立危险废物监管联动机制

企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不稳定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。

本项目建成后，公司将通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。江阴苏青新材料有限公司为固体废物污染防治的责任主体，公司将建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。
建立环境治理设施监管联动机制

企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

待本项目建成后将对布袋除尘装置开展安全风险辨识，制定内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，定期组织污染物排放监测，确保达标排放。

环境影响途径及危害后果为：
（1）对大气的污染
建设项目厂区存在废活性炭、废有机溶剂等，泄漏会挥发产生废气，同时可能会引发火灾、爆炸，产生次生/伴生污染物CO等，会导致局部空气恶化。项目生产过程中涉及可燃性物质，因生产设备故障或违规生产操作，有可能引发火灾，严重时亦可引起爆炸，进而造成严重的人员伤亡与财产损失，并且可燃物质在燃烧过程中产生次生/伴生污染物CO等，有害气体颗粒物悬浮于空气中，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会导致局部空气恶化，对周边大气环境造成污染。

（2）对水体的污染

泄漏物料、消防废水及燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分解而过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。

（3）对土壤、地下水的污染

泄漏物料、消防废水泄漏后会对土壤、地下水产生一定影响。

7.3风险防范措施

针对上述风险类型，本项目拟采取以下的风险防范措施：

（1）原料贮运安全防范措施

●原辅料运输

根据近年来的事故风险统计，交通事故引发有毒物质泄漏到环境中的事件呈上升趋势。必须加强运输过程中的风险意识和风险管理，定人定车，合理规划运输路线。

●原辅料储存区

原辅料储存区域应拥有良好的储存条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），必须在储存场所完善防淋、防渗、防雨等措施。包装材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。定期对包装外部检查，及时发现破坏和漏处。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。

●加强原辅料的管理

要求企业加强原辅料的管理，并制定安全操作规程，操作人员严格按照操作规程作业，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。做好入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解原辅料的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。

（2）泄漏事故的防范措施

加强运输车辆的管理，严格遵守运输管理规定，避免运输过程事故的发生。

发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。

（3）安全生产管理系统

项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。

（4）火灾事故应急处置措施

操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。

将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。

根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。

在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。

在灭火过程中建议：A、如有可能，转移未着火的容器。防止包装破损，引起环境污染。B、收容消防废水，防止流入雨水管网进入河流。

（5）危险废物的环境风险防范措施

加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用。危废仓库地面防渗，防止危废渗漏对地下水的影响。

（6）废气处理设施事故风险防范措施

废气处理装置发生事故的原因主要有以下几个：①废气处理系统在出现故障、设备开车、停车检修时，未经处理的废气排入大气环境中；②生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标；③厂内突然停电，负压抽气系统和废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理而造成事故排放；④对废气治理措施疏于管理，使废气治理措施处理效率降低造成废气浓度超标；⑤管理人员的疏忽和失职。

为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施来确保废气达标排放：①为使项目排放大气污染物对周围环境影响降至最低，建设方需采取一定措施，尽量减少事故大气污染物排放。因此，为防止事故排放对环境的影响，企业应加强日常设备的检修、加强环保管理，确保废气处理系统正常运行；②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；③当废气处理设施故障时，立即停止生产，防止废气超标排放。

（7）水污染三级防控体系

①企业一级防控体系由各环境风险单元配套的防腐防渗措施、截流设施、转移输送设施、暂存设施构成。

本项目在现有生产车间一内进行建设，原辅料储存于现有仓库内，危险废物暂存于现有危废仓库。生产车间地面已防腐防渗，装置区周边设置导流沟通往事故应急池，车间出入口设置防水挡板；危废仓库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设“三防”措施，设置导流沟和收集池，并配备相关应急物资，以满足一级防控要求。仓库地面防腐防渗，仓库中存储原辅料大部分为固体，仅聚氯乙烯乳液为液体，固体原辅料均采用袋装，聚氯乙烯乳液采用桶装，包装桶存放于托盘内，仓库出入口设置导流沟通往事故应急池。
各环境风险单元及其防控设施有专人负责管理，若各风险单元不能将事故废水全部截留，流出各风险单元的事故废水可通过厂内管道进入事故应急池内暂存。
②企业二级防控体系主要由雨污水管网、雨水排放口切断阀、废水排放口切断阀、480m3的事故应急池及相应配套的附属设施构成。

事故废水防范和处理具体见图4-2。
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图4-2事故废水防范和处理流程示意图

A.雨水管网及排放口切断阀

厂区设有1个111m3初期雨水池、1个雨水排放口，雨水排口设有切断阀门，并安装视频监控系统实时监控雨水排放口。企业定期对闸阀进行维护，确保切断阀门的截流效果。

B.废水排放口

企业设置1个废水排放口，废水排放口设置切断阀门、视频监控设施。企业定期对闸阀进行维护，确保切断阀门的截流效果。
C.事故应急池

参照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019），应急事故水池应考虑多种因素确定，应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：
V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5

注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目V1取4m3。

V2——发生事故时的消防水量，m3；
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Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

本项目生产车间为丁类厂房，根据《建设设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022），本项目建筑物室外消火栓设计流量为15L/s，室内消火栓设计流量为10L/s，火灾延续时间为3h，则消防水总用量为V2=270m3。
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，V3=0m3。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，V4=0m3。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

根据江阴气象资料，年平均降雨量为1025.6mm，年平均降雨日数124天，汇水面积为2000m2，则V5=16.54m3。

通过以上数据可计算得本项目应急事故废水最大量为：

V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5＝（4+270-0）+0+16.54＝290.54m3
本项目依托厂区已设置的480m3事故应急池及管道、切换阀门对事故废水进行截留、收集，应急池容量可满足本项目风险预防要求。

正常生产时保持事故池空置状态，当发生事故时关闭雨水排放阀，并开启事故池进水阀，一旦发生泄漏事故，废水可排入事故池，不向外排放，不会对保护目标产生影响。本项目应加强事故预防，定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。
③三级防控体系：
企业三级防控体系主要依托所在镇市政管道、区域应急贮存空间等，将事故废水控制在市政管网内部。企业位于长泾镇，企业应做好与长泾镇三级防控体系、突发环境事件应急预案体系的衔接。
（8）其他风险措施

主要为加强监管，保证生产设备正常运转，废气、废水设施正常运转，减少对周围环境的影响。

7.4突发环境事件应急预案
建设单位《突发环境事件应急预案》已于2025年通过无锡市江阴生态环境局备案（备案编号：320281-2025-112-M），本项目建设后，建设单位应及时修编应急预案，进行评审发布并及时备案。为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，故本项目制定该初步应急预案。

（1）划定应急计划区

根据本项目的生产特点，将生产车间一、危废仓库作为本项目重点防范目标。
（2）设立应急组织机构

当发生突发事故时，应急救援组织能尽快地采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。厂区设立的应急救援小组包括厂指挥部和专业救援队伍。厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。

厂区应急救援领导小组下设应急救援指挥部，地点在公司安环部门。日常安全环保工作由安环主管管理。当发生重大事故时，由事故应急救援指挥部处理，调查事故。当应急救援总指挥不在公司内时，由副总指挥全权负责处理事故事宜，并以最快的速度，最佳的手段和方法，减少或避免事故的扩大以及不必要的人员伤亡和损失。

为了更好的处理应急事故，必须和地区的应急救援组织需求支援，事发后先报警或通知附近的救援组织。地区的应急救援组织在接到厂的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应急救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。

（3）配备应急救援保障

A、内部保障

整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。

a、应急队伍：按照相关要求，由消防中队负责厂区消防工作。整个厂区实施统一规划，厂内所有职工在紧急情况下，均可以参与应急救援。

b、应急资料：消防设施配置图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放在安环部门办公室，由安环主管保管。

c、应急物资：厂内应急物资应根据《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）的通知>》（环办应急〔2019〕17号）要求设置，含污染源切断、污染物控制、污染物收集、污染物降解、安全防护、应急通信和指挥、环境监测等应急资源，参考《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）的通知>》（环办应急〔2019〕17号）中推荐的环境应急资源，建设单位应根据厂区内实际情况进行配置，主要包括：污染源切断物资（沙包沙袋等）、污染物控制资源（导流管件等）、污染物收集物资（应急桶等）、污染物降解物资（絮凝剂等）、安全防护物资（防毒面具、安全帽、手套、安全鞋、工作服、安全绳、安全警示背心等），并配备应急通信指挥系统和环境监测相关物资及设备。
B、外部救援

a、单位互助，平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。

b、平时与当地消防部门和医院（卫生院）加强联系，届时请求救援。

c、请求政府协调应急救援力量。

d、应急救援信息咨询和专家信息。

（4）规定报警、通讯联络方式

生产车间和办公室都必须在醒目处张贴应急状态下的报警通讯方式，地区应急救援组织的通知方式，医疗救护联系方式、交通管制部门联系方式等。

各救援人员配备手机等，用于事故发生时的通讯联络和应急救援。

（5）事故处理

当事故发生时，厂区内必须针对事故及时采取治理措施。一旦发生事故时，做到立即响应，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，采取相应措施，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围场所，避免造成重大人员伤亡。

（6）应急监测

突发环境事件发生后，迅速组织监测人员赶赴现场，确定监测方案，及时开展应急监测工作。应急监测时应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）等文件的要求进行。

由于企业应急监测能力不足，委托无锡市江阴生态环境监测站或第三方监测机构对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

a.水污染源监测

监测点布设：地表水下游监测断面。

监测项目：pH、COD、SS、氨氮、TN、Li3+；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。

监测频次：应急初期，控制断面原则上每1~2小时开展一次监测，其中，各控制断面采样时间应相同。用于发布信息的断面原则上每天监测次数不少于1次。根据处置情况和污染物浓度变化态势进行动态调整。
监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

b.大气污染源监测

监测点布设：厂内、厂边界，下风向最近敏感点监测布点；

监测项目：VOCs、CO等；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。

监测频次：事故初期每1～2小时监测1次；确定特征污染物扩散趋势后，重点围绕敏感点每1～2小时监测1次；事故现场无明火、浓烟、异味，受影响人员无明显不良反应等情况时，每天监测1～3次，或根据应急组织指挥机构部署确定监测频次；各点位应同步开展监测。
监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（7）制定和实施应急培训计划

安环部门应定期组织开展全员安全教育和业务技术培训，掌握事故应急处理措施，并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防队员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。

应急演练以现场实景演练为主，分综合演练和单项演练，根据情况可以和安全、消防演练相结合。演练组织由应急指挥组负责，主要在本企业内部进行，涉及可能受影响的外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）的环境应急演练由政府组织，企业积极配合。
（8）与《江阴市长泾镇突发环境事件应急预案》衔接

江阴市长泾镇环境风险应急管理实行一、二、三级管理，以镇级突发环境事件应急救援中心为核心，与江阴市应急救援中心（上级）和区内企业应急救援中心（下级）形成联动机制的三级应急救援管理体系。

当发生一般污染事故，在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向长泾镇人民政府有关部门报告处理结果。当发生较大或严重污染事故，应急指挥小组在接到事故报警后，及时向长泾镇应急处理指挥部报告，并请求支援；长泾镇应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥相关单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从长泾镇现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向江阴市应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。

当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向江阴市应急处理指挥部请求援助。
8、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，对周围环境保护目标影响较小。




五、环境保护措施监督检查清单

	本项目

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/生产车间一投料、***
	颗粒物
	经布袋除尘处理后通过1根15m高排气筒排放
	达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，浓度≤20mg/m3，速率≤1kg/h

	
	生产车间一/投料
	颗粒物
	加强车间通风，便于扩散
	达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，浓度≤0.5mg/m3

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	生产车间一
	***
	噪声源强≤90dB(A)
	选择用低噪声设备，设备设置于室内，隔声，距离衰减
	西侧厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）表1中4类标准，即昼间≤70dB(A)；其余厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，即昼间≤60dB(A)

	
	
	***
	
	
	

	
	
	***
	
	
	

	
	
	水泵
	
	
	

	
	风机
	
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：收集粉尘回用于生产，废布袋、一般废包装袋外售综合利用；危险废物：危险废包装桶、废试剂瓶、检测废液委托有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	办公区及厂区道路铺设混凝土地坪，生产车间一、仓库、一般固废堆场、危废仓库、应急池、初期雨水池等采取防渗措施。

	生态保护措施
	本项目不涉及。

	环境风险

防范措施
	包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。

	其他环境

管理要求
	1、环保竣工验收要求
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
2、排污许可管理要求
对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该公司属于“二十五、非金属矿物制品业30”中“70、石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）”，属于登记管理。本项目建成后，全厂监测计划见表4-8、表4-15。
3、环境管理台账要求
公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
4、环境风险应急预案要求
建设单位应根据实际生产情况及时修编应急预案并备案，并根据应急预案要求定期演练。应急预案主要内容包括：①划定应急计划区；②设立应急组织机构；③配备应急救援保障；④规定报警、通讯联络方式；⑤事故处理；⑥应急监测；⑦制定和实施应急培训计划。
5、排污口设置规范化
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置与管理排污口。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。

	全厂

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/生产车间一投料、***
	颗粒物
	经布袋除尘处理后通过1根15m高排气筒排放
	达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，浓度≤20mg/m3，速率≤1kg/h

	
	DA002/生产车间二投料
	HCl、颗粒物
	经布袋除尘+二级碱喷淋+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放
	达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，HCl浓度≤10mg/m3，速率≤0.18kg/h；颗粒物浓度≤20mg/m3，速率≤1kg/h

	
	DA002/储罐呼吸
	HCl
	
	

	
	DA003/干燥
	颗粒物
	经布袋除尘+二级碱喷淋+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放
	颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃表征）达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，颗粒物浓度≤20mg/m3，速率≤1kg/h；非甲烷总烃浓度≤60mg/m3，速率≤3kg/h；苯乙烯、臭气浓度达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，苯乙烯速率≤5.5kg/h，臭气浓度≤2000

	
	DA003/溶剂回收不凝气
	VOCs、臭气浓度
	
	

	
	DA004/分筛
	颗粒物
	经布袋除尘+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放
	达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，浓度≤20mg/m3，速率≤1kg/h

	
	DA005/危废仓库
	VOCs
	经二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放
	达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准中非甲烷总烃标准，浓度≤60mg/m3，速率≤3kg/h

	
	DA006/真空泵尾气、造粒车间废气、三效蒸发不凝气
	VOCs
	经水喷淋+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放
	VOCs（以非甲烷总烃表征）达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，浓度≤60mg/m3，速率≤3kg/h

	
	
	
	
	厂区内非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041- 2021）表2标准，监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3

	
	生产车间一、生产车间二/投料
	HCl
	加强车间通风，便于扩散
	达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，浓度≤0.05mg/m3

	
	
	颗粒物
	
	达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，浓度≤0.5mg/m3

	地表水环境
	DW001、生活污水接管口/生活污水
	pH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮
	经化粪池预处理后接管江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理
	达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及表2、表3标准，pH 6~9，COD浓度≤50mg/m3，SS浓度≤10mg/m3，氨氮浓度≤4(6)mg/m3，总磷浓度≤0.5mg/m3，总氮浓度≤12(15)mg/m3

	声环境
	生产车间一
	噪声源强≤90dB(A)
	选择用低噪声设备，设备设置于室内，隔声，距离衰减
	西侧厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）表1中4类标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

	
	生产车间二
	
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：收集粉尘回用于生产，废布袋、一般废包装袋、一般废包装桶、废盐外售综合利用；生活垃圾环卫定期清运；危险废物：危险废包装袋、塑料内袋、危险废包装桶、废活性炭、废有机溶剂、检测废液、废试剂瓶委托有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	办公区及厂区道路铺设混凝土地坪，**储罐、生产车间一、生产车间二、仓库、原料仓库、辅料仓库、一般固废堆场、危废仓库、应急池、初期雨水池、三效蒸发+反渗透装置区等采取防渗措施。

	生态保护措施
	全厂不涉及。

	环境风险

防范措施
	包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。

	其他环境

管理要求
	1、环保竣工验收要求
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
2、排污许可管理要求
对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该公司属于“二十五、非金属矿物制品业30”中“70、石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）”，属于登记管理。全厂监测计划见表4-8、表4-15。
3、环境管理台账要求
公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
4、环境风险应急预案要求
建设单位应根据实际生产情况及时修编应急预案并备案，并根据应急预案要求定期演练。应急预案主要内容包括：①划定应急计划区；②设立应急组织机构；③配备应急救援保障；④规定报警、通讯联络方式；⑤事故处理；⑥应急监测；⑦制定和实施应急培训计划。
5、排污口设置规范化
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置与管理排污口。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。




六、结论

	综上所述，建设项目经采取相应环保措施后，从环境保护角度，该项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	0.2755
	0.2755
	/
	0.127
	0.013
	0.3895
	+0.114

	
	VOCs
	0.3257
	0.3257
	/
	/
	/
	0.3257
	0

	
	氯化氢
	0.0753
	0.0753
	/
	/
	/
	0.0753
	0

	废水
	废水量
	960
	960
	/
	/
	/
	960
	0

	
	COD
	0.432/0.048
	0.432/0.048
	/
	/
	/
	0.432/0.048
	0

	
	SS
	0.336/0.0096
	0.336/0.0096
	/
	/
	/
	0.336/0.0096
	0

	
	氨氮
	0.0432/0.0038
	0.0432/0.0038
	/
	/
	/
	0.0432/0.0038
	0

	
	总磷
	0.0077/0.0005
	0.0077/0.0005
	/
	/
	/
	0.0077/0.0005
	0

	
	总氮
	0.0672/0.0115
	0.0672/0.0115
	/
	/
	/
	0.0672/0.0115
	0

	一般工业

固体废物
	废布袋
	0.15
	0
	/
	0.05
	0.05
	0.15
	0

	
	一般废包装袋
	80.555
	0
	/
	24
	27.9
	76.655
	-3.9

	
	收集粉尘
	24.2285
	0
	/
	2.268
	0.08
	26.4165
	+2.188

	
	一般废包装桶
	20.8
	0
	/
	/
	/
	20.8
	0

	
	废盐
	2109.01
	0
	/
	/
	73.53
	2035.48
	-73.53

	危险废物
	危险废包装桶
	26.2197
	0
	/
	26
	26
	26.2197
	0

	
	危险废包装袋
	3.3
	0
	/
	/
	/
	3.3
	0

	
	塑料内袋
	2.4
	0
	/
	/
	/
	2.4
	0

	
	废活性炭
	33.1313
	0
	/
	/
	/
	33.1313
	0

	
	废有机溶剂
	3.668
	0
	/
	/
	/
	3.668
	0

	
	检测废液
	/
	/
	/
	1.432
	/
	1.432
	+1.432

	
	废试剂瓶
	/
	/
	/
	0.45
	/
	0.45
	+0.45

	生活垃圾
	生活垃圾
	16.32
	0
	/
	/
	/
	16.32
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
图例：


排气筒


自来水管道


蒸汽管道


物料管道


废水管道


回用水管道


冷冻水管道
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