建设项目环境影响报告表
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项目名称：                                       

建设单位（盖章）：江阴鑫焱合金铜材有限公司                 

编制日期：            2025年12月                     

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产500吨铜合金制品搬迁扩能项目

	项目代码
	2510-320267-89-02-253319

	建设单位联系人
	秦**
	联系方式
	132****1588

	建设地点
	江苏省江阴市周庄镇宗言村严下场77号

	地理坐标
	（ 120 度24分59.118 秒 31 度 53 分16.137秒）

	国民经济

行业类别
	C3392有色金属铸造
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业33
68、铸造及其他金属制品制造339

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	江阴市周庄镇人民政府
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	江阴周庄备【2025】543号

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	2528.75

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置情况判断表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

判断结果
大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目废气为颗粒物（含铍及其化合物）、非甲烷总烃，不含设置原则中提到的污染物

无需专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水排放，生活污水接管污水处理厂
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目

本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目



	规划情况
	《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）》

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书》
审查机关：无锡市江阴生态环境局
审批文件名称及文号：关于《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书》的审查意见（澄环发〔2025〕17号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）土地利用规划相符性

本项目位于江阴市周庄镇宗言村严下场77号，租用闲置厂房进行建设，根据《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）》，对照工改后周庄镇工业园区示意图，本项目位于周庄镇工业园区范围内，具体见附图5。

根据《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）》，本项目所在地用地性质为二类工业用地，符合用地要求。
（2）产业定位分析
根据《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书》，本轮规划的产业定位为“以新能源装备制造为主导产业，以太阳能装备零部件、精密机械、高端纺织等为配套产业，形成智能制造产业链条。兼容发展电子电器、新材料等相关产业”。本项目主要从事铜合金制品的生产，不违背周庄工业园区产业定位。
（3）建设项目与相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性
根据《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书》结论及审查意见（澄环发〔2025〕17号），本项目与规划环境影响评价相符性的分析见下表。
表1-2 本项目与规划环评审查意见要求相符性一览表  

综上所述，本项目与周庄镇工业园区规划环评批复要求相符。

	其他符合性分析
	1、三线一单相符性分析

（1）生态红线

对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》，以及周庄镇“三区三线”划定成果，本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田。

（2）环境质量底线
本项目所在区域声环境的环境质量现状良好，可满足现有环境功能区划要求；根据《江阴市生态环境状况公报（2025年度）》数据，江阴市SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值；PM10年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。
本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管至江阴市周北污水处理有限公司集中处理，固废得到合理处理，噪声、大气对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。
（3）资源利用上线
本项目生产过程中消耗一定量的水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

①与周庄镇工业园区生态环境准入清单相符性分析
根据《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书》，本项目与周庄工业园区生态环境准入清单相符，具体见表1-3。
表1-3  周庄工业园区生态环境准入清单
②与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》锡环委办【2020】40号文及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析

本项目位于江阴市周庄镇宗言村严下场77号，在工改后的周庄镇工业园区内，需满足“周庄镇工业集中区”重点管控单元要求。项目地不在优先保护单元内，本项目西侧的定山风景名胜区，其优先保护单元区域范围距离本项目最近距离约2.91km。对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（江苏省生态环境厅）（附件3 江苏省生态环境分区管控总体要求）对太湖流域、长江流域的重点管控要求，以及“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“周庄镇工业集中区”重点管控单元生态环境准入清单要求，分析如下：
表1-4与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析
表1-5  与江苏省省域生态环境管控要求（太湖流域）相符性分析
表1-6 与江苏省省域生态环境管控要求（长江流域）相符性分析

③与国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性
本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-7。
表1-7 本项目相符性分析
序号

内容

相符性分析

1

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

不属于限制类、淘汰类项目，符合要求

2

《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》

不属于限制类、淘汰类项目，符合要求

3

《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）
本项目不属于禁止类

4

《市场准入负面清单》（2025年版）
本项目不属于禁止准入类

5
《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》
本项目不属于限制类、淘汰类、禁止类
6
关于印发《江苏省“两高”项目管理目录（2025版）》的通知
本项目不属于两高项目
7
《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》
本项目不属于限制类、禁止类
2、其他国家及地方政策相符性分析
表1-8  项目与国家及地方政策相符性分析一览表
由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

江阴鑫焱合金铜材有限公司成立于2009年，公司《年产15吨铜合金制品新建项目》环境影响报告表于2010年通过原江阴市环境保护局审批，项目编号201032028100250，因市场原因，该项目仅购置部分设备，未从事生产活动，以后也不再进行生产。
现企业根据市场发展需求，公司拟从江阴市周庄镇周庄村北新东路搬迁至江阴市周庄镇宗言村严下场77号，租用江阴海纳投资有限公司闲置厂房2528.75平方米，搬迁现有箱式炉、通用扎头机、拉丝机等生产及辅助设备8台套，购置中频炉、真空炉、挤压机、剥皮机、车床等生产及辅助设备40台套，从事铜合金制品的生产，搬迁后全厂产能为年产500吨铜合金制品。搬迁后，产品工艺发生调整，增加熔铸、锯切、加热及挤压、剥皮、固溶、调直工序，降低了产品成本，提高产品质量，同时采用国内先进生产设备，提高生产效率。
2、工程内容及建设规模

本项目租用闲置厂房、搬迁及新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、设备搬迁及购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。

表2-1   建设项目主体工程及产品方案

序号

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称及规格

设计能力（吨/年）

年运行时数

搬迁前
搬迁后
增减量

1

生产车间

铍青铜

棒材（1.5cm-4cm）

5
0
-5
7200hr

线材（0.9cm-1.2cm）
5
0
-5
丝材（0.4cm-0.8cm）

5
0
-5

铜合金制品
0
500

+500

2400hr

注：本项目铜合金制品包含圆棒φ1mm-150mm，圆管φ10mm-50mm，长度1-3米，执行产品标准为《铍青铜无缝管》（GB/T26313-2010）、《铍青铜圆形棒材》（YS/T334-2009）。
表2-2    建设项目公用辅助、环保等工程

类别

建设名称

设计能力

备注

搬迁前

搬迁后

增减量

贮运工程

仓库
200m2  
200m2  
0

室内，堆放成品和原料，依托租赁车间现有

公用工程

给水

DN50

DN50

0

当地自来水管网，依托租赁厂区现有，责任主体为江阴海纳投资有限公司
排水

雨水管网

DN300

DN300

0

排入市政雨水管网，雨水管网和雨水排口依托租赁厂房现有，责任主体为江阴海纳投资有限公司
雨水排放口
1个
1个

0
污水管网

DN100

DN100

0

生活污水经预处理后纳入污水处理厂集中处理，污水管网和污水排口依托租赁厂房现有，责任主体为江阴海纳投资有限公司
污水接管口
1个
1个

0
供电

315KVA

315KVA

0

利用公共变压器，依托租赁厂区现有
环保工程

废气处理

布袋除尘装置
0
1×15000m3/h

+1×15000m3/h

收集效率90%，处理效率95%，尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放，新建，责任主体为江阴鑫焱合金铜材有限公司
废水处理

化粪池

20m3
20m3
0

简单生化处理，依托租赁厂区现有，责任主体为江阴海纳投资有限公司
固废处置

一般固废堆场

0
10m2
+10m2
分类暂存，新建，责任主体为江阴鑫焱合金铜材有限公司
危险贮存场所
0
5m2
+5m2
噪声（隔声量）

≥25dB(A)

≥25dB(A)

-

厂界达标，新建

环境风险防范
事故袋
0
170m3
170m3
新增，责任主体为江阴鑫焱合金铜材有限公司
注：江阴海纳投资有限公司厂房基础设施完善，雨污分流，规范设置了雨污排口，本项目依托租赁厂房的基础设施及雨污排口可行。

3、原辅材料及理化性质

本项目原辅材料见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。
表2-3  主要原辅料消耗表 
类别

名称

状态

成分、规格

年用量（吨/年）

最大储量（t）

存储位置

包装

方式

运输方式

搬迁前

搬迁后

增减量

主要原辅料

铍铜合金

固态

3.8%铍，96.2%铜
15.8

260

+244.2
20

仓库
箱装
汽运

菜油

液态

植物油

0.01

0

-0.01

0.01

仓库

桶装

汽运

电解铜
固态

99.999%铜
0

260

+260

20
仓库

箱装

汽运
乳化液
液态
基础油、脂肪醇聚氧乙烯醚、添加剂和水
0

1

+1

0.2

仓库
桶装
汽运

模具
固态

模具
0
5
+5

1
仓库
箱装
汽运

机油
液态

基础油
0

0.4

+0.4

0.2

仓库
桶装
汽运

注：本项目原辅料均不含氮磷。

本项目主要原料理化性质见表2-4。


表2-4  原料理化特性、毒性毒理

原料

成分
理化特性

燃烧

爆炸性

毒性

毒理

铍铜合金
3.8%铍，96.2%铜
铍铜合金是一类以铍为添加元素的高性能铜合金，密度8.25g/cm3，与纯铜接近，熔点约1084℃，导电率18-28%IACS，导热系数100-120W/(m·K)，优于多数铜合金，具有高强度、高导电性和高导热性。
不燃

无资料
电解铜

99.999%铜
电解铜是通过电解提纯法生产的高纯度铜，呈紫红色，表面氧化后形成紫色氧化膜，密度8.92-8.96g/cm3，熔点约1083℃，具有优良的导电性和导热性，广泛应用于电线、电缆、热交换器等，塑性极好，可加工成管、棒、线等多种形态。
不燃

无资料

4、主要设备
本项目涉及的主要设备见表2-5。
表2-5 主要设备一览表

序号
名称

规格型号

数量（台/套）
备注

搬迁前

搬迁后

增减量

1
箱式炉
/
1
4
+3
国产，搬迁1台，新增3台
2
通用扎头机
/
1
4
+3
国产，搬迁1台，新增3台
3
拉丝机
/
3
6
+3
国产，搬迁3台，新增3台
4
调直机
/
2
4
+2
国产，搬迁2台，新增2台
5
接头机
/
1
1
0
国产，搬迁
6
中频炉
0.5t/台
0
2
+2
国产，新增

7
真空炉
1t/台
0
2
+2
国产，新增
8
冷却塔
50t/h

0
2
+2
国产，新增
9
水池
6m× 2m× 1m
0
6

+6

国产，新增
10

挤压机
/
0
1
+1
国产，新增
11

带锯
/
0
5
+5
国产，新增
12

剥皮机
/
0
3

+3

国产，新增
13
车床

0

2
+2

国产，新增
14
校直机

0

3
+3

国产，新增
15
磨床

0

3
+3

国产，新增
合计

8
48

40

/

产能匹配性分析：本项目新增中频炉2台，规格为0.5t/台，真空炉2台，规格为1t/台，熔铸时间约10小时，年运行时间按2400小时计，满负荷生产时，熔铸产能约720t/a，设备能够满足本项目生产需求。
5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状

地理位置：江苏省江阴市周庄镇宗言村严下场77号，具体地理位置见附图1。

厂区平面布置：本项目租用闲置厂房进行建设，按照生产特点及工艺需求，生产车间主要设置仓库、熔铸区、拉丝区、剥皮挤压区、加工区等。建设项目厂区平面布置具体见附图3。

建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市周庄镇宗言村严下场77号，根据现场勘查，厂界西侧为霍家巷，北侧为江阴市海豹水泥有限公司、无锡市首聚金属有限公司等企业，东侧为江阴市华方混凝土有限公司、江阴创祺模具有限公司、江阴市晟云电子新材料有限公司等企业，南侧为严下场村。距离厂界最近敏感目标为西侧72.8m处的霍家巷居民。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。
6、工作制度及劳动定员

工作制度：本项目搬迁后实行一班8小时工作制度，具体工作时间为8:00~17:00，年有效工作日为300天。
劳动定员：搬迁前劳动定员10人，本项目新增员工20人。
7、水平衡

本项目用水主要为隔套冷却水补充水、乳化液调配用水、固溶用水补充水和职工生活用水，均采用自来水。
（1）水量平衡依据

经核实，地面污渍主要为少量灰尘，仅需简单干式清扫，无需地面冲洗用水。

本项目建成后水量平衡图见图2-1。
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图2-1  本项目水量平衡图（单位：t/a）


	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺

[image: image8.jpg]


本项目从事铜合金制品的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2（其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。
图2-2   生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

略
3、本项目产污环节汇总

表2-6  本项目生产主要产污环节和排污特征
类别

代码

产生点

污染物

产生特征

防治措施

废气

G1
熔铸
颗粒物（含铍及其化合物）
连续

经上部集气罩收集后引入一套布袋除尘装置进行处理，最终通过一根15米高排气筒（DA001）排放
G2、G3、G4、G5、G6
锯切、加热挤压、剥皮、拉丝、回火
非甲烷总烃
连续
产生量很少，在车间无组织排放
废水

W1
员工生活
生活污水
连续
经化粪池预处理后接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理
噪声

N

生产线
噪声

连续

车间隔声、距离衰减
固废

S1
熔铸
炉渣
间歇
外售综合利用

S2
锯切

金属边角料

间歇

S3、S5
剥皮、固溶

金属氧化皮

间歇

S8
废气治理

滤尘

间歇

S9
废气治理

废布袋

间歇

S10
模具更换

废模具

间歇

S4
拉丝

含油金属屑

间歇

送有资质单位处置
S6
设备维护
废机油

间歇
S7
锯切、拉丝

废乳化液

间歇

S11
生活活动

生活垃圾

间歇

环卫清运

注：机油、乳化液使用量较少，包装桶作为废机油、废乳化液的包装一同转移，不另外进行评价。


	与项目有关的原有环境污染问题
	江阴鑫焱合金铜材有限公司成立于2009年，公司《年产15吨铜合金制品新建项目》环境影响报告表于2010年通过江阴市环境保护局审批，项目编号201032028100250，因市场原因，仅购置部分设备，未从事生产活动，以后也不再进行生产。因此，本报告根据该公司原环评审批资料，统计汇总现有项目污染物产生、治理及排放情况。

一、现有项目概况
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图2-3 工艺流程和产污节点图
二、与本项目有关的原有污染情况

1、废气

现有项目无工艺废气及燃料燃烧废气产生。

2、废水

现有项目废水主要为职工生活污水，产生量为240t/a，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，排入二号河。
3、固废

现有项目固体废物为金属氧化皮、含油金属屑、生活垃圾。
表2-10  固体废物利用处置情况表
序号

固体废物

名称

产生工序

属性

废物

代码

预估产生量

(t/a)

利用处置

方式

利用处置

单位

1

金属氧化皮
淬火
一般工业固废

SW17
900-002-S17
0.2
外售综合利用

/

2
含油金属屑
拉丝
危险废物

HW09
900-006-09
0.8
委托有资质单位合理处置

有危废经营资质的单位

3
生活垃圾

员工生活

生活垃圾

SW64

900-099-S64
1.5
定期清运

当地环卫部门

4、噪声

现有项目噪声源主要为接头机、拉丝机、轧头机等生产辅助设备运行噪声，噪声源强≤85dB(A)，经建筑物车间厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

三、现有项目总量控制指标表
表2-11 现有项目污染物排放总量表
种类

污染物名称

实际排放总量

核定排放总量

废气
/
/
/
废水

废水量

0

240
COD

0

0.1080/ 0.0120
SS

0

0.0840/0.0024

氨氮

0

0.0108/0.0010

TP
0

0.0019/0.0001

TN
0

0.0168/0.0029

固废

0
0
四、现有项目存在的环保问题及以新带老措施
公司现有项目因市场原因，仅购置部分设备，未从事生产活动，以后也不再进行生产。经核实，现有项目不存在环境问题，无环保信访和投诉。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

根据《江阴市生态环境状况公报（2025年度）》，2025年江阴市空气质量状况见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表
年份

污染物

年评价指标

现状浓度

μg/m3
标准值

μg/m3
占标率/%

达标情况

2025年

SO2
年平均质量浓度

8
60

13.33 
达标

NO2
年平均质量浓度

34.2

40

85.50 

达标

PM10
年平均质量浓度

53.0

60

88.33 

达标

PM2.5
年平均质量浓度

32

30

106.67 

不达标

CO

日平均质量浓度

1103

4000

27.58 

达标

O3
日最大8小时平均浓度

181

160

113.13 

不达标

对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026），江阴市SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值；PM10年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值。因此，该区域为不达标区。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。
2、地表水

根据《江阴市生态环境状况公报（2025年度）》，2025年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中12个断面达到Ⅱ类。
3、环境噪声

本项目位于江阴市周庄镇宗言村严下场77号，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发【2020】71号，位于周庄镇2类区，执行2类区标准。且项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。
4、生态环境
本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。
6、地下水、土壤
本项目建设地地面已全部硬化，运营期对地下水、土壤的影响较小，因此不开展地下水、土壤现状调查。


	环境

保护

目标
	（1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-5。

表3-5 环境空气保护目标一览表

名称

坐标°

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

霍家巷
120.415843

31.888016

居民

100户/300人

二类区

W
72.8
徐家住基
120.413160

31.889674

居民

120户/360人

二类区

NW

335
黄土墩村
120.412538

31.886686

居民

200户/600人

二类区

SW
360
严下场村
120.416390

31.886367

居民

30户/90人
二类区

S
116
江阴市泰博实验学校

120.41761

31.883060

学校
师生300人
二类区

S

430

城西界下
120.420671

31.885611

居民

300户/720人
二类区

E

395
（2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。

（3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。

（5）水环境

表3-6 水环境保护目标表

保护对象

保护内容

相对厂界/m

相对排放口/m

与本项目的水利联系

距离

坐标

高差

距离

坐标

X

Y

X

Y

张家港河
水质

291

292

-2

—

253

258

-3

间接纳污水体



	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
本项目熔铸工序产生的颗粒物有组织执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准，无组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；铍及其化合物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准；锯切、加热挤压、剥皮等工序产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。
表3-7 大气污染物排放标准

产污环节
评价因子

最高允许排放浓度(mg/m3)

排气筒高度（m）
排放速率

(kg/h)

无组织排放浓度限值

选用标准

浓度(mg/m3)

熔铸
颗粒物
30

15

/
0.5

《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准；《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准
铍及其化合物

0.01
15
0.00073
0.0002

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准

锯切、加热挤压等工序

非甲烷总烃
/

/

/

4.0

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准
厂区内颗粒物无组织排放应符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A中表A.1中厂区内颗粒物无组织排放限值要求；厂区内VOCs无组织排放限值应符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的规定，具体见表3-8。
表3-8 建设项目厂区内VOCS无组织排放限值  单位：mg/m3
污染物项目
监控点限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

20

监控点处任意一次浓度值

颗粒物
5.0

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

2、废水

本项目生活污水接管至江阴市周北污水处理有限公司集中处理。废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。该污水处理厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入二号河，最终纳污河流为张家港河。具体见表3-9。
表3-9 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲）

项目
污水处理厂接管标准（mg/L）

排放标准（mg/L）
pH

6~9

6~9

COD

500

50

SS

400

10

氨氮

45

4（6）*

总磷

8

0.5

总氮

70

12（15）*

注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、厂界噪声

根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于2类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A)。

4、固废贮存标准

本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办【2024】16号）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。



	总量

控制

指标
	建设项目污染物排放总量指标见表3-10。

表3-10 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a）

注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。
本项目建成后新增生活污水排放量为120t/a，COD、氨氮、TP、TN新增排放总量分别为0.006t/a、0.0004t/a、0.0001t/a、0.0014t/a，根据总量控制原则，新增水污染物排放总量在周庄镇控源截污内平衡。
本项目新增颗粒物、非甲烷总烃排放量分别为0.056t/a、0.0056t/a，根据总量控制原则，本项目新增废气总量在周庄镇内平衡。
固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。


四、主要环境影响和保护措施

	施工
期环
境保
护措
施
	本项目租用闲置厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、废气
1.1废气产排情况
本项目废气主要为熔铸工序产生的颗粒物（含铍及其化合物）；锯切、加热挤压、剥皮、拉丝、回火工序产生的非甲烷总烃。
综上，本项目有组织废气产生及排放情况见表4-1，无组织废气产生及排放情况见表4-2。

表4-1有组织大气污染物排放状况

污染源名称

排气量

(Nm3/h)

污染物名称

产生状况
治理

措施

去除率

排放状况

执行标准

排放

高度

（m）

排放

方式

浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

产生量(t/a)

浓度

(mg/m3)
速率

(kg/h)

排放量(t/a)

浓度

(mg/m3)
速率

(kg/h)
熔铸

15000
颗粒物
9.6500
0.1448

0.3474

布袋除尘装置
95%

0.4825
0.0072

0.0174

30

/
15

连续DA001

其中

铍及其化合物

0.1833 
0.0028 

0.0066

0.0083 
0.0001 

0.0003

0.01

0.00073

注：年运行时间按2400小时计。

表4-2 无组织排放废气产生源强

污染源位置

污染物

名称

工序

无组织源强（t/a）

无组织排放速率（kg/h）

工作时间（h/a）

面源

面积（m2）

高度（m）

熔铸车间

颗粒物
未捕集废气
0.0386
0.0161 

2400

1016.75

10

其中

铍及其化合物

0.0007

0.0003

加工车间

非甲烷总烃

锯切、加热挤压、剥皮、拉丝、回火

0.0056
0.0023 

2400

1512

10

表4-3  排放口基本情况表

编号

名称

排气筒底部中心坐标/°

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气温度/℃

污染物

排放浓度

(mg/m3)
排放速率

(kg/h)
排放标准

排放口类型
X

Y

1

DA001
120.416197

31.887697

15

0.4

60

颗粒物
0.4825 
0.0072

GB39726-2020

一般排放口
其中

铍及其化合物

0.0083 
0.0001 

DB32/4041-2021

1.2废气污染设施可行性分析
根据项目特点，本项目拟在熔铸工序废气产生点上方设置集气罩，产生的颗粒物（含铍及其化合物）经风机收集汇入一套布袋除尘装置处理，最后由1根15米高排气筒（DA001）排放，颗粒物的排放浓度为0.4825mg/m3、排放量为0.0174t/a，铍及其化合物的排放浓度为0.0083mg/m3、排放量为0.0003t/a，未捕集的颗粒物、铍及其化合物在车间无组织排放，排放量分别为0.0386t/a、0.0007t/a；锯切、加热挤压、剥皮、拉丝、回火工序因乳化液受热挥发，产生少量非甲烷总烃，产生量约0.0056t/a，产生量很少，在车间无组织排放。
综上所述，本项目废气经收集妥善处置后，各污染物满足相关标准要求，能够达标排放。
1.3卫生防护距离计算
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规范要求，为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。计算公式如下：
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式中： 
[image: image4.wmf]c

Q

------大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；
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C

 -------大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方（mg/m3）；      

L -------大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

 r ------- 大气有害物质无组织排放源所在生产单元等效半径，单位为米（m）；

A、B、C、D------卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。计算结果见表4-4。
表4-4 无组织卫生防护距离计算表

产生点

污染物

Qc
Cm
r

A

B

C

D

L计
L

熔铸车间

颗粒物
0.0161
0.45
17.99
470

0.021

1.85

0.84

2.105
50

加工车间
非甲烷总烃

0.0023
2

21.94

470

0.021

1.85

0.84

0.028

50
根据上表计算结果，需分别以熔铸车间、加工车间边界向外设置50m卫生防护距离，叠加形成包络线。根据现场勘查，距离厂界最近敏感目标为西侧72.8m处的霍家巷居民，卫生防护距离范围内无敏感目标，所以本项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控范围内。
1.4非正常工况

非正常工况指生产过程中开、停车（工、炉）状态、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

根据工程分析，本项目非正常排放主要考虑废气处理装置出现故障，此时废气未有效处置排入大气，将造成周围大气环境污染。

本项目非正常排放状况主要是：布袋除尘装置发生故障，导致废气处理效率降为0%。本项目非正常情况见表4-5。
表4-5 非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放

单次持续时间

年发生频次/次

排放浓度/（mg/m3）

排放速率/（kg/h）

排放量/（kg）

熔铸工序
布袋除尘装置发生故障

颗粒物
9.6500 
0.1448 

0.2895
2h

1

铍及其化合物

0.1833 
0.0028 

0.0056

1.5监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）开展自行监测，本项目营运期废气监测计划见下表。
表4-6 本项目营运期污染源监测计划
类别

监测点位

监测指标

监测频次

废气

DA001

颗粒物、铍及其化合物
半年1次
厂界
颗粒物、非甲烷总烃、铍及其化合物
1年1次

厂区内
颗粒物、非甲烷总烃

1年1次

1.6大气环境影响

本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好。卫生防护距离范围内无敏感目标；本项目各工序产生的废气经妥善处置后达标排放，排放量较小，对大气环境影响较小。
2、废水

2.1废水产排情况

本项目无生产废水产生，只新增职工生活污水，生活污水产生量为360t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入二号河，最终排入张家港河。
表4-7 项目建成后废水产生及排放情况

来源

废水量

t/a

污染物

名称

污染物产生量

治理
措施

污染物接管量

污染物排放量

浓度

mg/L

产生量

t/a

污染物名称

浓度

mg/L

接管量

t/a

浓度

mg/L

排放量

t/a

生活

污水

360

COD

500
0.1800 
化粪池

COD

450

0.1620 
50

0.0180 
SS

400
0.1440 

SS

350

0.1260 

10

0.0036 

NH3-N

45
0.0162 

NH3-N

45

0.0162 

4

0.0014 

TP

8
0.0029 

TP

8

0.0029 

0.5

0.0002 

TN

70

0.0252 

TN

70

0.0252 

12

0.0043 

2.2接管可行性分析

a．接管处理能力分析

江阴市周北污水处理有限公司设计处理能力为1.5万t/d，本项目接管废污水量约为1.2t/d，接管量很少，不会对江阴市周北污水处理有限公司产生冲击负荷，因此，本项目从水量分析接管进入江阴市周北污水处理有限公司是可行的。
b.接管水质可行性分析

生活污水水质简单，主要污染物质为COD、SS、NH3-N、TP、TN，经化粪池预处理后污染物浓度满足接管要求，不会对污水处理厂造成冲击。

c.污水收集管网

江阴市周北污水处理有限公司目前正常运营，项目拟建地周边管网已建设完善，能保证项目建成后污水接入江阴市周北污水处理有限公司。
综上，本项目生活污水接入江阴市周北污水处理有限公司处置可行。

2.3废水排污口规范化设置
项目废水排污口应按照《江苏省污染源排放口设置及规范化整治管理办法》的有关规定设置与管理。废水排污口按照要求预留采样位置（在厂区内建造），便于日常排水监测，并在排污口（厂内）附近醒目处，设置环保图形牌。本项目废水间接排放口基本情况见表4-10、废水污染物排放信息见表4-11。
表4-10 本项目废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标/°

废水排放量

（万t/a）
排放

去向

排放

规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

1

DW001
120.415907
31.887761
0.036
进入城镇污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

流量产生期间

江阴市周北污水处理有限公司
COD

50

SS

10

NH3-N

4

TP

0.5

TN

12

表4-11 废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（kg/d）

年排放量（t/a）

1

DW001

COD

450

0.54
0.1620 
2

SS

350

0.42

0.1260 

3

NH3-N

45

0.054

0.0162 

4

TP 

8

0.0096

0.0029 

5

TN

70

0.084

0.0252 

全厂排放口合计

COD

0.1620 
SS

0.1260 

NH3-N

0.0162 

TP

0.0029 

TN

0.0252 

2.6监测计划
本项目无生产废水产生，只新增员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理，故不开展地表水环境监测计划。
水环境影响评价结论：

本项目生活污水接管江阴市周北污水处理有限公司，根据对江阴市周北污水处理有限公司接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合江阴市周北污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。
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	3、噪声

3.1噪声达标情况

本项目噪声源主要为箱式炉、通用扎头机、拉丝机等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。本项目主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表4-12。

表4-12 主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

注：以生产车间西南角作为原点，正东方向为正X轴，正北方向为正Y轴。

表4-13  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
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	表4-14 工业企业噪声防治措施及投资表
表4-15  本项目建成后厂界噪声影响值预测

预测点位

北厂界

东厂界

南厂界

西厂界

本项目贡献值dB（A）

48.6 
47.2 

45.4 

41.5 

标准dB（A）

昼间：60
昼间：60
昼间：60
昼间：60
由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值，对厂界噪声影响较小。最近敏感目标为距离本项目厂界72.8米的霍家巷，项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此经采取措施后，本项目对敏感目标的影响较小。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期噪声监测计划见下表。
表4-16  本项目营运期污染源监测计划

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

噪声
厂界
等效连续A声级（Leq）
1次/季度
GB12348-2008表1中2类标准
4、固体废物

4.1固废产生情况

本项目固体废物主要为炉渣、金属边角料、金属氧化皮、滤尘、废布袋、废模具、含油金属屑、废机油、废乳化液和员工生活垃圾。
建设项目固体废物产生情况见表4-17。
表4-17  建设项目固体废物产生情况汇总表

序号

副产物

名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量

（吨/年）

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

炉渣
熔铸
固
炉渣

4

√

/
固体废物鉴别标准通则
2
金属边角料

锯切

固

铜、铍

9.5

√

/
3
金属氧化皮

剥皮、固溶

固

铜、铍

6
√

/
4
滤尘

废气治理

固

粉尘

0.33

√

/
5
废布袋

废气治理

固

废布袋

0.1

√

/
6
废模具

模具更换

固

废模具

5
√

/
7
含油金属屑

拉丝

固

沾染油污金属屑

0.5

√

/
8
废机油

设备维护
液

矿物油

0.2

√

/
9

废乳化液

锯切、拉丝

液

油水混合物

2.2
√

/
10

生活垃圾

生活活动

固

生活垃圾

6.1

√

/
建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-18。
表4-18 运营期固体废物分析结果汇总表

序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

危险特性

鉴别方法

危险

特性

废物

类别

废物代码

估算产生量(t/a)

1

炉渣
一般工业固废

熔铸
固
炉渣

/

/

SW17

900-002-S17

4

2
金属边角料

锯切

固

铜、铍

/

/

SW17

900-002-S17

9.5

3
金属氧化皮

剥皮、固溶

固

铜、铍

/

/

SW17

900-002-S17

6
4
滤尘

废气治理

固

粉尘

/

/

SW59

900-099-S59

0.33

5
废布袋

废气治理

固

废布袋

/

/

SW59

900-009-S59

0.1

6
废模具

模具更换

固

废模具

/

/

SW17

900-001-S17

5
7
含油金属屑

危险废物

拉丝

固

沾染油污金属屑

《国家危险废物名录》（2025年）
T,I

HW09

900-006-09

0.5

8
废机油

设备维护
液

矿物油

T，I

HW08

900-214-08

0.2

9

废乳化液

锯切、拉丝

液

油水混合物

T

HW09

900-006-09

2.2
10

生活垃圾

生活垃圾

生活活动

固

生活垃圾

/

/

SW64

900-099-S64

6.1

本项目固体废物利用处置方式具体见表4-19。

表4-19 建设项目固体废物利用处置方式评价表
序号

固体废物

名称

产生工序

属性

废物

代码

产生量

(t/a)

利用处置

方式

利用处置

单位

1

炉渣
熔铸
一般工业固废

SW17

900-002-S17
4

外售综合利用
/

2
金属边角料

锯切

SW17

900-002-S17

9.5

3
金属氧化皮

剥皮、固溶

SW17

900-002-S17

6
4
滤尘

废气治理

SW59

900-099-S59
0.33

5
废布袋

废气治理

SW59

900-009-S59
0.1

6
废模具

模具更换

SW17

900-001-S17
5
7
含油金属屑

拉丝

危险废物

HW09
900-006-09
0.5

委托有资质单位合理处置

有危废经营资质的单位

8
废机油

设备维护
HW08

900-214-08
0.2

9

废乳化液

锯切、拉丝

HW09
900-006-09
2.2
10

生活垃圾

生活活动

生活垃圾

SW64

900-099-S64
6.1

定期清运

当地环卫部门

4.2一般固废包装及贮存场所环境影响分析：

公司拟按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020要求建设固废堆场（10m2）
4.3危险废物包装及贮存场所环境影响分析：

本项目含油金属屑、废机油、废乳化液存储在危废专用收集贮存箱等危废智能收集设备，由江阴市锦绣江南环境发展有限公司负责收集处置，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。

4.4运输过程的环境影响分析
在固体废物清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止其发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。该废物由供应商委托有资质的运输公司运输，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出。因此，在做好上述措施的前期下，运输过程对环境影响较小。

   4.5委外处置的环境影响分析

危险废物应送往有资质的单位进行集中统一的处理，危废转移处置的应遵守国家和省有关规定，并严格执行转移联单制度。因建设单位危废产生量小于10吨/年，拟与江阴市锦绣江南环境发展有限公司签订危废协议，企业承诺尽快完善该手续，报环保部门备案（企业承诺书见附件）。

   4.6固体废物污染防治措施及其技术分析

本项目危险废物每三个月收集一次，一般固废每周收集一次，生活垃圾每天收集一次；本项目固体废物贮存场所面积15m2（危废智能收集设备5m2，一般固废贮存场所10m2），能够满足贮存需求。

4.7加强危险废物申报管理及落实信息公开制度

项目实施后，企业将结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。企业将在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；企业有官方网站的，在官网上同时公开项目信息。
4.8风险防范措施
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.1中相关物质辨识标准、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的规定和《化学品分类、警示性标签和警示说明安全规范急性毒性》（GB20592-2006），《职业性接触毒物危害程度分析》（GBZ230-2010）等，本项目不存在重大危险源。

项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。
5、地下水、土壤

本项目地下水、土壤污染途径主要为以下两方面：

根据《地下水污染源防渗技术指南（环办土壤函〔2020〕72 号）》，结合地下水、土壤污染源情况，本次设置的分区防控要求见下表4-22。
表4-22 本项目污染区划分及防渗要求
厂区
区域
防渗分区
污染控制难易程度
天然包气带防污性能
污染物类型
防渗技术要求
危废贮存设施
重点防渗区
难
中
危险废物、有机污染物
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7；
或参照GB18598执行
一般固废堆场、生产车间、仓库
一般防渗区
易
中
其他类型
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；
或参照GB16889执行
办公区
简单防渗区
易
中
其他类型
一般地面硬化
因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。
6、生态

本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。
7、环境风险

7.1风险物质

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料物性的分析，本项目涉及环境风险物质为机油、废机油、废乳化液、含油金属屑，经计算Q＜1。

表4-23  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

最大存在总量qn(t)

临界量Qn(t)

该种危险物质Q值

1

机油

0.2

2500

0.00008
2
废机油

0.2

50
0.004

3

废乳化液

0.6
50
0.012

4

含油金属屑

0.2
50
0.004

项目Q值

0.02008
注：废机油、废乳化液、含油金属屑的临界值采用表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量。
7.2环境风险识别

风险单元主要包括生产装置、贮运及环保工程等。详细见表4-24。

表4-24 各生产单元潜在危险分析
序号

风险类型

危险部位

主要危险物料

事故类型

事故成因

1

主体工程
生产车间

机油
泄漏、火灾、爆炸

腐蚀、误操作、管道破损，导致泄漏

2
贮运工程
仓库

2

环保工程
危废智能收集设备
废机油、废乳化液、含油金属屑
泄漏、火灾
防渗材料损坏等

废气处理装置

颗粒物
事故排放

设备腐蚀、材质缺陷、操作失误等

7.3环境风险分析

企业环境风险情况见表4-25。
表4-25 企业风险源分布及传播途径及次生危害
在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。

8.电磁辐射。

本项目不涉及。




五、环境保护措施监督检查清单

六、结论

	综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在周庄镇内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	/
	0.056
	0
	0.056
	+0.056

	
	其中
	铍及其化合物
	0
	0
	/
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	/
	0.0056
	0
	0.0056
	+0.0056

	废水
	废水量
	0
	240
	/
	360
	240
	360
	+120

	
	COD
	0
	0.1080/ 0.0120
	/
	0.1620/0.0180 
	0.1080/ 0.0120
	0.1620/0.0180 
	0.0540/0.006 

	
	SS
	0
	0.0840/0.0024
	/
	0.1260/0.0036 
	0.0840/0.0024
	0.1260/0.0036 
	0.0420/0.0012

	
	氨氮
	0
	0.0108/0.0010
	/
	0.0162/0.0014 
	0.0108/0.0010
	0.0162/0.0014 
	0.0054/0.0004 

	
	总磷
	0
	0.0019/0.0001
	/
	0.0029/0.0002 
	0.0019/0.0001
	0.0029/0.0002 
	0.0010/0.0001 

	
	总氮
	0
	0.0168/0.0029
	/
	0.0252/0.0043 
	0.0168/0.0029
	0.0252/0.0043 
	0.0084/0.0014 

	一般工业

固体废物
	炉渣
	0
	0
	/
	4
	0
	4
	+4

	
	金属边角料
	0
	0
	/
	9.5
	0
	9.5
	+9.5

	
	金属氧化皮
	0.2
	0
	/
	6
	0.2
	6
	+5.8

	
	滤尘
	0
	0
	/
	0.33
	0
	0.33
	+0.33

	
	废布袋
	0
	0
	/
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	废模具
	0
	0
	/
	5
	0
	5
	+5

	危险废物
	含油金属屑
	0.8
	0
	/
	0.5
	0.8
	0.5
	-0.3

	
	废机油
	0
	0
	/
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	废乳化液
	0
	0
	/
	2.2
	0
	2.2
	+2.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1  地理位置图





江阴鑫焱合金铜材有限公司年产500吨铜合金制品搬迁扩能项目
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附图2 建设地500米卫星图
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附图3a  厂区平面布置图
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附图3b  生产车间平面布置图
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项目所在地
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附图4  江苏省生态环境分区管控综合服务系统








项目所在地





附图5  周庄镇工业园区范围示意图
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附图6  污水收集管网图
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附图7 周庄镇声环境功能区划图
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附图8 本项目与三区三线规划相符性





江阴鑫焱合金铜材有限公司年产500吨铜合金制品搬迁扩能项目








项目所在地
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附图9 本项目与土地利用规划相符性
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