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关于无锡奕瑞麦默真空科技有限公司X射线

球管产业化项目环境影响报告表的批复

无锡奕瑞麦默真空科技有限公司：


你单位报批的由无锡新视野环保有限公司编制的《X射线球管产业化项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下：

一、根据无锡市惠山区数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠数投备〔2025〕331号）、无锡市惠山区发展和改革委员会《关于公布2026年一季度惠山区战略性新兴产业项目认定结果的通知》（惠发改〔2026〕7号）和报告表评价结论，在落实废水、废气治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡奕瑞麦默真空科技有限公司总投资15000万元，在无锡惠山经济开发区惠山大道1719-2号一层，租赁无锡惠山新城生命科技产业发展有限公司空置厂房2534平方米，建设年产X射线球管1000台项目。限按所报地点、内容、规模建设生产。

二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作：
1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目风冷机组用水循环使用、不排放；清洗废液委托资质单位处置、零排放；漂洗废水接入生命园污水集中预处理系统，经处理达到江苏省《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中生物医药研发机构间接排放限值后，接入污水管网进无锡上实惠投环保有限公司集中处理。生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。
3、本项目使用的螺纹紧固胶、水基清洗剂在施工状态下VOCs含量分别符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020） 表1水基清洗剂相关标准要求。零部件清洗及烘干、X射线管排气、X射线组件烘烤使用电加热。本项目零部件清洗、真空泵排气、阴极装配、阳极装配、X射线管排气、X射线组件烘烤、X射线管老练、X射线管组件装配、夹具擦拭、漏射线检测、表面清洁产生的废气经收集处理后达标排放，排放废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相关标准要求，排气筒高度≥15米。
采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放，厂界无组织排放废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相关标准要求；厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2相关标准要求。
4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。
5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等有关文件规定要求。
6、按要求规范设置排污口和标志。按规范要求制订并落实环境监测计划，监测结果及相关资料备查。

7、建设单位应落实报告表提出的环境风险防范措施，按《突发环境事件应急管理办法》《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》等要求，有针对性地建立突发环境事件隐患排查治理制度，编制环境应急预案并定期组织演练。设雨水切断阀。
8、本项目生产车间外100米范围为报告表提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。
三、本项目污染物年排放总量为：
1、水污染物：
接管考核量：

生活污水水量≤705吨，COD≤0.282吨，SS≤0.2115吨，氨氮≤0.0212吨，TN≤0.0282吨，TP≤0.0035吨。

生产废水水量≤145吨，COD≤0.1124吨，SS≤0.029吨，氨氮≤0.0029吨，TN≤0.0029吨，TP≤0.0006吨，石油类≤0.0022吨。

最终排放量：

生活污水水量≤705吨，COD≤0.0282吨，SS≤0.0071吨，氨氮≤0.0014吨，TN≤0.0071吨，TP≤0.0003吨。

生产废水水量≤145吨，COD≤0.0058吨，SS≤0.0015吨，氨氮≤0.0003吨，TN≤0.0015吨，TP≤0.0001吨，石油类≤0.0002吨。

2、大气污染物：

有组织：非甲烷总烃≤0.0406吨。

3、固体废物：零排放。

四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。

六、建设单位需针对辐射类设施另行报批环评。
（项目代码：2506-320206-89-01-327922）
无锡市数据局

                                  2026年7月31日
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抄送：无锡市生态环境局、无锡市惠山生态环境局
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