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锡数环许〔2026〕3010号


关于无锡禾嘉护理院有限公司
《无锡锦年梁溪长者社区项目环境影响报告表》的批复

无锡禾嘉护理院有限公司：

你单位报送的《无锡锦年梁溪长者社区项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件收悉。批复如下：

一、根据报告表结论，同意建设单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。
项目建设地点位于江苏省无锡市梁溪区中山路664号至674号（双号）1、2、3层，利用自有商业办公楼新建护理院项目，本次整体占地面积约3636.56m2，建筑面积约9712m2。项目总投资额7028万元，其中环保投资100万元，共设置床位94张（护理床位）用于建设护理院项目。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.本项目产生的行政办公人员生活污水经化粪池预处理后同医护人员生活污水、门诊污水、病房污水、洗衣废水、地面清洗废水、水喷淋废水、碱喷淋废水一同经污水处理站预处理，食堂废水经隔油池预处理，处理达标后一起接管城北污水处理厂集中处理，污水接管执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他机构水污染排放限值（日均值）预处理标准；氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。

2.本项目食堂废气经油烟净化装置处理后通过预留烟道通至屋顶排放，食堂油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准；污水处理站周边空气中污染物氨、硫化氢、臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度要求，厂界的氨、硫化氢、臭气浓度，执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1排放限值要求。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求；医疗固废管理按照《医疗废物管理条例》(中华人民共和国国务院令(第380号)、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(卫生部[2003]第36号令)、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206号)、《医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施设备设置规范》(DB32/T3549-2019)的要求。
5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，污染物年排放总量核定如下：
1.大气污染物（有组织）：油烟≤0.00513吨。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤23950.52吨、COD≤1.464吨、BOD5≤0.532吨、SS≤0.294吨、氨氮≤0.266吨、总磷≤0.022吨、总氮≤0.45吨、总余氯≤0.611吨、动植物油≤0.265吨。
3、固体废物：零排放。
四、严格落实生态环境保护主体责任，建设单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2605-320213-89-05-963302）

	抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局
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