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               锡数环许〔2026〕1097号

关于江阴市华墅源水环境科技有限公司

江阴市华士镇印染园区水处理及其取水保障配套项目环境影响报告表的批复
江阴市华墅源水环境科技有限公司：

你单位向我局报送的《建设项目环境影响报告表》及其相关材料收悉并受理。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国家、江苏省建设项目环境保护管理相关规定，现已审理完结。

一、经审理查明：你单位拟在江苏省无锡市江阴市华士镇光辉路东、华新路南侧建设江阴市华士镇印染园区水处理及其取水保障配套项目。
二、我局经审查后，决定如下：

在工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实审批意见和报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，执行要求如下：

1、施工期需进一步优化取土方案，严格控制取土用地。尽可能利用河道改移、整治等工程土石方，少占、不占耕地，保护土地资源。加强工程开挖土石方管理，建立完善的水土保持方案，减少水土流失。临时占地应及时采取复垦等生态修复措施，对取土场进行复垦或整治后另作他用，以减缓对生态环境的影响。

2、废气：施工期物料堆场、拌和场等的选址应远离居民住宅等保护目标，大气颗粒物污染防治措施须符合《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》中相关规定。施工期间扬尘执行DB32/4437-2022《施工场地扬尘排放标准》表1单位边界大气污染物排放监控浓度限值。

3、废水：施工期产生的施工废水及生活污水应有效收集、妥善处置。施工期废水以及运营期生活污水经化粪池预处理后接管至江阴市华清水务有限公司集中处理、达标排放。

4、施工期噪声执行GB12523-2025《建筑施工噪声排放标准》中表1标准。运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类功能区厂界环境噪声排放限值要求。

5、落实各类固废的收集、贮存、处置和综合利用措施。一般工业固体废物执行GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》。

6、本项目污染物排放不得突破无锡市江阴生态环境局核定总量。

7、加强环境风险管理，依法制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。

8、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。

三、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前依法申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。本项目需要配套建设的防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目需要配套建设的防治污染的设施验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你单位应当重新报批环境影响评价文件；自批准之日起超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。
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