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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产15万吨水泥稳定碎石新建项目

	项目代码
	2503-320267-89-03-139948

	建设单位联系人
	张*
	联系方式
	139****7580

	建设地点
	江苏省（自治区）无锡市江阴县（区）周庄乡（街道）宗言村严下场路198号 

	地理坐标
	（ 120 度 24 分 49.971秒， 31度 53 分13.162 秒）

	国民经济

行业类别
	其他建筑材料制造（C3039）
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30、56砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	江阴市周庄镇人民政府
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	江阴周庄备[2025]84号

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	3
	施工工期（月）
	1

	是否开工建设
	☑否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	1200

	专项评价设置情况
	表1-1     专项评价设置情况判断表

专项评价类别

设置原则

设置情况

判断结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

项目排放的废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
无需专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目生产废水处理达标后全部回用于生产，生活污水经预处理后接管至亚同环保水处理江阴有限公司。       
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质。
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目用水依托自来水管网，不采用河道取水。
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不属于海洋工程建设项目。


	规划情况
	规划名称：《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》
审查机关：江阴市人民政府
审批文号：澄政复[2023]31号

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名：《江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书》
审查机关：江阴市环境保护局

审查意见名称及文号：《关于江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书的批复》（批文号：澄环管[2008]20号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划相符性分析
2、规划环境影响评价相符性分析
表1-2  本项目与《江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书》及其批复意见相符性分析

综上所述，本项目建设符合规划和环境保护规划，项目选址合理。



	其他符合性分析
	1、“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线相符性

本项目位于江阴市周庄镇宗言村严下场路198号，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表1-3。

表1-3     与项目距离最近的重要生态功能区
由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内。综上，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）以及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中的相关要求。

（2）环境质量底线相符性

（3）资源利用上线相符性

本项目为水泥稳定碎石生产项目，不属于“两高”项目，项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线。项目位于江阴市周庄镇宗言村严下场路198号，租用现有厂房进行建设，符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。
（4）环境准入负面清单相符性

项目所在地目前尚未制定环境准入负面清单，本次评价对照《市场准入负面清单》（2022年版）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号文）进行说明，具体见表1-4、1-5和1-6。

综上，本项目符合“三线一单”要求。

（5）与江苏省生态环境分区管控相符性分析
本项目位于江阴市周庄镇宗言村严下场路198号，根据江苏省生态环境分区管控综合查询报告书，建设地区域属于重点管控单元（江阴市中心城区），其相符性分析具体见下表。

综上所述，本项目符合江苏省生态环境分区管控综合服务系统的相关要求。
（6）与江阴市周庄镇“三区三线”划定成果相符性分析
本项目位于江阴市周庄镇宗言村严下场路198号，经对照江阴市周庄镇“三区三线”划定成果，本项目位于城镇开发边界内，与“三区三线”划定成果相符，具体见附图6。
2、产业政策相符性分析

本项目从事水泥稳定碎石的生产，对照《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），项目属于其他建筑材料制造，产业政策相符性分析具体见表1-8。

综上，本项目符合国家和地方产业政策要求。

3、本项目与国家及地方政策相符性分析，具体见表1-9。

表1-9  本项目与国家及地方政策相符性分析一览表

综上，本项目符合国家和地方相关政策要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

2025年3月3日，江阴市周庄镇人民政府以“备案证号：江阴周庄备[2025]84号”文对本项目准予备案，项目代码：2503-320267-89-03-139948。本项目主要生产水泥稳定碎石，行业类别为其他建筑材料制造（C3039），属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“二十七、非金属矿物制品业30、56砖瓦、石材等建筑材料制造303中‘粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）；以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的’”，建设单位委托冠誉环境（江苏）有限公司开展该项目环境影响评价工作。冠誉环境（江苏）有限公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。
本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请建设单位按照国家有关法律、法规和相关标准执行。

2、项目概况

项目名称：年产15万吨水泥稳定碎石新建项目；
行业类别：其他建筑材料制造（C3039）；
项目性质：新建；

建设规模：年产水泥稳定碎石15万吨；

建设地点：江阴市周庄镇宗言村严下场路198号；

投资总额：总投资500万元，其中环保投资15万元；
劳动定员：劳动定员10人；

工作制度：年生产天数300天，8h“一班制”生产。
3、生产规模及内容

建设产品方案见表2-1。

表2-1      建设项目产品方案

序号

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称及规格

设计生产能力（a）
年运行时数（hr）

1
生产车间
水泥稳定碎石
15万吨
2400
4、主要生产设施

本项目主要生产设备见表2-2。
表2-2   本项目主要生产设备一览表

5、主要原辅材料及燃料

本项目原辅材料使用情况见表2-3。
表2-3   主要原辅材料使用情况表
6、建设项目主体、共用、储运、辅助及环保工程

本项目利用现有闲置厂房进行建设，主体工程为厂房内部布局调整、生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括储运工程、环保工程和其他配套工程的完善建设。建设项目工程内容见表2-4。

表2-4    建设项目工程内容

工程名称
建设名称
设计能力

备注
主体工程

生产车间

600m2
位于车间室内，利用现有

贮运工程

贮存
水泥储罐
100t*1

新增，用于水泥储存

运输

厂内运输由车间配套铲车承担

5辆
满足生产需求
厂外委托社会运输车运输

20辆
满足生产需求
公用工程
给水系统
DN100

由区内自来水管网提供，利用现有
排水系统
雨水
DN400

直接排入区内雨水管网，利用现有
废水
DN300

厂区污水管网，利用现有
供电
315kVA

利用现有变压器，新增用电量
环保工程
生活污水
化粪池
20m3
简单预处理，利用现有
生产废水、初期雨水
砼清洗分离+三级沉淀池

15m3/d
新增，处理生产废水（场地冲洗废水、输送带清洗废水、搅拌机清洗废水、车辆清洗废水）和初期雨水
废气

水喷淋装置
1套
新增，用于处理黄砂、石子输送产生的颗粒物废气
布袋除尘装置
1套
新增，处理水泥储罐贮存、搅拌工序产生的颗粒物废气，废气经处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为 5000m3/h，捕集率100%，去除率99.7%

固废
一般固废堆场
30m2
综合利用或处置，不排放，新增
噪声
设备减振、厂房隔声
降噪量≥25dB(A)
厂界达标
7、地理位置、车间四周现状、车间平面布置

地理位置：本项目位于江阴市周庄镇宗言村严下场路198号，具体地理位置见附图1。

车间四周现状：本项目租赁江阴市九通贸易有限公司闲置生产车间进行生产，本项目车间东侧为江阴市九通贸易有限公司砂石料堆场及码头；车间南侧、西侧为江苏巨洋精密造型材料科技有限公司，主要从事型砂、精密造型砂模、冷芯砂模的生产；车间北侧为王庄路，隔路为江阴市华方混凝土有限公司，主要从事混凝土的生产。距离本项目车间最近居民点为东北侧145m处城西界下居民住宅。厂界周围500米卫星图见附图4，500米土地利用现状详见附图3。
车间平面布置：本项目车间占地面积约600m2，一层车间，主要设置生产区、一般固废堆场、废水处理区等。具体厂区平面布置图见附图2-2。

8、水平衡

本项目用水主要为职工生活用水、水泥稳定碎石配料用水、场地冲洗用水、喷淋用水、输送带清洗用水、搅拌机清洗用水和车辆清洗用水。

图2-1     建设项目水量平衡图   t/a
由上图可知，本建设项目总用水量为11100t/a，新鲜用水量8086t/a，重复用水量3014t/a，水资源重复利用率为27%。




	工艺流程和产排污环节
	1、 生产工艺流程图及产污环节

本项目主要从事水泥稳定碎石的生产。具体生产工艺流程及产污环节见图2-2（G废气、S-固废、N-噪声）。
1、生产工艺及产污环节分析
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图2-2     水泥稳定碎石生产工艺及产污环节图
工艺流程简述：
二、其他公辅设备产污环节分析

本项目生产过程中会产生相应类型的污染物，公辅设备也会产生相应污染物，主要为生产废水（W1，包括场地冲洗、输送带清洗、搅拌机清洗、车辆清洗废水）、厂区职工生活污水（W2）、风机运行产生的噪声（N2）、废气处理产生的滤尘（S1）、废布袋（S2）、废水处理产生的沉渣（S3）和厂区生活垃圾（S4）。

	与本项目有关的原有环境污染问题
	该公司成立至今无生产性活动，公司拟租用闲置厂房进行建设，根据实际调查，该厂房原为江阴市九通贸易有限公司的闲置厂房，目前作为仓库使用，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，且地面已硬化，不存在场地污染，符合环发[2012]140 号文件相关要求，故本项目所涉及车间无场地污染等环境问题，可满足本项目开发利用要求。
目前该地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理。
无其它环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境质量现状

周庄镇针对环境质量现状问题制定了相应整治方案，见附件《周庄镇大气环境整治方案》。
2、 地表水环境质量现状

本项目纳污河流为张家港河，根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，张家港河水质处于良好水平。

3、 声环境质量现状

本项目建设地50m范围内无敏感点，无需进行声环境现状调查。
4、 生态环境质量现状

本项目不涉及新增用地，无需进行生态环境现状调查。

5、 电磁辐射环境质量现状

不涉及电磁辐射影响。

6、 地下水、土壤环境质量现状
建设项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，无需进一步开展环境质量现状调查。


	环境保护目标
	1、大气环境

本项目大气环境目标统计500m范围内的环境保护目标，具体见表3-2。
表3-2     大气环境保护目标

2、声环境

本项目建设地50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目500m范围内不涉及地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目不属于产业园区外新增用地的项目，不涉及生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、大气污染物排放标准

本项目黄砂、石子输送、水泥储罐贮存以及搅拌工序产生的颗粒物有组织、无组织排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表3标准。具体见表3-3。
表3-3   废气污染物排放标准
2、废水污染物排放标准

本项目废水主要为生产废水和生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理，污水厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，处理出水达到DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入张家港河，具体见表3-4。

表3-4     污水排放标准限值

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、噪声排放标准

根据本项目所在地声环境功能区划图，本项目位于“站场、服务区”，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），除方案划分的1、3类区以外的区域，均为2类声环境功能区，本项目不在1、3类声环境功能区，不属于4类声环境功能区，故本项目厂界噪声排放参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准见表3-5。

表3-5     工业企业厂界环境噪声排放标准

4、固废贮存标准

本项目一般工业固废贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行，不得形成二次污染。

生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总量控制指标
	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子：

水：COD、氨氮、TP、TN和悬浮物SS（考核因子）

废气：颗粒物；
建设项目污染物排放总量指标见表3-6。

表3-6    建设项目污染物排放总量指标    单位　t/a

污染物名称
产生量
削减量
接管量
外排量
建议申请量
生产废水
废水量
3138
3138
/

/

/

SS
31.38
31.38
生活污水
废水量
120

0
120
120
+120/120

COD
0.06

0.006
0.054

0.006

+0.054/0.006

SS
0.048

0.006
0.042

0.0012

+0.042/0.0012

氨氮
0.0054

0
0.0054

0.0005

+0.0054/0.0005

TP
0.001

0
0.001

0.0001

+0.001/0.0001

TN
0.0084

0
0.0084

0.0014

+0.0084/0.0014

废气
有组织

颗粒物
44.4
44.2668
-
0.1332
+0.1332
无组织

颗粒物
6.14
6.124
-
0.016
+0.016
合计
颗粒物
50.54
50.3908
-
0.1492
+0.1492
固废
一般工业固废

199.3
199.3
-
0

0

危险固废

0
0
-
0
0
生活垃圾

1.5
1.5
-
0
0
注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 
本项目生产废水经砼清洗分离+三级沉淀池处理后全部回用，无生产废水外排。 

本项目生活污水接管量120t/a，COD、SS、氨氮、总磷和总氮接管量分别为0.054t/a、0.042t/a、0.0054t/a、0.001t/a和0.0084t/a，总量控制因子为COD、氨氮、总磷和总氮排放总量分别为0.006t/a、0.0005t/a、0.0001t/a和0.0014t/a。由于本项目生活污水接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理，因此根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在周庄镇控源截污内平衡。特征因子悬浮物SS排放总量为0.0012t/a，作为该企业考核指标。
本项目大气污染物排放总量为颗粒物0.1492t/a，废气总量可在周庄镇内平衡。

固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目利用现有闲置厂房进行建设，不涉及土建，主要为厂房内部布局调整、生产及辅助设备的购置、安装和调试等，施工期较短，各类污染物的产生量较少，在采取相应的防治措施后，对周围环境的影响很小，并会随施工期的结束而消失，所以本报告不作具体分析。

	运营期环境影响和保护措施
	1、 运营期产污环节概况
本项目运营期主要污染物产生见表4-1。

表4-1     建设项目主要污染物产生情况一览表

类别
编号
产生环节
污染因子
产生特征
去向
废气
G1
黄砂、石子输送
颗粒物
连续
作业时密闭，喷淋装置降尘，在车间内无组织排放
G2

水泥储罐贮存

颗粒物

连续

经布袋除尘装置处理后通过DA001排放

G3

搅拌

颗粒物

连续

经布袋除尘装置处理后通过DA001排放

废水

W1

场地冲洗、输送带清洗、搅拌机清洗、车辆清洗
生产废水（SS）
间歇
经砼清洗分离+三级沉淀处理后全部回用，不外排
W2

职工生活

生活污水（COD、SS、氨氮、总磷、总氮）
间歇

经预处理后接入亚同环保水处理江阴有限公司处理后排放至张家港河
固废
S1
废气处理
滤尘
间歇
回用于生产
S2
废气处理
废布袋
间歇
外售综合利用
S3

废水处理
沉渣
间歇
回用于生产
S4
职工生活
生活垃圾
间歇
环卫部门收集
噪声
N1
搅拌
噪声
连续
室内排放
N2
风机
噪声
连续
室外排放
2、废气
略。
3、废水

略。
4、噪声

略。
5、固废

略。

6、地下水、土壤

略。
7、生态

略。

8、环境风险

略。
9、电磁辐射

略。
10、排污口规范化管理

略。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	经风机引入配套的“布袋除尘”装置处理后通过1根15m高排气筒排放
	颗粒物有组织排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m³，排放速率≤1kg/h

	地表水环境
	DW001生活污水接管口
	COD

SS

氨氮

总磷
总氮
	生活污水经“化粪池”预处理后，接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理
	达DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002表1一级A标准后排入张家港河，即pH6-9、COD≤50 mg/L、SS≤10 mg/L、氨氮≤4 mg/L、总磷≤0.5 mg/L和总氮≤12 mg/L

	
	/
	SS
	生产废水经废水处理设施处理后全部回用，无生产废水外排
	暂无相关要求

	声环境
	生产车间
	搅拌机、风机
	噪声
	①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙体为实砌墙体；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④风机位于室外，设置单独隔声罩，进一步起到降噪作用；⑤加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。
	达GB12348-2008表1中2类标准即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A) ，夜间不生产

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目一般工业固废（废布袋）经收集后均外售综合利用，滤尘、沉渣经收集后回用于生产，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目采取“源头控制”、“分区防控”的要求，废水处理区、一般固废仓库、其他生产和仓库区域采取“黏土铺底+水泥硬化”的防渗措施，做到“防渗漏、防雨淋、防扬尘”的要求，杜绝固废接触土壤及室外堆放，防止降水淋溶、地表径流，厂区道路等区域采取普通水泥铺装的防渗措施。

	生态保护措施
	本项目利用现有厂房建设，不涉及新增用地，无生态环境影响。

	环境风险
防范措施
	1、加强对原辅材料、危废的管理，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 
2、落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。
3、要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 
4、企业应按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。
5、做好总图布置和建筑物安全防范措施。
6、准备各项应急救援物资，如灭火器、黄砂、空桶、铁锹及个人防护措施防护服、防护罩等。 
7、仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 

8、企业定期开展安全风险辨识，严格按照标准规范建设环境治理设施。

	其他环境
管理要求
	根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目属于其他建筑材料制造（C3039），属于排污简化管理类别。具体环境监测要求见表4-20。


六、结论

	综上所述，本项目从环保角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环境保护措施治理后是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）t/a ①
	现有工程

许可排放量t/a
②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）t/a ③
	本项目

排放量（固体废物产生量）t/a④
	以新带老削减量

（新建项目不填）t/a ⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）t/a ⑥
	变化量t/a
⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	/
	0.1492
	/
	0.1492
	+0.1492

	废水
	水量
	0
	0
	/
	120
	0
	120
	+120

	
	COD
	0
	0
	/
	0.006
	0
	0.006
	+0.006

	
	SS
	0
	0
	/
	0.0012
	0
	0.0012
	+0.0012

	
	氨氮
	0
	0
	/
	0.0005
	0
	0.0005
	+0.0005

	
	总磷
	0
	0
	/
	0.0001
	0
	0.0001
	+0.0001

	
	总氮
	0
	0
	/
	0.0014
	0
	0.0014
	+0.0014

	一般工业固体废物
	滤尘
	0
	0
	/
	44.3
	0
	44.3
	+44.3

	
	废布袋
	0
	0
	/
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	沉渣
	0
	0
	/
	155
	0
	155
	+155


注：⑥=②+③+④-⑤；⑦=⑥-②
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比例





100m





200m





0





图例：        本项目建设地          本项目车间           居民住宅区





严下场





黄土墩





宗





言





路





霍家巷





后巷





江阴市泰博实验学校、雷马少年军校





殷家庄





河口





唐家巷





城西界下





小张家巷





徐家谷





154m





368m





450m





450m





412m





200m





458m





235m





145m





300m





530m





张





家





港





河





芙 蓉 大 道





路





庙





墩





路





王





庄





路





港





东





严下场








