建设项目环境影响报告表

（公示稿）
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项目名称：                                       

建设单位（盖章）：江苏宏洋包装科技有限公司                 

编制日期：            2026年6月                     

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	江苏宏洋包装科技有限公司扩建年产蜂窝纸板2400万平方米、纸箱480万平方米、纸护角20万米项目

	项目代码
	2511-320267-89-02-701802

	建设单位联系人
	付**
	联系方式
	189****8353

	建设地点
	江苏省江阴市周庄镇澄杨路1028号

	地理坐标
	（ 120 度14分 6.085 秒 31 度 48 分42.655秒）

	国民经济

行业类别
	C2239其他纸制品制造

C2231纸和纸板容器制造
	建设项目

行业类别
	十九、造纸和纸制品业22

38.纸制品制造223

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

 eq \o\ac(□,√)扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	江阴市周庄镇人民政府
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	江阴周庄备〔2025〕534号

	总投资（万元）
	4000
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	20050.58

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置情况判断表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

判断结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目废气为颗粒物、非甲烷总烃，不含设置原则中提到的污染物

无需专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水排放，生活污水接管污水处理厂

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目

本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目



	规划情况
	《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）》

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书》

审查机关：无锡市江阴生态环境局

审批文件名称及文号：关于《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书》的审查意见（澄环发〔2025〕17号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）土地利用规划相符性

本项目位于江阴市周庄镇澄杨路1028号，根据《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）》，对照工改后周庄镇工业园区示意图，本项目在升级改造后的周庄镇工业园区范围内。

根据《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）》，本项目位于二类工业用地，符合用地规划。

（2）产业定位分析

本项目为蜂窝纸板、纸箱、纸护角生产项目，对照《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办〔2022〕7号）及《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书》，本项目不违背周庄工业园产业定位。

（4）建设项目与相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性

根据《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书》结论及审查意见（澄环发〔2025〕17号），本项目与规划环境影响评价相符性的分析见下表。

表1-2 本项目与规划环评审查意见要求相符性一览表  

综上所述，本项目与周庄镇工业园区规划环评批复要求相符。

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控相符性分析
（1）生态红线

本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田。
（2）环境质量底线
本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管至江阴市龙云污水处理有限公司集中处理，固废得到合理处理，噪声、大气对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。
（3）资源利用上线

本项目生产过程中消耗一定量的水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

①与周庄镇工业园区生态环境准入清单相符性分析
根据《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书》，本项目与周庄工业园区生态环境准入清单相符，具体见表1-3。

表1-3 周庄镇工业园区生态环境准入清单
②与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析

本项目位于江阴市周庄镇澄杨路1028号，在工改后的工业园区内，需满足“周庄镇工业集中区”重点管控单元要求。分析如下：

表1-5 与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析

③与国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性
本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-8。

表1-8 本项目相符性分析
序号

内容

相符性分析

1

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

不属于限制类、淘汰类项目，符合要求

2

《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》

不属于限制类、淘汰类项目，符合要求

3

《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）
本项目不属于禁止类

4

《市场准入负面清单》（2025年版）

本项目不属于禁止准入类

5

《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》

本项目不属于限制类、淘汰类、禁止类

6

关于印发《江苏省“两高”项目管理目录（2025版）》的通知

本项目不属于两高项目

7

《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》

本项目不属于限制类、禁止类
8
《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年）》
本项目不属于限制类、淘汰类及禁止类项目
2、其他国家及地方政策相符性分析
表1-9 项目与国家及地方政策相符性分析一览表

由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

江苏宏洋包装科技有限公司成立于2020年12月，位于江阴市周庄镇澄杨路1028号，该公司《新建年产7500吨阻燃饰面壁纸项目》环境影响报告表于2023年3月6日取得无锡市行政审批局批复，设计产能为阻燃饰面壁纸7500t/a，目前该项目正在建设中。

现企业根据市场发展需求，公司拟利用位于江阴市周庄镇澄杨路1028号自有厂房20050.58平方米，购置纸芯机、复合线、分切机、印刷机等生产及辅助设备20台套，从事蜂窝纸板、纸箱、纸护角的生产，项目建成后，形成年产蜂窝纸板2400万平方米、纸箱480万平方米、纸护角20万米的生产能力。

2、工程内容及建设规模

本项目利用现有厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。
表2-1   建设项目主体工程及产品方案

序号

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称及规格

设计能力

年运行时数

扩建前

扩建后

增减量

1

生产车间

阻燃饰面壁纸（宽幅1.8m）

7500t/a

7500t/a

0

7200hr

蜂窝纸板
0

2400万平方米/年

+2400万平方米/年
7200hr

纸箱
0

480万平方米/年

+480万平方米/年
纸护角
0

20万米/年

+20万米/年
本项目产品结构示意图如下：
表2-2    建设项目公用辅助、环保等工程

类别

建设名称

设计能力

备注

扩建前

扩建后

增减量

贮运工程

原料仓库

1000m2  
1000m2  
0

室内，堆放原料，利用现有

成品仓库

1000m2  
1000m2  
0

室内，堆放成品，利用现有

公用工程

给水

DN100

DN100

0

当地自来水管网，利用现有

排水

雨水管网

DN300

DN300

0

排入市政雨水管网，雨水管网和雨水排口依托现有
雨水排放口

1个

1个

0

污水管网

DN200

DN200

0

生活污水经预处理后纳入污水处理厂集中处理，污水管网和污水排口依托现有

污水接管口

1个

1个

0

供电

300KVA

300KVA

0

利用公共变压器，依托现有

供汽
9000

9480

+480

江苏苏龙热电有限公司

环保工程

废气处理

移动式脉冲布袋除尘器

0

2套

+2套

收集效率90%，处理效率95%，新建

二级活性炭吸附装置

0

1×5000m3/h
+1×5000m3/h
收集效率90%，处理效率85%，尾气通过1根20m高排气筒（DA001）排放
二级活性炭吸附装置

0
1×12000m3/h

+1×12000m3/h

收集效率90%，处理效率85%，尾气通过1根20m高排气筒（DA002）排放

废水处理

化粪池

50m3
50m3
0

简单生化处理，依托厂区现有

固废处置

一般固废堆场

20m2
20m2
0

分类暂存，依托现有
危险废物仓库

10m2
10m2
0

噪声（隔声量）

≥25dB(A)

≥25dB(A)

-

厂界达标，新建

环境风险防范
应急水囊
0

200m3
200m3
新建

3、原辅材料及理化性质

本项目原辅材料见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。
表2-3  主要原辅料消耗表 

产品

名称

状态

成分、规格

年用量（吨/年）

最大储量（t）

存储位置

包装

方式

运输方式

扩建前

扩建后

增减量

阻燃饰面壁纸

全木浆牛皮纸

固态

/

6150

6150

0

512.8

仓库

箱装

汽运

阻燃剂

液态

聚磷酸铵30%、硫酸铵10%、双氰胺30%、磷酸二氢铵30%

1500

1500

0

50

仓库

袋装
汽运

蜂窝纸板

瓦楞纸

固态

纸

0

12960

+12960

200

仓库

箱装

汽运

牛皮纸

固态

牛皮纸

0

8640

+8640

200

仓库

箱装

汽运

玉米淀粉胶

液态

玉米淀粉、水

0

720

+720

10

仓库

吨桶

汽运

水性胶水

液态

聚乙烯醇40-50%、聚乙酸乙烯酯32-42%、去离子水10-15%

0

360

+360

10

仓库

吨桶

汽运

纸箱

水性油墨

液态

丙烯酸树脂30-50%、颜料10-15%、助剂（聚乙烯蜡）1-3%、水40-50%

0

6

+6
2

仓库

25kg桶装

汽运

纸护角

纱管纸

固态

纸

0

66

+66

2

仓库

箱装

汽运

水性胶水

液态

聚乙烯醇40-50%、聚乙酸乙烯酯32-42%、去离子水10-15%

0

360

+360

10

仓库

吨桶

汽运

辅料
机油

液态

矿物油

0

0.4

+0.4

0.2

仓库

200kg桶装

汽运

蒸汽

气态

蒸汽

9000

9480

+480

/

管道

/

管道输送

注：本项目所使用的玉米淀粉胶主要成分为玉米淀粉和水，不含其他成分，在使用过程中无挥发性有机物产生。

本项目主要原料理化性质见表2-5。


表2-5  原料理化特性、毒性毒理

原料

分子式

理化特性

燃烧

爆炸性

毒性

毒理

玉米淀粉胶

/

主要成分为玉米淀粉和水，不含其他成分，为绿色环保型胶黏剂，适用于纸制品粘合，粘度可通过水量调节。

不燃

无资料

水性胶水

/

主要成分聚乙烯醇40-50%、聚乙酸乙烯酯32-42%、去离子水10-15%，乳黄色液体，略有气味，沸点约100℃，比重1.099（25℃），pH值4-6，正常条件下储存稳定，分解产物为一氧化碳、二氧化碳。

可燃

无资料

水性油墨

/

主要成分丙烯酸树脂30-50%、颜料10-15%、助剂（聚乙烯蜡）1-3%、水40-50%，轻微气味，沸点约100℃，比重1.1（25℃），pH值8-9.5，分解产物为一氧化碳、二氧化碳。
可燃

无资料

4、主要设备
本项目涉及的主要设备见表2-6。

表2-6 主要设备一览表

产品

名称

规格型号

数量（台/套）
备注

扩建前

扩建后

增减量

阻燃饰面壁纸

阻燃饰面壁纸生产线

1600型

5条

5条

0

国产，现有

包括

烘缸

1600mm×2000mm

1

1

0

国产，现有

1600mm×2500mm
4

4

0

国产，现有

阻燃槽

2000mm×200mm×50mm

10

10

0

国产，现有

收卷机

1600型

5

5

0

国产，现有

全自动复卷机

1600型，11kw

5

5

0

国产，现有

全自动分切机

2000型

2

2

0

国产，现有

包装机

/

1

1

0

国产，现有

搅拌桶

V=70m3
4

4

0

国产，现有

空压机

50A

3

3

0

国产，现有

单梁起重机

5T

8

8

0

国产，现有

蜂窝纸板

纸芯机

3m

0

2
+2
国产，新增

纸芯机

2m

0

1

+1

国产，新增
复合线

2.4m

0

1

+1

国产，新增
复合线

1.6m

0

1

+1

国产，新增
分切机

2.7m

0

3

+3

国产，新增
分切机

2m

0

2

+2

国产，新增
纸箱

印刷机

2536型

0

1

+1

国产，新增
印刷机
1228型

0

1

+1

国产，新增
印刷机
1425型

0

1

+1

国产，新增
自动打钉机

/

0

1

+1

国产，新增
半自动打钉机

/

0

1

+1

国产，新增
手动打钉机

/

0

1
+1

国产，新增
纸护角

分切机

/

0

1

+1

国产，新增
护角线

/

0

3

+3

国产，新增
合计

28

48

+20

/

5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状

地理位置：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1028号，具体地理位置见附图1。

厂区平面布置：本项目利用现有厂房进行建设，按照生产特点及工艺需求，厂区内设置办公楼、纸箱护角车间、蜂板车间、仓库等。建设项目厂区平面布置具体见附图3。

建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市周庄镇澄杨路1028号，根据现场勘查，厂界西侧为江阴江东南华塑业有限公司等企业，北侧为江阴第四化工机械厂、江苏华宏科技股份有限公司等企业，东侧为柯达橡塑厂、江阴市双协纺织有限公司等企业，南侧为宦巷村。距离厂界最近敏感目标为南侧40米处的宦巷村居民。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。

6、工作制度及劳动定员

工作制度：扩建前后实行三班24小时工作制度，年有效工作日为300天。

劳动定员：扩建前劳动定员100人，本项目新增劳动定员80人。

7、水平衡

本项目外购水性油墨直接使用，无需调配，水性胶水使用前与水按1:1的比例进行调配；地面只进行简单的清扫，不冲洗，不产生地面冲洗废水；本项目用水主要为水性胶水调配用水和职工生活用水，均采用自来水；烘干工序采用蒸汽作为热源。

本项目水量平衡图见图2-2。

图2-2  本项目水量平衡图（单位：t/a）



	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺

本项目从事蜂窝纸板、纸箱、纸护角的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-4~2-6其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。

（一）蜂窝纸板
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图2-4  蜂窝纸板生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

略
（二）纸箱
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图2-5 纸箱生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

略
（三）纸护角
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图2-6  纸护角生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

略


	与项目有关的原有环境污染问题
	江苏宏洋包装科技有限公司成立于2020年12月，位于江阴市周庄镇澄杨路1028号，该公司《新建年产7500吨阻燃饰面壁纸项目》环境影响报告表于2023年3月6日取得无锡市行政审批局批复，设计产能为阻燃饰面壁纸7500t/a，目前该项目正在建设中。

本报告根据该公司原环评审批资料，统计汇总现有项目污染物产生、治理及排放情况。

一、现有项目生产工艺
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图2-7 工艺流程和产污节点图
二、与本项目有关的原有污染情况

1、废气
现有项目无废气产生。

2、废水

现有项目废水主要为职工生活污水，产生量为1200t/a，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市龙云污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2标准和江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，排入应天河。

3、固废

现有项目固体废物为过滤残渣、边角料、废包装袋和员工生活垃圾。其中边角料为一般固废，外售综合利用，过滤残渣、废包装袋为危险废物，委托有资质单位处置，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。
表2-8  固体废物利用处置情况表

序号

固体废物名称

产生工序

属性

废物代码

产生量(t/a)

利用处置方式

利用处置单位

1

边角料

分切

一般工业废物

SW17

900-005-S17

150

外售综合利用

/

2

过滤残渣

过滤

危险固废

HW49

900-047-49

3

委托有资质单位处置

/
3

废包装袋

原料包装

HW49

900-041-49
4.5

4

生活垃圾

员工生活

生活垃圾

SW64

900-099-S64
20.4

定期清运

当地环卫部门

4、噪声

现有项目噪声源主要为收卷机、复卷机、全自动复卷机、全自动分切机、水泵、空压机等生产辅助设备，噪声源强≤88dB(A)，经建筑物车间厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。
三、现有项目总量控制指标表

表2-9现有项目污染物排放总量表（单位：t/a）
种类

污染物名称

实际排放总量

核定排放总量

废气

/
/

/

废水

废水量

0

1200

COD

0
0.5400/0.0600  
SS

0 

0.4200/0.0120  

氨氮

0

0.0540/0.0048 

TP

0

0.0096/0.0006 

TN

0

0.0840/0.0144 

固废

0

0

四、现有项目存在的环保问题及以新带老措施

根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项污水经预处理后接入江阴市龙云污水处理有限公司集中处理。
综上所述，该公司目前暂未投入生产，环评内环保设施合理，厂房基础设施完善，已做好基本的防渗防漏，符合现行环保要求，因此无主要环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

根据《江阴市生态环境状况公报（2025年度）》，2025年江阴市空气质量状况见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表
年份

污染物

年评价指标

现状浓度

μg/m3
标准值

μg/m3
占标率/%

达标情况

2025年

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.33 
达标

NO2
年平均质量浓度

34.2

40

85.50 

达标
PM10
年平均质量浓度

53.0

60

88.33 

达标

PM2.5
年平均质量浓度

32

30

106.67 

不达标

CO

日平均质量浓度

1103

4000

27.58 

达标

O3
日最大8小时平均浓度

181

160

113.13 

不达标

对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026），江阴市SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值；PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值。因此，该区域为不达标区。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。
2、地表水

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行），地表水环境质量可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

本项目生活污水接入江阴市龙云污水处理有限公司集中处理，尾水最终纳入应天河，应天河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。本报告引用江阴市人民政府政务信息公开中环境保护板块公布的《全市69条环境综合整治河道水质明细表（2024年1-10月）》，2024年应天河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准。

3、环境噪声

本项目位于江阴市周庄镇澄杨路1028号，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发【2020】71号，位于周庄镇2类区。

4、生态环境

本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

6、地下水、土壤

本项目建设地地面已全部硬化，运营期对地下水、土壤的影响较小，因此不开展地下水、土壤现状调查。



	环境

保护

目标
	（1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-4。

表3-4 环境空气保护目标一览表

名称

坐标°

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

宦巷村

120.380184

31.854079

居民

110户/330人

二类区

S

40

陶家巷

120.376843

31.854436

居民

20户/60人

二类区

W

306

陈家仓

120.379030

31.857991

居民

30户/90人

二类区

N

190

（2）声环境：本项目厂界50m范围内声环境保护目标见表3-5。

表3-5 声环境保护目标调查表

名称

空间相对位置

离厂界最近距离/m
方位

功能区类别

声环境保护目标情况说明

X

Y

Z

宦巷村

5.5

-40.1

0

40

南侧

2类

110户，砖混结构，朝向南，建筑层高均2层

注：以厂界西南角地面作为坐标原点。

（3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目印刷工序产生的非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准；复面及涂胶工序产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。
因此，DA001（复面工序）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；因印刷、涂胶工序废气通过同一根排气筒（DA002）排放，按照从严执行原则，DA002执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准；无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。
表3-6 有组织废气污染物排放标准
排气筒/产污工序

评价因子

最高允许排放浓度(mg/m3)

排气筒

高度(m)

排放速率

(kg/h)

选用标准

DA001/复面

非甲烷总烃

60

20

3.0

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准

DA002/印刷、涂胶

非甲烷总烃

50

20

1.8

《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准

表3-7 厂界无组织废气污染物排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

标准来源

颗粒物

0.5

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准

非甲烷总烃

4.0

厂区内VOCs无组织排放限值应符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的规定，具体见表3-8。

表3-8 建设项目厂区内VOCS无组织排放限值  单位：mg/m3
污染物项目

监控点限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

20

监控点处任意一次浓度值

2、废水

本项目生活污水接管至江阴市龙云污水处理有限公司集中处理。废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。该污水处理厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，尾水排入应天河。具体见表3-9。
表3-9 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲）

项目
污水处理厂接管标准（mg/L）

排放标准（mg/L）

pH

6~9

6~9

COD

500

50

SS

400

10

氨氮

45

4（6）*

总磷

8

0.5

总氮

70

12（15）*

注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、厂界噪声

根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于2类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A)。

4、固废贮存标准

本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办【2024】16号）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。



	总量

控制

指标
	建设项目污染物排放总量指标见表3-10。

表3-10  建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a）

注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。

本项目建成后新增生活污水排放量为960t/a，COD、氨氮、TP、TN新增排放总量分别为0.048t/a、0.0038t/a、0.0005t/a、0.0115t/a，根据总量控制原则，水污染物排放总量在周庄镇控源截污内平衡。

本项目新增颗粒物、非甲烷总烃排放量分别为0.0154t/a、0.0841t/a，根据总量控制原则，本项目新增废气总量在周庄镇内平衡。

固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用自有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其他配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

1.1废气产排情况

本项目废气主要为切割、分切工序产生的颗粒物；复面、印刷、涂胶工序产生的非甲烷总烃。

本项目有组织废气产生及排放情况见表4-1，无组织废气产生及排放情况见表4-2。

表4-1有组织大气污染物排放状况

污染源名称

排气量

(Nm3/h)

污染物名称

产生状况
治理

措施

去除率

排放状况

执行标准

排放

高度

（m）

排放

方式

浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

产生量(t/a)

浓度

(mg/m3)
速率

(kg/h)

排放量(t/a)

浓度

(mg/m3)
速率

(kg/h)
复面

5000

非甲烷总烃

4.0946 
0.0205 

0.1474 

二级活性炭吸附装置

85%

0.6142 
0.0031 

0.0221 

60

3.0

20

连续DA001

印刷、涂胶

12000

非甲烷总烃

2.0186 

0.0242 

0.1744 

二级活性炭吸附装置

85%

0.3028 

0.0036 

0.0262 

50

1.8

20

连续DA002

注：年运行时间按7200小时计。

表4-2 无组织排放废气产生源强

污染源位置

污染物

名称

工序

无组织源强（t/a）

无组织排放速率（kg/h）

工作时间（h/a）

面源

面积（m2）

高度（m）

纸箱、护角生产车间

非甲烷总烃

未捕集废气

0.0194 
0.0027 

7200

1800

16

颗粒物

切割、分切

0.0077 

0.0011 

蜂板车间

非甲烷总烃

未捕集废气

0.0164 

0.0023 

7200

2000

16

颗粒物

切割、分切

0.0077 

0.0011 

表4-3  排放口基本情况表

编号

名称

排气筒底部中心坐标/°

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气温度/℃

污染物

排放浓度

(mg/m3)
排放速率

(kg/h)
排放标准

排放口类型

X

Y

1

DA001

120.384943

31.853812

20

0.3

25

非甲烷总烃

0.6142 
0.0031 

DB32/4041-2021
一般排放口

2

DA002

120.385684

31.853899

20

0.6

25

非甲烷总烃

0.3028 

0.0036 

DB32/4438-2022
一般排放口

本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好。卫生防护距离范围内无敏感目标；本项目各工序产生的废气经妥善处置后达标排放，排放量较小，对大气环境影响较小。

2、废水

2.1废水产排情况

本项目无生产废水产生，只新增职工生活污水，生活污水产生量为960t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴市龙云污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准后排入应天河。
本项目建成后全厂生活污水产生量为2160t/a（7.2t/d），化粪池停留时间按24小时计，经计算需要化粪池容积=每日生活污水产生量×停留天数=7.2×1=7.2 m3，本项目依托现有一个50m3化粪池，容积能够满足需求。
表4-9 项目建成后废水产生及排放情况

来源

废水量

t/a

污染物

名称

污染物产生量

治理
措施

污染物接管量

污染物排放量

浓度

mg/L

产生量

t/a

污染物名称

浓度

mg/L

接管量

t/a

浓度

mg/L

排放量

t/a

生活

污水

960

COD

500
0.4800 
化粪池

COD

450

0.4320 
50

0.0480 
SS

400
0.3840 

SS

350

0.3360 

10

0.0096 

NH3-N

45
0.0432 

NH3-N

45

0.0432 

4

0.0038 

TP

8
0.0077 

TP

8

0.0077 

0.5

0.0005 

TN

70

0.0672 

TN

70

0.0672 

12

0.0115 

本项目生活污水接管江阴市龙云污水处理有限公司，根据对江阴市龙云污水处理有限公司接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合江阴市龙云污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。
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	3、噪声

3.1噪声达标情况

本项目噪声源主要为纸芯机、印刷机、分切机等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。本项目主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表4-14。

表4-14 主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

注：以厂界西南角作为原点，正东方向为正X轴，正北方向为正Y轴。

表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
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	表4-16 工业企业噪声防治措施及投资表
噪声防治措施名称

噪声防治措施规模

噪声防治措施效果

噪声防治措施投资（万元）

规划防治对策

高噪声设备尽可能远离声环境保护目标，合理车间布局

25 dB（A）
3

噪声源控制措施

选用低噪声设备、低噪声工艺，对声源采用吸声、消声、隔声、减振等措施
噪声传播途径控制措施

对风机加设风机隔声罩，根据实际工况，日常生产时尽可能保持门窗关闭，对厂界的影响减至最低限度

管理措施

对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，并制定合理的噪声监测方案

表4-17  本项目建成后厂界噪声影响值预测

预测点位

北厂界

东厂界

南厂界

西厂界

本项目贡献值dB（A）

36.9 
37.4 

31.9 

36.3 

昼间现状值dB（A）

53.2
56.0
55.0
53.0
昼间叠加值dB（A）

53.3 
56.1 

55.0 

53.1 

夜间现状值dB（A）

48.6
49.3
49.2
49.6
夜间叠加值dB（A）

48.9 
49.6 

49.3 

49.8 

标准dB（A）

昼间：60

昼间：50

昼间：60

昼间：50

昼间：60

昼间：50

昼间：60

昼间：50

由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值，敏感目标宦巷村可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对周边环境噪声影响可控。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期噪声监测计划见下表。

表4-19 本项目营运期污染源监测计划

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

噪声

厂界
等效连续A声级（Leq）
1次/季度
GB12348-2008表1中2类标准

4、固体废物

4.1固废产生情况

本项目固体废物主要为边角料、滤尘、废布袋、废印版、废机油、废抹布手套、废包装桶、废活性炭和员工生活垃圾。

建设项目固体废物产生情况见表4-20。
本项目固体废物利用处置方式具体见表4-22。

表4-22 建设项目固体废物利用处置方式评价表
序号

固体废物

名称

产生工序

属性

废物

代码

产生量

(t/a)

利用处置

方式

利用处置

单位

1

边角料

切割、分切

一般工业固废

SW17

900-005-S17

2

外售综合利用

/

2

滤尘

废气治理

SW17

900-099-S17

0.1

3

废布袋

废气治理

SW59

900-099-S59

0.05

4

废印版

印刷

危险废物

HW49

900-041-49
0.2

委托有资质单位合理处置

有危废经营资质的单位

5

废机油

设备维护

HW08
900-214-08
0.2

6

废抹布手套

设备维护

HW49

900-041-49
0.01

7

废包装桶

原料包装

HW49

900-041-49
0.5

8

废活性炭

废气治理

HW49

900-039-49
3.9

9

生活垃圾

生活活动

生活垃圾

SW64

900-099-S64
16.3

定期清运

当地环卫部门

项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。
5、地下水、土壤

本项目地下水、土壤污染途径主要为以下两方面：

①
大气沉降

废气以大气沉降形式渗入周边土壤及地下水，本项目排放的有机废气、颗粒物可因重力沉降或降水的作用迁移至水和土壤中。

②
渗漏

本项目正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对土壤、地下水渗漏基本无污染。非正常工况下化粪池、污水设施发生开裂、渗漏等现象，在这几种情况下将对土壤、地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中运移。

本项目利用现有厂房进行建设，目前已有土壤、地下水防控措施如下：

①厂区道路采取水泥硬化防渗处理，满足普通防渗要求。

②车间内全部采用水泥地坪，满足一般原料仓库、成品仓库、办公区的需要。

③厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，具有良好的防渗作用。

④化粪池采用玻璃钢成品化粪池，由合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作，密封性好，永不渗漏，强度高，受压均匀，行车不沉降，不变形等优点，满足一般防渗要求。

此外本项目拟采取以下措施：
①建立有效的事故废水收集系统。

②对有毒有害物质，特别是液体状危险废物贮存及输送、利用、处置等过程采取相应的防渗漏、泄漏措施。本项目危险废物分类收集于危废仓库内，并定期进行检查和维护。
目前本项目车间、办公区地面已全部硬化，满足一般防渗区的要求；危险废物收集于危废仓库，需定期进行检查维护，保证收集装置完好无泄漏，避免危险废物下渗污染土壤和地下水。

6、生态

本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。

7、环境风险

7.1风险物质

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料物性的分析，本项目涉及环境风险物质为水性胶水、水性油墨、机油、各类危险固废，经计算Q＜1。

表4-26  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

最大存在总量qn(t)

临界量Qn(t)

该种危险物质Q值

1

水性胶水

10

50

0.2
2

水性油墨

2

50

0.04

3

机油

0.2

2500

0.00008

4

各类危险固废

2.51

50

0.0502

项目Q值

0.29028

7.2环境风险识别

①物质识别

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生次生物等。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料物性的分析，本项目涉及的环境风险物质为水性胶水、水性油墨、机油、各类危险固废。

②风险单元识别

风险单元主要包括生产装置、贮运及环保工程等。详细见表4-27。
表4-27 各生产单元潜在危险分析

序号

风险类型

危险部位

主要危险物料

事故类型

事故成因

1

主体工程

生产车间

机油、水性油墨、水性胶水

泄漏、火灾、次生/伴生污染物
腐蚀、误操作、管道破损，导致泄漏

2

贮运工程

仓库

2

环保工程

危废仓库

各类危险固废

渗漏、火灾、次生/伴生污染物
防渗材料损坏等

废气处理装置

有机废气、颗粒物

装置发生故障，废气事故排放

设备腐蚀、材质缺陷、操作失误等

7.3环境风险分析

企业环境风险情况见表4-28。
表4-28 企业风险源分布及传播途径及次生危害
7.4环境风险防范措施及应急要求

发生泄漏、火灾或爆炸事故时，泄漏物、事故伴生、次生消防水流入雨水管网，紧急关闭截流阀，可将泄漏物、消防水截流在雨水管网内，然后通过应急泵，将伴生、次生污水打入应急水囊，事故废水经处理达标后方可接入污水管网，杜绝以任何形式进入区域的污水管网和雨水管网。

7.4.3环境风险应急处置

在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。

8.电磁辐射。

本项目不涉及。




五、环境保护措施监督检查清单

六、结论

	综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在周庄镇内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	/
	0.0154
	/
	0.0154
	+0.0154

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	/
	0.0841
	/
	0.0841
	+0.0841

	废水
	废水量
	0
	1200
	/
	960
	/
	960
	+960

	
	COD
	0
	0.5400/0.0600  
	/
	0.4320/0.0480 
	/
	0.4320/0.0480 
	0.4320/0.0480 

	
	SS
	0 
	0.4200/0.0120  
	/
	0.3360/0.0096 
	/
	0.3360/0.0096 
	0.3360/0.0096 

	
	氨氮
	0
	0.0540/0.0048 
	/
	0.0432/0.0038 
	/
	0.0432/0.0038 
	0.0432/0.0038 

	
	总磷
	0
	0.0096/0.0006 
	/
	0.0077/0.0005 
	/
	0.0077/0.0005 
	0.0077/0.0005 

	
	总氮
	0
	0.0840/0.0144 
	/
	0.0672/0.0115 
	/
	0.0672/0.0115 
	0.0672/0.0115 

	一般工业

固体废物
	边角料
	150
	0
	/
	2
	/
	152
	+2

	
	滤尘
	0
	0
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废布袋
	0
	0
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	危险废物
	过滤残渣
	3
	0
	/
	0
	/
	3
	0

	
	废包装袋
	4.5
	0
	/
	0
	/
	4.5
	0

	
	废印版
	0
	0
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废机油
	0
	0
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废抹布手套
	0
	0
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废包装桶
	0
	0
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废活性炭
	0
	0
	/
	3.9
	/
	3.9
	+3.9


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1  地理位置图
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附图2 建设地500米卫星图
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附图3  厂区平面布置图
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附图4  江苏省生态环境分区管控综合服务系统
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附图5  周庄镇工业园区范围示意图
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附图6  污水收集管网图
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附图7 周庄镇声环境功能区划图
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附图8  周庄镇国土空间规划三区三线图
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附图9 本项目与土地利用规划相符性
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