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仙河苑定销商品房项目周边道路新建工程

环境影响报告表的批复

无锡雪浪建设集团有限公司：  

你公司报批的由无锡市博雅汇环保科技有限公司编制的《仙河苑定销商品房项目周边道路新建工程环境影响报告表（附噪声环境影响专项评价）》（以下简称报告表）及相关文件均悉。经研究，作出如下批复意见：  

一、本项目位于无锡市滨湖区山水城，拟新建万顺道（清源路~具区路）、雪溪路（望溪路~万顺道）和钓桥路（望溪路~万顺道）3条城市道路，主要内容包括新建道路、桥梁、管线等。建设依据为无锡市滨湖区数据局《关于仙河苑定销商品房项目周边道路新建工程可行性研究报告的批复》（锡滨数投许〔2025〕404号，项目代码：2207-320211-89-01-128925）、无锡市数据局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第3202112024XS0065416号）。工程实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。经本局对本项目《报告表》及相关附件的审查，同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
二、本项目应按《报告表》中确定的建设内容、规模、位置（包括内部布局）建设。在项目工程设计、建设、营运和环境管理中，建设单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

1．加强施工期环境监督管理，做到文明施工、规范施工。施工期产生的生活污水经预处理达标后接入市政污水管网，送至太湖新城污水处理厂集中处理；施工废水经隔油、沉淀处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）要求后回用于洒水抑尘等，不外排。 
2．合理设置物料堆场，渣土场及施工场地，采取现场设置围挡、洒水抑尘、临时堆场防尘布遮盖、车辆密闭运输等污染防治措施，尽量减少施工过程中的扬尘等大气污染物对周围环境的影响。施工期扬尘排放执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准；其他污染物排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。
3．施工期应做好减震降噪措施，并合理安排施工时间，尽量选用低噪声的施工设备。施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准限值，夜间10点至凌晨6点不得从事高噪声机械作业，夜间施工须报相关管理部门另行审批。
4．按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。泥浆水沉淀沉渣、开挖弃方运送至合规的弃土场，建筑垃圾外运至合规场所，隔油池产生的废油泥委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫单位清运。 

5．施工中要尽量减少地表植被的破坏，避免雨季施工，防止水土流失；施工结束后，应及时补充减少的植被数量。禁止将施工废水、固体废物等随意排入水体，尽可能减少对水生生态环境的干扰和破坏。
6．按《报告表》要求认真落实噪声控制方案，采取铺设低噪声路面等降噪措施，加强运营期交通管理，确保营运期沿线敏感点声环境功能区达标。

三、本项目须征得其他相关部门批准（核准）同意后方可开工建设；本项目建设期、营运期的环境管理须严格按《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）有关规定执行。
无锡市数据局

                            2026年7月24日
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